IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "C:\Users\Mara\Documents\Hochschule\3D-Modellierung\Weißer Storch.ifc"
Time stamp: "2024-06-19T13:13:50"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 26.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6014 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1718795568 (2024-06-19T11:12:48Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -3.
        contains 222 elements
          13 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 198" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 197" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 84 x 149" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Stahlbeton 500" | FLOOR | names: "RD-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Innenraum Bogen 9053 x 2137" | JOIST | names: "Unterzug-071" | material: constituents "Innenraum Bogen" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 199" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 149" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 199 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 70 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          7 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 143" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Fenster Verkleidung 2201 x 8837" | JOIST | names: "Unterzug-058" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bogen Innenraum 2 11810 x 2134" | JOIST | names: "Unterzug-073" | material: constituents "Bogen Innenraum 2" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 155" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 360 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-102" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 299 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 137" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 30 x 50" | names: "Stütze-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 30 x 52" | names: "Stütze-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          120 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 459 x 30" | names: "Stütze-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          16 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 30 x 10" | names: "Stütze-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 350 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-109" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 81 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 148" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "SW_Tür links Details (1) 2100 x 3075" | JOIST | names: "Unterzug-128" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "SW_Tür links Details (3) 2501 x 3475" | JOIST | names: "Unterzug-132" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 130" | JOIST | names: "Unterzug-037" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade 5 3236 x 8702" | JOIST | names: "Unterzug-141" | parts: 98 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 1239 elements
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1480" | names: "Wand-079", "Wand-128" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          11 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "F Segment-Abschluss 1-Fl 26" | names: "Fenster-009", "Fenster-010", "Fenster-011" (+6 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26, Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 520" | names: "Wand-069" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 450" | names: "Wand-070", "Wand-071", "Wand-072" (+3 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 220" | names: "Wand-072" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          10 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Korbbogen 2-Fl 26" | WINDOW | names: "Fenster-003", "Fenster-004", "Fenster-005" (+3 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Korbbogen_2-Fl_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          3 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-003", "Tür-008", "Tür-002" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 370" | names: "Wand-078" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Component Quantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "F Korbbogen 1-Fl 26" | names: "Fenster-013", "Fenster-014" | property sets: AC_Pset_F_Korbbogen_1-Fl_26, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADProperties, AC_Equantity_F_Korbbogen_1-Fl_26, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 490" | names: "Wand-087" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 140" | names: "Wand-090" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | names: "Wand-093", "Wand-131" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 530" | names: "Wand-112" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 980" | names: "Wand-107" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | names: "Wand-115" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Rundfenster 26" | names: "Fenster-012" | property sets: AC_Pset_Rundfenster_26, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, AC_Equantity_Rundfenster_26, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | names: "Wand-175", "Wand-120", "Wand-179" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1290" | names: "Wand-176", "Wand-126" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_WallCommon
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 110" | names: "Wand-121", "Wand-148" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1550" | names: "Wand-125" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon
          9 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Zargentür 2-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-004", "Tür-002" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Zargentür_2-Fl_26, Pset_DoorCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26
          3 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-001" | parts: 60 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_StairCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauholz D497" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1830" | names: "Wand-127" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Component Quantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 225" | names: "Dach-012" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Berechnungen, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 60" | names: "Wand-130", "Wand-142", "Wand-143" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          10 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 130" | names: "Wand-132", "Wand-137", "Wand-149" (+5 more) | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | names: "Wand-133", "Wand-152", "Wand-153" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 300" | names: "Wand-134" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 170" | names: "Wand-136" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 2060" | names: "Wand-139" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1050" | names: "Wand-140" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 780" | names: "Wand-141" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 100" | names: "Wand-147", "Wand-144" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 80" | names: "Wand-144" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 350" | names: "Wand-078", "Wand-154" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          51 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Wand unten Detail 50 x 1426" | JOIST | names: "Unterzug-056", "Unterzug-043", "Unterzug-046" (+3 more) | material: constituents "Wand unten Detail" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          31 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 50 x 30" | COLUMN | names: "Stütze-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          31 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 50 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          11 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 24 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          40 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 25 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          11 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 26 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          138 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Unterzug-021", "Unterzug-149", "Modellkörper-052" (+125 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil Attika 1156 x 575" | JOIST | names: "Unterzug-024" | parts: 11 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Tür Details 1753 x 2050" | JOIST | names: "Unterzug-050", "Unterzug-133" | parts: 36 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 341 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-101" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 347 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-101" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          640 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 296" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Basis 1 Süd Ost 1229 x 577" | JOIST | names: "Unterzug-148" | parts: 14 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Fenster Verkleidung 2 2150 x 8801" | JOIST | names: "Unterzug-062" | parts: 16 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D199" | COLUMN | names: "Stütze-017" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 3050 x 400" | JOIST | names: "Unterzug-107" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 100 x 1000" | JOIST | names: "Unterzug-108" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 600 x 170" | JOIST | names: "Unterzug-110" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          12 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 296 x 170" | JOIST | names: "Unterzug-110" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 73 x 902" | JOIST | names: "Unterzug-111" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1924 x 170" | JOIST | names: "Unterzug-110" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 73 x 1006" | JOIST | names: "Unterzug-116" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1550 x 1360" | JOIST | names: "Unterzug-117" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Oberlicht Tür Details 2150 x 1000" | JOIST | names: "Unterzug-126" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 2100 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-130" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "SW_Tür links Details (2) 1690 x 600" | JOIST | names: "Unterzug-131" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "halbkreis bima (1) 850 x 1550" | COLUMN | names: "Stütze-021" | material: constituents "halbkreis bima (1)" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_ColumnCommon
          17 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 218" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 168" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 220" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          49 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 221" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 274" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          7 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 164" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 103" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 271" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade 7 3374 x 2398" | JOIST | names: "Unterzug-144" | parts: 13 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade 6 3070 x 2101" | JOIST | names: "Unterzug-142" | parts: 20 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 272" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 268" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 99" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 169" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade 4 19623 x 1071" | JOIST | names: "Unterzug-139" | parts: 15 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 179" | JOIST | names: "Unterzug-134" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 300" | names: "Dach-004" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADQuantities, Berechnungen, Component Quantities, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties, Pset_RoofCommon
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Basis 2 Süd Ost 1131 x 577" | JOIST | names: "Unterzug-150" | parts: 14 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Basis 2 Süd Ost Seitenansicht 153 x 575" | JOIST | names: "Unterzug-151" | parts: 14 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.
        contains 18 elements
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 450" | names: "Wand-073", "Wand-075" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Korbbogen 2-Fl 26" | WINDOW | names: "Fenster-004", "Fenster-007" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, AC_Pset_F_Korbbogen_2-Fl_26, Produktinformationen, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 300" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 150 x 4536" | JOIST | names: "Unterzug-083" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bima Kreise 278 x 278" | JOIST | names: "Unterzug-084", "Unterzug-085" | material: constituents "Bima Kreise" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 178 x 54" | JOIST | names: "Unterzug-086" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 199 x 96" | JOIST | names: "Unterzug-087" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 286 x 674" | JOIST | names: "Unterzug-088" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-001" | parts: 60 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 6.
        contains 233 elements
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | names: "Wand-074", "Wand-076" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Korbbogen 2-Fl 26" | WINDOW | names: "Fenster-005", "Fenster-006" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Korbbogen_2-Fl_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          42 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 8" | JOIST | names: "Unterzug-010" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          10 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1852 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          11 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1827 x 30" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          9 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1851 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          42 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1802 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          22 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1853 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          11 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1800 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon
          9 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1803 x 29" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 25 x 27" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 10" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties, Component Properties
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton D300" | names: "Stütze-001" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 7" | JOIST | names: "Unterzug-010" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 546 x 562" | COLUMN | names: "Stütze-020" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 546 x 545" | COLUMN | names: "Stütze-020" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Kleine Fenster Details 1392 x 2226" | JOIST | names: "Unterzug-157" | parts: 24 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          13 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Geländer 333 x 902" | JOIST | names: "Unterzug-075", "Unterzug-076", "Unterzug-077" (+7 more) | material: constituents "Geländer" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Säule oben 633 x 348" | JOIST | names: "Unterzug-098" | material: constituents "Säule oben" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 1480" | names: "Wand-199" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 1550" | names: "Wand-199" | material: "Bauholz" | property sets: Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-004" | parts: 52 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 1290" | names: "Wand-199" | material: "Bauholz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauholz 300" | FLOOR | names: "RD-002" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "Dachstuhl" | elevation 9.
        contains 931 elements
          102 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 200" | COLUMN | names: "Stütze-012", "Stütze-002", "Stütze-011" (+78 more) | material: "Vollholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          84 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-002", "Unterzug-001", "Unterzug-004" (+10 more) | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          12 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 272" | names: "Dach-014", "Dach-020", "Dach-021" (+8 more) | material: "Dachziegel schwarz" | property sets: Berechnungen, ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_RoofBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-018", "Unterzug-017" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 29 x 8" | COLUMN | names: "Stütze-007" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          101 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 8" | JOIST | names: "Unterzug-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 7" | JOIST | names: "Unterzug-002" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          11 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 8 x 28" | COLUMN | names: "Stütze-006" | material: "Stahlbeton" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 54 x 75" | JOIST | names: "Unterzug-028" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Giebel Details 3 82 x 176" | JOIST | names: "Unterzug-027" | material: constituents "Giebel Details 3" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Pilaster Kopf 1319 x 1218" | JOIST | names: "Unterzug-022" | parts: 12 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 999 x 75" | JOIST | names: "Unterzug-023" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 540 x 135" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 589 x 229" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 628 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 660 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 540 x 700" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 680 x 30" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Giebel Details 1 2900 x 700" | JOIST | names: "Unterzug-026" | parts: 16 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Giebel Details 2 3100 x 700" | JOIST | names: "Unterzug-026" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 540 x 170" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 589 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          419 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-044", "Unterzug-029", "Unterzug-025" (+409 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 705 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Tympanon 2 13550 x 1542" | JOIST | names: "Unterzug-033" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Tympanon 3 10844 x 1234" | JOIST | names: "Unterzug-034" | material: constituents "Tympanon 3" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Tympanon 4 8588 x 977" | JOIST | names: "Unterzug-035" | material: constituents "Tympanon 4" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Tympanon 5 6784 x 772" | JOIST | names: "Unterzug-036" | material: constituents "Tympanon 5" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          28 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Wandverkleidung 1 850 x 2146" | JOIST | names: "Unterzug-040" | parts: 364 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 3840 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-059" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 3904 x 60" | JOIST | names: "Unterzug-059" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 3923 x 60" | JOIST | names: "Unterzug-059" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 978 x 75" | JOIST | names: "Unterzug-023" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1062 x 75" | JOIST | names: "Unterzug-023" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1889 x 135" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1909 x 229" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1854 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1775 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1928 x 700" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1875 x 30" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1851 x 170" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1900 x 71" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Giebel Details 4 13660 x 259" | JOIST | names: "Unterzug-029" | material: constituents "Giebel Details 4" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 2016 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 2008 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-025" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Tympanon 1 14092 x 1798" | JOIST | names: "Unterzug-030" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Pilaster 2 1403 x 1219" | JOIST | names: "Unterzug-063" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 764 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 764 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 243 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 243 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1170 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 199" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 118" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 26 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-070" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 551 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 531 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 555 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 735 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Quantities, Component Properties
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz 225" | names: "Wand-180", "Wand-181", "Wand-182" (+4 more) | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauholz" | names: "Wand-184", "Wand-186" | material: "Bauholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Pilaster Kopf 3 1291 x 1219" | JOIST | names: "Unterzug-099" | parts: 6 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 4746 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-059" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 785 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 774 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 785 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 274 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 248 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1006 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 677 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 676 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 1126 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade 1 5795 x 1071" | JOIST | names: "Unterzug-135" | parts: 7 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Bauteil 100" | FLOORING | names: "Boden-008", "Boden-007" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_CoveringCommon, Component Properties, Qto_CoveringBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 190 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 722 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 243 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade 2 2980 x 1071" | JOIST | names: "Unterzug-136" | parts: 14 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade 3 3180 x 1075" | JOIST | names: "Unterzug-137" | parts: 7 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 299 x 118" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 320 x 199" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 858 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 247 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 276 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 778 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 778 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 778 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade Süd West 2 4088 x 571" | JOIST | names: "Unterzug-156" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade Süd West 2372 x 496" | JOIST | names: "Unterzug-153" | parts: 3 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Außenfassade Nord Ost 2276 x 8575" | JOIST | names: "Unterzug-152" | parts: 56 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 190 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 782 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 783 x 25" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 252 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 848 x 225" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 300 x 199" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 804 x 28" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 804 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Bauteil 308 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-064" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon, Component Quantities, Component Properties

Types
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 198" | JOIST | 13 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 197" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 84 x 149" | JOIST | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Stahlbeton 500" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Innenraum Bogen 9053 x 2137" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 199" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 149" | JOIST | 16 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 199 x 150" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 70 x 150" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 150" | JOIST | 7 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 143" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Fenster Verkleidung 2201 x 8837" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bogen Innenraum 2 11810 x 2134" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 155" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 360 x 500" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 299 x 500" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 137" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 30 x 50" | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 30 x 52" | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 459 x 30" | 120 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton 30 x 10" | 16 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 350 x 200" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 81 x 150" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 148" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "SW_Tür links Details (1) 2100 x 3075" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "SW_Tür links Details (3) 2501 x 3475" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 77 x 130" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade 5 3236 x 8702" | JOIST | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1480" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "F Segment-Abschluss 1-Fl 26" | 11 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 520" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 450" | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 220" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "F Korbbogen 2-Fl 26" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 14 occurrences
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 26" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 370" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "F Korbbogen 1-Fl 26" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 490" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 140" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel Polygon" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 530" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 980" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Rundfenster 26" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 400" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1290" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 110" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1550" | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Zargentür 2-Fl 26" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 9 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 7 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauholz D497" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1830" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 225" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 60" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 130" | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 300" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 170" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 2060" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1050" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 780" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 100" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 80" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 350" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Wand unten Detail 50 x 1426" | JOIST | 51 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 50 x 30" | COLUMN | 31 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 50 x 29" | COLUMN | 31 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 24 x 29" | COLUMN | 11 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 25 x 29" | COLUMN | 40 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 26 x 29" | COLUMN | 11 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 557 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil Attika 1156 x 575" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Tür Details 1753 x 2050" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 341 x 500" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 347 x 500" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 296" | JOIST | 640 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Basis 1 Süd Ost 1229 x 577" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Fenster Verkleidung 2 2150 x 8801" | JOIST | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D199" | COLUMN | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 3050 x 400" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 100 x 1000" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 600 x 170" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 296 x 170" | JOIST | 12 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 73 x 902" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1924 x 170" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 73 x 1006" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1550 x 1360" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Oberlicht Tür Details 2150 x 1000" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 2100 x 150" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "SW_Tür links Details (2) 1690 x 600" | JOIST | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "halbkreis bima (1) 850 x 1550" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 218" | JOIST | 17 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 168" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 220" | JOIST | 10 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 221" | JOIST | 49 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 274" | JOIST | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 164" | JOIST | 7 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 103" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 271" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade 7 3374 x 2398" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade 6 3070 x 2101" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 272" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 268" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 99" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 169" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 100" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade 4 19623 x 1071" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 10 x 179" | JOIST | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile 300" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Basis 2 Süd Ost 1131 x 577" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Basis 2 Süd Ost Seitenansicht 153 x 575" | JOIST | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauholz 300" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 150 x 4536" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bima Kreise 278 x 278" | JOIST | 5 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 178 x 54" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 199 x 96" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 286 x 674" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 8" | JOIST | 143 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1852 x 29" | COLUMN | 10 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1827 x 30" | COLUMN | 11 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1851 x 29" | COLUMN | 9 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1802 x 29" | COLUMN | 42 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1853 x 29" | COLUMN | 22 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1800 x 29" | COLUMN | 11 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 1803 x 29" | COLUMN | 9 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 25 x 27" | JOIST | 11 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 10" | JOIST | 11 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Stahlbeton D300" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 7" | JOIST | 13 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 546 x 562" | COLUMN | 7 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 546 x 545" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Kleine Fenster Details 1392 x 2226" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Geländer 333 x 902" | JOIST | 13 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Säule oben 633 x 348" | JOIST | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 1480" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 1550" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz 1290" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 200" | COLUMN | 102 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | JOIST | 84 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel schwarz 272" | 12 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Stahlbeton 29 x 25" | JOIST | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 29 x 8" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Stahlbeton 8 x 28" | COLUMN | 11 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 54 x 75" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Giebel Details 3 82 x 176" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Pilaster Kopf 1319 x 1218" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 999 x 75" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 540 x 135" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 589 x 229" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 628 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 660 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 540 x 700" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 680 x 30" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Giebel Details 1 2900 x 700" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Giebel Details 2 3100 x 700" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 540 x 170" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 589 x 50" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 705 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Tympanon 2 13550 x 1542" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Tympanon 3 10844 x 1234" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Tympanon 4 8588 x 977" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Tympanon 5 6784 x 772" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Wandverkleidung 1 850 x 2146" | JOIST | 28 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 3840 x 150" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 3904 x 60" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 3923 x 60" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 978 x 75" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1062 x 75" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1889 x 135" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1909 x 229" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1854 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1775 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1928 x 700" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1875 x 30" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1851 x 170" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1900 x 71" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Giebel Details 4 13660 x 259" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 2016 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 2008 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Tympanon 1 14092 x 1798" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Pilaster 2 1403 x 1219" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 764 x 28" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 764 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 243 x 25" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 243 x 50" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 225" | JOIST | 5 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1170 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 199" | JOIST | 5 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 118" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 26 x 50" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 551 x 28" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 531 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 555 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 735 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauholz 225" | 7 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauholz" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Pilaster Kopf 3 1291 x 1219" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 4746 x 150" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 785 x 28" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 774 x 200" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 785 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 274 x 50" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 248 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1006 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 677 x 28" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 676 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 1126 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade 1 5795 x 1071" | JOIST | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Bauteil 100" | FLOORING | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 190 x 225" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 722 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 243 x 28" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade 2 2980 x 1071" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade 3 3180 x 1075" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 299 x 118" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 320 x 199" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 858 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 247 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 276 x 50" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 778 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 778 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 778 x 28" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 198 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade Süd West 2 4088 x 571" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade Süd West 2372 x 496" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Außenfassade Nord Ost 2276 x 8575" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 190 x 28" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 782 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 783 x 25" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 252 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 848 x 225" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 300 x 199" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 804 x 28" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 804 x 200" | JOIST | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Bauteil 308 x 50" | JOIST | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 640 objects (640 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 10 x 296" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 72 objects (72 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 51 objects (51 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Wand unten Detail 50 x 1426" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 49 objects (49 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 10 x 221" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 28 objects (28 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Wandverkleidung 1 850 x 2146" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 17 objects (17 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 10 x 218" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 16 objects (16 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 77 x 149" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 13 objects (13 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 77 x 198" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 210 more contents on 512 objects not shown
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3pbEQ1eiizIBzJRF1dtxIr" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F394E681-A2CB-3D48-BF53-6CF067DFB4B5" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2Z0QBThREiIupHNIs_zCs3" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "A301A2DD-ADB3-AC4B-8CD1-5D2DBEF4CD83" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1MmSiQGoG1IAwea6tyAQK1" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "56C1CB1A-4324-0148-AEA8-906DFC29A501" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1Ta1HsNE58kBfPF1UWEIKU" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Bodenaufbau" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "5D901476-5CE1-48B8-BA59-3C17A039251E" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-005" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-005" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Keramikfliese weiß; Beton Ortbeton unbehandelt 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Beton Ortbeton unbehandelt 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Keramikfliese weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Beton Ortbeton unbehandelt 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-005" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1OkD54i$kOIhL81i0cN2eV" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Innenraum Bogen" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "58B8D144-B3FB-984A-B548-06C0265C2A1F" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-071" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Extrusion Oberfläche = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-071" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz glatt gelb; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Profil = "Innenraum Bogen" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Profil" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Profiliert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-071" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "12Gz2RVHj6Iu3oxSxOMeA7" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "4243D09B-7D1B-464B-80F2-EDCED85A8287" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1hz0SwOxZ9Ju73SqJBOoX4" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "6BF4073A-63B8-C94F-81C3-7344CB632844" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0_AEYvAHb_JgotGmlWvgrz" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Träger" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "3E28E8B9-2919-7E4E-ACB7-430BE0E6AD7D" (IFCLABEL)
    Element ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Träger" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Linke Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche links = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Rechte Seite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Träger-Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Träger-Querschnitt = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Unterzug-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 2635 more contents on 2635 objects not shown
  Component Properties | properties | on 151 objects (151 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 96 objects (96 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0.298185 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 6.103478672900783 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 80 objects (80 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0.298357 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 6.10700378268487 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 64 objects (64 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0.59948 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 12.27061088213874 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 51 objects (51 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 9.352433627326416 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "1.12229 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 32 objects (32 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0.740372 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 15.15447921891398 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 29 objects (29 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 12.27061088213874 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.59948 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 28 objects (28 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 6.10700378268487 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.298357 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
    Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties: 1973 more contents on 2964 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2801841903326794 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001326506541619073 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.44814409760464 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2801841903326794 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001326506541619073 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2742641902759584 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2316712564902309 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001091868822307664 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.3688745985967579 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2316712564902309 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001091868822307664 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2257512564335098 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.7954069693948022 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.003818433709104539 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.290011375851317 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.7954069693948022 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.003818433709104539 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.789486969338081 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2538125123179407 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001198957249220293 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4050531208557473 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2538125123179407 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001198957249220293 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2478925122612196 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2517784590148543 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001198957249220293 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4017295043782401 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.2517784590148543 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001189119344352614 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2458584589581333 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.259911211069339 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001228454223582692 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4150183148016211 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.259911211069339 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001228454223582692 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.253991211012618 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4440648511681635 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002131350861109506 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.7159229526971487 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.4440648511681635 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.00211913196028709 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4381448511114424 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.00296000002836053 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.7097714483980748 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.003404248836180961 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.150084055258099 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.7097714483980748 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.003404248836180961 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.7038514483413537 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 1026 more contents on 1299 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D-Länge = 1.5 [METRE]
    Abstand Oberkante = 20.00129142690757 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.03 [METRE]
    Fläche = 0.00155470968932514 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 18.50129142690757 [METRE]
    Kernbreite = 0.03 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.05182365631083714 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.5 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.5 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2454709689325156 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.2454709689325156 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.2454709689325156 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2454709689325156 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 23.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 20.00129142690757 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.001554709689325181 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.05182365631083714 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.05182365631083714 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.05182365631083714 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.05182365631083714 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.1636473126216743 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.002332064533987772 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.002332064533987772 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.002332064533987772 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.002332064533987772 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D-Länge = 1.5 [METRE]
    Abstand Oberkante = 20.00129142690757 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.03 [METRE]
    Fläche = 0.000299999999999967 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 18.50129142690757 [METRE]
    Kernbreite = 0.03 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.01 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.5 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.5 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1199999999999974 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1199999999999974 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1199999999999974 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.1199999999999974 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 23.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 20.00129142690757 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0002999999999999517 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.01 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.01 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.01 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.01 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.08 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.0004499999999999275 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.0004499999999999275 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.0004499999999999275 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.0004499999999999275 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 5.106628243832823 [METRE]
    Abstand Oberkante = 6.899999999999999 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 6.732000000000003 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.09692437877081161 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.925295015299813 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.732 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.732 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.732 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 6.732000000000003 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.732 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.925295015299813 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.925295015299813 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.09692437877081206 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 3.732160466169508 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.732160466169508 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 3.732160466169508 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.09692437877081206 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.09692437877081206 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.09692437877081163 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.09692437877081163 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09692437877081206 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.732160466169508 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 17.65729501529982 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 17.65729501529982 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 8.657295015299816 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 17.65729501529982 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 17.65729501529982 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.09692437877081206 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.09692437877081163 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.4846218938540608 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.4846218938540608 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.732 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.732 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 6.732000000000003 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.732 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.732 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1866080233084756 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1866080233084756 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.1866080233084756 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.1866080233084756 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D-Länge = 1.5 [METRE]
    Abstand Oberkante = 20.00129142690757 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.03 [METRE]
    Fläche = 0.001500000000000057 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.5 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 18.50129142690757 [METRE]
    Kernbreite = 0.03 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.05 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.5 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.5 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.2400000000000055 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.2400000000000055 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.2400000000000055 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.2400000000000055 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 23.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 20.00129142690757 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 20.00129142690757 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.001500000000000078 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.05 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.16 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 21.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 18.50129142690757 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.002250000000000117 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.002250000000000117 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.002250000000000117 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.002250000000000117 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.100073294707343 [METRE]
    Abstand Oberkante = 5.995996662488894 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 7.895923367781551 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.05 [METRE]
    Fläche = 0.001491748708537355 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.100073294707343 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.895923367781551 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.895923367781551 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.895923367781551 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 7.895923367781551 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.895923367781551 [METRE]
    Kernbreite = 0.05 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.02983497417074719 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.100073294707343 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.100073294707343 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.1756486461377799 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1756486461377799 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.1756486461377799 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.1756486461377799 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.995996662488894 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.995996662488894 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 8.995996662488894 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.995996662488894 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.995996662488894 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.001491748708537365 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.02983497417074719 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.02983497417074719 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.02983497417074719 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.02983497417074719 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.1596699483414944 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 7.895923367781551 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 7.895923367781551 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 7.895923367781551 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 7.895923367781551 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.895923367781551 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.001641032916676123 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.001641032916676123 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.001641032916676123 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.001641032916676123 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 0.1000177283227117 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.5040302386973092 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.395952032979979 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 1.801651097037052 [METRE]
    Fläche = 0.05213908507951598 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.1000177283227117 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 8.395952032979979 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 8.395952032979979 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 8.395952032979979 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.395952032979979 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 8.395952032979979 [METRE]
    Kernbreite = 1.801651097037052 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.02893961276146179 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.1000177283227117 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.1000177283227117 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.3661830485654156 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3661830485654156 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.3661830485654156 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.3661830485654156 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.495969761302691 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.495969761302691 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.495969761302691 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.495969761302691 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.495969761302691 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 1.801651097037052 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 1.801651097037052 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 1.801651097037052 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 1.801651097037052 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.05213908507951599 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.02893961276146179 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.02893961276146179 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.02893961276146179 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.02893961276146179 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 3.661181419597027 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 8.395952032979979 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 8.395952032979979 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.395952032979979 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 8.395952032979979 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.395952032979979 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.005214832846477783 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.005214832846477783 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.005214832846477783 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.005214832846477783 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D-Länge = 0.01000000000000157 [METRE]
    Abstand Oberkante = 19.60879142690758 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 22.59879142690757 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.4594105685798763 [METRE]
    Fläche = 0.0137823170573963 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.01000000000000156 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 22.59879142690757 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 19.59879142690757 [METRE]
    Kernbreite = 0.4594105685798763 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.03 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.01000000000000156 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.01000000000000156 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.009788211371599085 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.009788211371599085 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.009788211371599085 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.009788211371599085 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 19.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 19.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 22.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 19.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 19.60879142690758 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.4594105685798763 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.4594105685798763 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.4594105685798763 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.4594105685798763 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.01378231705739682 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.9788211371597526 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 19.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 22.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.0001378231705739897 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.0001378231705739897 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.0001378231705739897 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.0001378231705739897 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D-Länge = 0.01000000000000157 [METRE]
    Abstand Oberkante = 19.60879142690758 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 22.59879142690757 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.4594105612119714 [METRE]
    Fläche = 0.01378231683636066 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.01000000000000156 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 22.59879142690757 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 19.59879142690757 [METRE]
    Kernbreite = 0.4594105612119714 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.03 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.01000000000000156 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.01000000000000156 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.009788211224240976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.009788211224240976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.009788211224240976 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.009788211224240976 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 19.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 19.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 22.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 19.60879142690758 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 19.60879142690758 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.4594105612119714 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.4594105612119714 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.4594105612119714 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.4594105612119714 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.01378231683635966 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.03 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.03 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.9788211224239427 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 19.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 22.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 19.59879142690757 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.0001378231683636181 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.0001378231683636181 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.0001378231683636181 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.0001378231683636181 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 2478 more contents on 2618 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 151 objects (151 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 96 objects (96 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0.4659144025115102 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0009318288050230204 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0009318288050230204 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 80 objects (80 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0.4661834948614405 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0009323669897228809 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0009323669897228809 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 64 objects (64 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0.9366878535983769 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001873375707196754 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001873375707196754 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 51 objects (51 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 6.234955751550944 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.003562831858029111 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.003562831858029111 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 32 objects (32 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 1.156830474726258 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.002313660949452517 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.002313660949452517 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 28 objects (28 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 0.9366878535983769 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.8499187231373995 [METRE]
    Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.2204182183775245 [METRE]
    Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.1873375707196461 [SQUARE_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.001873375707196754 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.001873375707196754 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 28 objects (28 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 1.268640096294155 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.002537280192588309 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.002537280192588309 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 2124 more contents on 3005 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 90 objects (86 IFCWALL, 4 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SlabCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 693.377976939234 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 346.6889884696168 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 693.377976939234 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 346.6889884696168 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 138.7857678674578 [METRE]
    Stahlbeton: Width = 0.5 [METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 389.6805865408973 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 116.904197897759 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 286.82948279928 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 86.04886677527384 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 170.4821901233162 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 1.293515482908347E-06 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 3.880546448724887E-07 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1.293515482908347E-06 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 3.880546448724887E-07 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 0.124804400497016 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauholz: Width = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 593.8230789248088 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 178.1469456905657 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 313.7402081654932 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 94.12208446277101 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 126.7753045796254 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 557 objects (557 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 158 objects (158 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 14 objects (14 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 151 objects (151 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 96 objects (96 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0009318288050230204 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 80 objects (80 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0009323669897228809 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 64 objects (64 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001873375707196754 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 32 objects (32 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.002313660949452517 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 32 objects (32 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001117938698155448 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 32 objects (32 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001113082300382452 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 28 objects (28 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.002537280192588309 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 129 more contents on 214 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 86 objects (86 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.1105078772034744 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 10.39284082068978 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.35106930668966 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.226 [METRE]
    Length = 0.8500605938728754 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1105078772034744 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 10.39284082068978 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.35106930668966 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.13 [METRE]
    Width = 0.13 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.1105078772034709 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 10.48005962370487 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.362407751081622 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.32860304223458 [METRE]
    Length = 0.8500605938728754 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1105078772034709 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 10.48005962370487 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.362407751081622 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.13 [METRE]
    Width = 0.13 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 9.791880379468001 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 85.10334954128166 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 125.8613125156765 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.863 [METRE]
    Length = 6.616135391532432 [METRE]
    NetFootprintArea = 9.791880379468001 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 64.67334554837853 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 94.91543527233935 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1.48 [METRE]
    Width = 1.48 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 6.068400961090853 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 142.6774425967245 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 74.19227015029679 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.226 [METRE]
    Length = 11.24500184825123 [METRE]
    NetFootprintArea = 6.068400961090853 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 142.6774425967245 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 74.19227015029679 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.52 [METRE]
    Width = 0.52 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.901716942810315 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 51.66753631733092 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 23.25039134279891 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.226 [METRE]
    Length = 4.261037650689589 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.901716942810315 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 51.66753631733092 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 23.25039134279891 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.45 [METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.525673279954274 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 41.45084782382436 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 18.65288152072095 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.226 [METRE]
    Length = 5.165385066565056 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.525673279954274 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 41.45084782382436 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 18.65288152072095 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.45 [METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.802360103829857 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 59.5558233227669 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.03565462942381 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.226 [METRE]
    Length = 4.871243523864461 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.802360103829857 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 57.73848322182077 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 21.36323879207402 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.37 [METRE]
    Width = 0.37 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1.669609084845774 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 45.36142371405435 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 20.41264067132443 [CUBIC_METRE]
    Height = 12.226 [METRE]
    Length = 3.670267794929874 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.669609084845774 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 45.36142371405435 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 20.41264067132443 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.45 [METRE]
    Width = 0.45 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 76 more contents on 76 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.473464359458675 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.45 [METRE]
    Height = 1.92794532968535 [METRE]
    Volume = 0.07035898329419799 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.8000543316240121 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.473464359458673 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.22 [METRE]
    Height = 1.92794532968535 [METRE]
    Volume = 0.07035898329419799 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.8000543316240112 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.985567383148298 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.45 [METRE]
    Height = 1.911 [METRE]
    Volume = 0.08198040170727479 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.100070368033759 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 23.72799524257628 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.48 [METRE]
    Height = 9.508507874047616 [METRE]
    Volume = 0.2767600740703728 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.570045995226996 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.471715209889179 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.22 [METRE]
    Height = 1.925766772683893 [METRE]
    Volume = 0.07032048669468359 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.8000508035964771 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.473464359458674 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.22 [METRE]
    Height = 1.92794532968535 [METRE]
    Volume = 0.07035898329419799 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.8000543316240112 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 5.700577363509299 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.22 [METRE]
    Height = 2.539401893492375 [METRE]
    Volume = 0.2270438223205898 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.244850402812546 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.817340100946122 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.37 [METRE]
    Height = 1.925142377835535 [METRE]
    Volume = 0.06493963584134259 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.00007144249453 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 29 more contents on 29 objects not shown
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 3 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 2 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 5. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 5. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 5. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 6.000000000000001 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 6.000000000000001 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 6.000000000000001 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schatten in 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Schräge Laibung mit geradem Anschluss" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 6.3 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.23 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.23 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.009999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.009999999999999 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.15 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.595488711193866 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 8.799586162735416 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 7.806586162735417 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 8.799586162735416 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.23 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.009999999999999 [METRE]
    NominaleHöhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.009999999999999 [METRE]
    Rahmen Höhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.009999999999999 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.23 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.23 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.009999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.009999999999999 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.21 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.15 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.495482011926492 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 8.739000000000001 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 7.795451565175819 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 8.739000000000001 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.156 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.23 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.009999999999999 [METRE]
    NominaleHöhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.009999999999999 [METRE]
    Rahmen Höhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.009999999999999 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.23 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.23 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.009999999999999 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.009999999999999 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.28 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.15 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.595488711193866 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 8.799586162735416 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 7.806586162735417 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 8.799586162735416 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.156 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.23 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.009999999999999 [METRE]
    NominaleHöhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.009999999999999 [METRE]
    Rahmen Höhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.009999999999999 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.58 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.58 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.012 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.012 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.21 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.15 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.495482011926492 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 8.739000000000001 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 7.795451565175819 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 8.739000000000001 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.119 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.58 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.012 [METRE]
    NominaleHöhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.012 [METRE]
    Rahmen Höhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.012 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.58 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.58 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.009999999999998 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.009999999999998 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.21 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.15 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.495482011926492 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 8.739000000000001 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 7.793586162735416 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 8.739000000000001 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.58 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.009999999999998 [METRE]
    NominaleHöhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.009999999999998 [METRE]
    Rahmen Höhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.009999999999998 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 8.739000000000001 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.58 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.58 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.011829956103447 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.011829956103447 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.21 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.202 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.6935030153741226 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 6.531686754101015 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 5.530532930728238 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 6.531686754101015 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.58 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.011829956103447 [METRE]
    NominaleHöhe = 6.531686754101015 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.011829956103447 [METRE]
    Rahmen Höhe = 6.531686754101015 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.011829956103447 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 6.531686754101015 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.011829956103447 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.011829956103447 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.26 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.05 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.127441533698725 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 6.384331704515683 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 5.658909562790347 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 6.384331704515683 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.011829956103447 [METRE]
    NominaleHöhe = 6.384331704515683 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.011829956103447 [METRE]
    Rahmen Höhe = 6.384331704515683 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.011829956103447 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 6.384331704515683 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 2.003348877956899 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.103348877956899 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.1100013973123465 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.15 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.522148251244951 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.61 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.05 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 8.799586162735416 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 7.747911723756967 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 8.749586162735415 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.9 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.4 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 2.103348877956899 [METRE]
    NominaleHöhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 2.103348877956899 [METRE]
    Rahmen Höhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.103348877956899 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 8.799586162735416 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Segment-Abschluss_1-Fl_26: 1 more content on 1 objects not shown
  AC_Pset_F_Korbbogen_2-Fl_26 | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 0.01 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Korbbogen_2-Fl_26 | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 0.01 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 9 objects (6 IFCWINDOW, 3 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 9 objects (6 IFCWINDOW, 3 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "Dachstuhl--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 8 objects (6 IFCDOOR, 2 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.927945329685351 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 6 objects (6 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.10007036803376 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.911 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.596636395194011 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.5 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.568155321746531 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.6 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.500134858852444 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.6 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "1.OG--Fenster-004" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-003" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-002" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 24 more contents on 24 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 14 objects (14 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 1.473464359458675 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.92794532968535 [METRE]
    Perimeter = 5.455999322618725 [METRE]
    Width = 0.8000543316240121 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 1.473464359458673 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.92794532968535 [METRE]
    Perimeter = 5.455999322618723 [METRE]
    Width = 0.8000543316240112 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 1.985567383148298 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.911 [METRE]
    Perimeter = 6.022140736067517 [METRE]
    Width = 1.100070368033759 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.471715209889179 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.925766772683893 [METRE]
    Perimeter = 5.45163515256074 [METRE]
    Width = 0.8000508035964771 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.473464359458674 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.92794532968535 [METRE]
    Perimeter = 5.455999322618723 [METRE]
    Width = 0.8000543316240112 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.9855673831483 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.911 [METRE]
    Perimeter = 6.022140736067519 [METRE]
    Width = 1.10007036803376 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.985567383148299 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.911 [METRE]
    Perimeter = 6.022140736067518 [METRE]
    Width = 1.100070368033759 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Area = 1.985567383148298 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.911 [METRE]
    Perimeter = 6.022140736067518 [METRE]
    Width = 1.100070368033759 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 1 more content on 1 objects not shown
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.10007036803376 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.10007036803376 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3099999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.678880874386345 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.911 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.45 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.911 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.28 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.35 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.10007036803376 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.911 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.10007036803376 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.911 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.10007036803376 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.911 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.07999999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.972264587952845 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.528918163873345 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8000543316240121 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.800050803596478 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.800050803596478 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.07999999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.972264587952845 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.925766772683894 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.526741370885655 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.925766772683894 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.800050803596478 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.925766772683894 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.800050803596478 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.925766772683894 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.800050803596478 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.925766772683894 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.07999999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.260147122720777 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.528918163873345 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8000543316240121 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.07999999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.263522664930877 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.528918163873345 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8000543316240121 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3099999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.938469612216858 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.528918163873345 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8000543316240121 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3099999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.936289291201627 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.528918163873345 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8000543316240121 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 0.8000543316240121 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3099999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.222844507478529 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.528918163873345 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.927945329685351 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.35 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 0.8000543316240121 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 0.8000543316240121 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.927945329685351 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_2-Fl_26: 5 more contents on 5 objects not shown
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 11 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 11 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_DoorCommon | properties | on 12 objects (12 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.700577363509299 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.539401893492375 [METRE]
    Perimeter = 9.568504592609841 [METRE]
    Width = 2.244850402812546 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.991590987985028 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Perimeter = 8.193272790388022 [METRE]
    Width = 1.596636395194011 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.422177198078864 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.396000000000002 [METRE]
    Perimeter = 9.985272790388025 [METRE]
    Width = 1.596636395194011 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 7.025200138853649 [SQUARE_METRE]
    Height = 4.4 [METRE]
    Perimeter = 11.99327279038802 [METRE]
    Width = 1.596636395194011 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.077203836540982 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.6 [METRE]
    Perimeter = 8.336310643493068 [METRE]
    Width = 1.568155321746533 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.482271004825873 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.496 [METRE]
    Perimeter = 10.12831064349306 [METRE]
    Width = 1.568155321746532 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 7.05669894785939 [SQUARE_METRE]
    Height = 4.5 [METRE]
    Perimeter = 12.13631064349306 [METRE]
    Width = 1.568155321746532 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 5.268238411531688 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.450167096056647 [METRE]
    Perimeter = 9.200643685298887 [METRE]
    Width = 2.150154746592797 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities: 4 more contents on 4 objects not shown
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2.244850402812544 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 5.439401893492375 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.539401893492375 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.244850402812544 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.9 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 2.044850402812544 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.439401893492375 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 5.439401893492375 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 2.094850402812543 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.459401893492375 [METRE]
    NominaleBreite = 2.244850402812544 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.539401893492375 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 2.244850402812544 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.539401893492375 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.244850402812544 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 5.439401893492375 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.539401893492375 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 1.122425201406272 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2.150154746592797 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 5.350167096056646 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.450167096056646 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.150154746592797 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.9 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.950154746592797 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.350167096056646 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 5.350167096056646 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 2.000154746592797 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.370167096056646 [METRE]
    NominaleBreite = 2.150154746592797 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.450167096056646 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 2.150154746592797 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.450167096056646 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.150154746592797 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 5.350167096056646 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.450167096056646 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 1.075077373296399 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 2.249405077689564 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 5.405664637625456 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.500178045762485 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 2.249405077689564 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.905486591862971 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 2.049405077689563 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.400178045762485 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 5.405664637625456 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 2.099405077689563 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.420178045762485 [METRE]
    NominaleBreite = 2.249405077689564 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.500178045762485 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 2.249405077689564 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.500178045762485 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 2.249405077689564 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 5.405664637625456 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.500178045762485 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 1.124702538844782 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_F_Korbbogen_1-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 0.01 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_F_Korbbogen_1-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 0.01 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 0 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Querbalken = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_F_Korbbogen_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.000071442494528 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.000071442494528 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.33 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.820929916676883 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.925142377835535 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.426106656588271 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.925142377835535 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.256106656588271 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.2889884016197168 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.000071442494528 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.925142377835535 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.000071442494528 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.925142377835535 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.000071442494528 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.925142377835535 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Korbbogen_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.000072324563008 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.000072324563008 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.3099999999999999 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.920942195033149 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.03 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.925282231705712 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.426246069424207 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.925282231705712 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 0.95 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0. [METRE]
    Kleiner Radius = 0.3 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.000072324563008 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.925282231705712 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0. [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.000072324563008 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.925282231705712 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.000072324563008 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.925282231705712 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.01 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0. [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Rundfenster_26 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 70 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 3 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Horizontales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 3 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Rundfenster_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.844564824395972 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.944564824395972 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.312896958599987 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.944564824395972 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.844564824395972 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.115 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.944564824395972 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.944564824395972 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.944564824395972 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.944564824395972 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.944564824395972 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.944564824395972 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Zargentür_2-Fl_26 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 1 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Umfassungszarge" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 4 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 11 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Zargentür_2-Fl_26 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 1 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Umfassungszarge" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 4 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Zargentür_2-Fl_26 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 1 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Umfassungszarge" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 4 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 5.4 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.596636395194011 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 2.9 [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7783181975970055 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.516636395194011 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.46 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 5.4 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.556636395194011 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.48 [METRE]
    NominaleBreite = 1.596636395194011 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.57 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 5.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.396000000000002 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.596636395194011 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8960000000000017 [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7783181975970055 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.516636395194011 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.46 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.396000000000002 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.556636395194011 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.48 [METRE]
    NominaleBreite = 1.596636395194011 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.57 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.396000000000002 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 4.4 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.596636395194011 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.9 [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7783181975970055 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.516636395194011 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.46 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 4.4 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.556636395194011 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.48 [METRE]
    NominaleBreite = 1.596636395194011 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.57 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.596636395194011 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 4.4 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.568155321746531 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7640776608732653 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.488155321746531 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.56 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.6 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.528155321746531 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.58 [METRE]
    NominaleBreite = 1.568155321746531 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.31 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.496000000000001 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.568155321746531 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8960000000000012 [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7640776608732653 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.488155321746531 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.56 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.496000000000001 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.528155321746531 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.58 [METRE]
    NominaleBreite = 1.568155321746531 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.31 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.496000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 4.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.568155321746531 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.9 [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7640776608732653 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.488155321746531 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.56 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 4.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.528155321746531 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.58 [METRE]
    NominaleBreite = 1.568155321746531 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.31 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.568155321746531 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 4.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.500134858852444 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.6 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.500134858852444 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7300674294262222 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.420134858852444 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.56 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.6 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.460134858852444 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.58 [METRE]
    NominaleBreite = 1.500134858852444 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.500134858852444 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.5 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.500134858852444 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.68 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.06 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.500134858852444 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 4.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.6 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.015 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.500134858852444 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.9 [METRE]
    Durchgangsflügel-Breite 1 = 0.7300674294262222 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.420134858852444 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.56 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.035 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 4.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.460134858852444 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.58 [METRE]
    NominaleBreite = 1.500134858852444 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.500134858852444 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.6 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.04 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 1.5 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.04 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.500134858852444 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 4.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.6 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.04 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.05 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Zargentür_2-Fl_26: 1 more content on 1 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 42 objects (42 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 1802 x 29" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 40 objects (40 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 25 x 29" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 31 objects (31 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 50 x 30" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 31 objects (31 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 50 x 29" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 22 objects (22 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 1853 x 29" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 24 x 29" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 26 x 29" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Stahlbeton 1827 x 30" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon: 89 more contents on 177 objects not shown
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0007175457572734879 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4103619094476445 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002726858551947133 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.800257369381519 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002726858551947133 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.4089268179330975 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.05209533080224035 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2871309674360896 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002605228321530271 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.05000886416135764 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002605228321530271 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1829403058316072 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.05358607006381499 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4833569915671708 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.005359556997524586 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1000177283227126 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.005359556997524586 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.3761848514395389 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0521390850795151 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.4704612187244476 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.005214832846477783 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1000177283227117 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.005214832846477783 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.3661830485654156 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.05361341424950414 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.09418013211246 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01406136898040352 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2622733354560296 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01406136898040352 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.9869533036134501 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.001468876598729414 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.3125307042687532 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.002864499749789387 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.950129610797177 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.002864499749789387 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.3095929510712943 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.001491748708537359 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1786321435548546 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001641032916676123 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.100073294707343 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001641032916676123 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1756486461377799 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.001468876598729414 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.5901288833856784 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.005432968805272696 [CUBIC_METRE]
    Length = 3.698723779773204 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.005432968805272696 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.5871911301882196 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 241 more contents on 328 objects not shown
  Pset_RoofCommon | properties | on 15 objects (15 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Berechnungen | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 60.04395596082091 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 60.04395596082091 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 174.4505127940118 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 20.13910275316003 (IFCREAL)
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 45.34176656893576 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 35.87700428892829 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 35.87700428892829 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 79.48429469253192 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 79.48429469253192 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 44.52192038688393 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 63.57929066165924 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 63.57929066165924 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen: 15 more contents on 15 objects not shown
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCROOF)
    GrossArea = 60.04395596082091 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 60.04395596082091 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 35.87700428892829 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 35.87700428892829 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 79.48429469253192 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 79.48429469253192 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 63.57929066165924 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 63.57929066165924 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 21.15027493659025 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 21.15027493659025 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 63.23627318933811 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 63.23627318933811 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 62.45019283166634 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 62.45019283166634 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 20.82678182192824 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 20.82678182192824 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities: 6 more contents on 6 objects not shown
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 139 objects (139 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Pset_CoveringCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOVERING)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 111.5679011855947 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 111.5679011855947 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_CoveringBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCCOVERING)
    Bauteil: Width = 0.1 [METRE]
    GrossArea = 112.3450673476011 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 112.3450673476011 [SQUARE_METRE]
    Width = 0.1 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2291210198089459 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 7.890109272409874 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2291210198089459 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 8.02617999155132 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1764705882352941 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 7.890109272409874 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 17. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2328695915244779 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 7.890109272409874 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 25. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 26. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1932 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 6.862573525945364 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]