IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "D:\AStudium\2. Semester\M7.2 Digitale 3D-Modellierung WS 2324\Repository\Isaak_Alpha_WS2324_Johannes_Braun,Larissa_Maus;Ole_Niklasj.ifc"
Time stamp: "2024-01-06T15:35:53"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 26.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6002 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6002 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6002 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1704551725 (2024-01-06T14:35:25Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Isaak Krakow Synagoge" | description "Rekonstruktion Synagoge"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0. | postal address: "Kupa 18", "Krakau", "31-057", "Polen"
    IFCBUILDING "Isaak Synagoge" | postal address: "Kupa 18", "Krakau", "31-057", "Polen" | description "Synagoge"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -0.35
        contains 104 elements
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-014", "Wand-013" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          8 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 26" | WINDOW | names: "Fenster-018", "Fenster-019" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | names: "Wand-019", "Wand-018", "Wand-020" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 300" | names: "Wand-025", "Wand-023", "Wand-024" (+2 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Säule Eckig 288 x 2710" | JOIST | names: "Unterzug-025", "Unterzug-024", "Unterzug-022" (+2 more) | material: constituents "Eigene Säule Eckig" ("Sandstein": "Sandstein") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          30 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-193", "Modellkörper-194", "Modellkörper-146" (+25 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-002", "Treppe-006", "Treppe-001" | parts: 121 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Pset_StairCommon
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene 45 Grad 481 x 129" | JOIST | names: "Unterzug-031" | material: constituents "Eigene 45 Grad" ("Sandstein": "Sandstein") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1100" | names: "Wand-019" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Pset_WallCommon
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigenes Fenster 04" | WINDOW | names: "Fenster-038", "Fenster-040" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eigenes_Fenster_04, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 350" | FLOOR | names: "RD-004", "RD-003", "RD-005" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1700" | names: "Wand-014", "Wand-011", "Wand-012" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 26" | WINDOW | names: "Fenster-001" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_26, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Pintu Jati Dobel1" | DOOR | names: "Tür-012" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Pintu_Jati_Dobel1, Pset_DoorCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Pintu_Jati_Dobel1
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-015" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Component Quantities, Produktinformationen, AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_26, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-015" | property sets: AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Ecksteine 26" | names: "Stuhl-009", "Stuhl-008" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Ecksteine_26, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCHIMNEY | type IFCCHIMNEYTYPE "Schornstein einzügig 26" | names: "Schornstein-001" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Schornstein_einzügig_26, Pset_ChimneyCommon, AC_Equantity_Schornstein_einzügig_26, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Säule Innenraum Deko (1) 204 x 1672" | JOIST | names: "Unterzug-009", "Unterzug-008" | material: constituents "Eigene Säule Innenraum Deko (1)" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1300" | names: "Wand-013" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1500" | names: "Wand-013" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene horizontal 111 x 530" | JOIST | names: "Unterzug-027" | material: constituents "Eigene horizontal" ("Sandstein": "Sandstein") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1125" | names: "Wand-026" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Korbbogen Gewölbe mit Stichkappen 26" | FLOOR | names: "Stuhl-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-017" | property sets: Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADProperties, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 4.35
        contains 67 elements
          17 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-153", "Modellkörper-181", "Modellkörper-049" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          5 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 300" | names: "Wand-025", "Wand-027", "Wand-028" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | names: "Wand-024", "Wand-016" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities
          13 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 26" | WINDOW | names: "Fenster-018", "Fenster-019", "Fenster-020" (+3 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_26, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 26" | WINDOW | names: "Fenster-018" | property sets: AC_Pset_Rundfenster_26, Produktinformationen, ArchiCADProperties, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1500" | names: "Wand-023" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          9 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | names: "Wand-020", "Wand-018", "Wand-022" (+6 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-001" | parts: 32 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1700" | names: "Wand-013", "Wand-016", "Wand-015" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-016" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_26, Qto_DoorBaseQuantities, Türen + Tore + Fenster, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1300" | names: "Wand-015" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1125" | names: "Wand-029" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kugel 26" | names: "Stuhl-010" | property sets: AC_Pset_Kugel_26, ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Kugel_26, Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 150" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_SlabBaseQuantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Säule dorisch 02 26" | names: "Stuhl-004" | material: "Marmor" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities, AC_Equantity_Säule_dorisch_02_26
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Aluminium" | names: "Stuhl-004" | material: "Aluminium" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 350" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 6.5
        contains 64 elements
          33 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-100", "Modellkörper-104", "Modellkörper-091" (+15 more) | material: "Bauteil" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne Gehrung 26" | names: "Schornstein-004" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, Component Quantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Regenrinne_Gehrung_26, ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1300" | names: "Wand-023", "Wand-024", "Wand-025" (+1 more) | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Allgemeine Werte
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile" | names: "Gewölbe" | material: "Tragende Bauteile" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1700" | names: "Wand-019", "Wand-018", "Wand-017" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, Qto_WallBaseQuantities
          12 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigenes Fenster 01" | WINDOW | names: "Fenster-013", "Fenster-021", "Fenster-022" (+9 more) | material: "Bauteil" | property sets: AC_Pset_Eigenes_Fenster_01, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Pset_WindowCommon, Qto_WindowBaseQuantities, Component Properties
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Konzeptioneller Baum 26" | names: "Stuhl-006" | property sets: AC_Pset_Konzeptioneller_Baum_26, ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Konzeptioneller_Baum_26
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Stehfalz 100" | names: "Dach-006" | material: "Stehfalz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "2.DG" | elevation 14.
        contains 510 elements
          33 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-001" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          66 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 180" | COLUMN | names: "Stütze-004" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          198 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 180" | JOIST | names: "Unterzug-006", "Unterzug-005", "Unterzug-002" (+66 more) | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          99 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 200" | COLUMN | names: "Stütze-003", "Stütze-002", "Stütze-001" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          96 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 100 x 200" | COLUMN | names: "Stütze-004" | material: "Vollholz" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Stehfalz 150" | names: "Dach-004" | material: "Stehfalz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, Berechnungen, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Satteldachgaube 26" | SKYLIGHT | names: "Dachfenster-003" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, Pset_WindowCommon, AC_Pset_Satteldachgaube_26, Qto_WindowBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 250" | JOIST | names: "Unterzug-004" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1700" | names: "Wand-020", "Wand-022" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWTYPE "Eigenes Fenster 02" | WINDOW | names: "Fenster-031", "Fenster-032" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Produktinformationen, AC_Pset_Eigenes_Fenster_02, Pset_WindowCommon, Component Properties, Türen + Tore + Fenster
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-092", "Modellkörper-116" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 100" | names: "Dach-008" | material: "Dachziegel rot" | property sets: Berechnungen, Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 250" | names: "Wand-015" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne 26" | names: "Schornstein-005" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Regenrinne_26, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Regenrinne_26, Component Quantities

Types
  IFCWALLTYPE "Bauteil 700" | 4 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "F Altbau Segment-Abschl 26" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 21 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 500" | 16 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 300" | 10 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Säule Eckig 288 x 2710" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 83 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 9 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene 45 Grad 481 x 129" | JOIST | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1100" | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigenes Fenster 04" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 350" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1700" | 14 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "2-Flügelfenster 1+1 26" | WINDOW | DOUBLE_PANEL_VERTICAL | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Pintu Jati Dobel1" | DOOR | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Blockrahmentür 2-Fl 26" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 26" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Ecksteine 26" | 2 occurrences
  IFCCHIMNEYTYPE "Schornstein einzügig 26" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Säule Innenraum Deko (1) 204 x 1672" | JOIST | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1300" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1500" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene horizontal 111 x 530" | JOIST | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1125" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Korbbogen Gewölbe mit Stichkappen 26" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 26" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Rundfenster 26" | WINDOW | SINGLE_PANEL | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kugel 26" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 150" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Säule dorisch 02 26" | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Aluminium" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne Gehrung 26" | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Tragende Bauteile" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Eigenes Fenster 01" | WINDOW | 12 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Konzeptioneller Baum 26" | 6 occurrences
  IFCROOFTYPE "Stehfalz 100" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | JOIST | 33 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 180" | COLUMN | 66 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 180" | JOIST | 198 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 200" | COLUMN | 99 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 100 x 200" | COLUMN | 96 occurrences
  IFCROOFTYPE "Stehfalz 150" | 1 occurrence
  IFCWINDOWTYPE "Satteldachgaube 26" | SKYLIGHT | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 250" | JOIST | 3 occurrences
  IFCWINDOWTYPE "Eigenes Fenster 02" | WINDOW | 2 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 100" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 250" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Regenrinne 26" | 2 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1j0rK_UWvB2vL1tYyHYlRu" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "6D03553E-7A0E-4B0B-9541-DE2F118AF6F8" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1ALfqh0cT498KsrHeWcgH9" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 26" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "4A569D2B-0267-4424-8536-D51A209AA449" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-018" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-018" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,200×2,200×0,700" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 26" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "00W5DGbev6TwPQnE3RhDCA" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "R" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 26" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "00805350-968E-4677-A65A-C4E0DBACD30A" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-018" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-018" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,200×2,200" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,200×2,200×0,700" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 26" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Anschlagsmaße = "1,700×2,500" (IFCLABEL)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1y7cnyFHX9choXtQbeNi13" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "L" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Bibliothekselement-Name = "F Altbau Segment-Abschl 26" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "7C1E6C7C-3D18-499A-BCA1-DDA9685EC043" (IFCLABEL)
    Element ID = "Fenster-019" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Fenster" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Größe Wandloch = "1,700×2,500" (IFCLABEL)
    Größe laut Eingabe = "1,700×2,500" (IFCLABEL)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Fenster-019" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Nominale B x H = "1,700×2,500" (IFCLABEL)
    Nominale B x H x T = "1,700×2,500×0,700" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Glas Normalglas; Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Schalldämmwert = "" (IFCLABEL)
    Schraffurtyp = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wandstruktur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Öffnung Bibliothekselementname = "F Altbau Segment-Abschl 26" (IFCLABEL)
    Öffnungsseite Schraffurindex = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-014" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3mHFVjqqzDnenP9GFyZjA8" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F044F7ED-D34F-4DC6-8C59-2503FC8ED288" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-019" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-019" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-019" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0geD_nAnfCr9ka9FeCSpT_" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "2AA0DFB1-2B1A-4CD4-9BA4-24FA0C73377E" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1DHBaeGyvFxObEx$vYR_ar" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "4D44B928-43CE-4FED-894E-EFFE626FE935" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-018" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-018" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-018" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2rRG89nbL88vurg2KkMQ8D" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "Anbau Wände" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B56D0209-C655-4823-9E35-A8252E59A20D" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-020" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-020" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Nicht verknüpft" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-020" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 743 more contents on 743 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 69 objects (58 IFCWALL, 11 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 55 objects (55 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 3 objects (3 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 5.171223184623102 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 29.54984676927488 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 20.68489273849239 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 8.137461692404537 [METRE]
    NetFootprintArea = 5.171223184623102 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 20.63609709063834 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 14.44526796344775 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.5 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.200210985183277 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 9.601687881466219 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.800843940733121 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 2.400421970366562 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.200210985183277 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 9.601687881466219 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.800843940733121 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.3 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.48495176200657 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 18.31440506474773 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.494321519424322 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 4.949839206688576 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.48495176200657 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 18.31440506474773 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 5.494321519424322 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.5 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.5032700050909922 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.026160040727923 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.013080020363977 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 1.006540010181959 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.5032700050909922 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 4.026160040727923 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.013080020363977 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.5 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.504215520525948 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 4.022288594766898 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.016523825988413 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 1.00843103895414 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.504215520525948 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 4.022288594766898 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.016523825988413 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 4.215827569742135 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 24.09044325566932 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 16.86331027896853 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 6.67403275098382 [METRE]
    NetFootprintArea = 4.215827569742135 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 16.63613561665483 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 11.64529493165844 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.5 [METRE]
    GrossFootprintArea = 1.04513924413443 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 8.361113953075479 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 4.180556976537722 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 2.090278488268888 [METRE]
    NetFootprintArea = 1.04513924413443 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 8.361113953075479 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 4.180556976537722 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.5 [METRE]
    GrossFootprintArea = 0.6394694225099657 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.115755380079758 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 2.557877690039867 [CUBIC_METRE]
    Height = 4. [METRE]
    Length = 1.278938845019936 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.6394694225099657 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.115755380079758 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 2.557877690039867 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 50 more contents on 50 objects not shown
  Component Properties | properties | on 28 objects (28 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "13.05 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 312.7499999999978 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 24 objects (24 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 2.540159999999999 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.310464 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 24 objects (24 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 15.86815999999999 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "2.38022 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 17 objects (17 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "13.05 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 312.7500000000034 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "5.33527 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 127.8623991549438 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "12.5655 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 301.1376987330163 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 7.979999999999999 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.9576 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "13.05 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 312.7500000000033 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties: 352 more contents on 691 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 24 objects (24 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 3.527999999999999 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.002519999999999999 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.002519999999999999 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 24 objects (24 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 18.03199999999999 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.007839999999999995 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.007839999999999995 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 17 objects (17 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Masse = 45.00000000000048 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03999999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Masse = 18.39746750430846 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.18 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03599999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.03679493500861691 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.03679493500861691 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Masse = 43.32916528532608 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03999999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 5.319999999999999 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.00304 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.00304 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Masse = 45.00000000000048 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03999999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.09000000000000095 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.09000000000000095 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 14 objects (14 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 13.96500000000001 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.007980000000000008 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.007980000000000008 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 380 more contents on 748 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.202081528017126 [METRE]
    Abstand Oberkante = -9.899999999999997 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.454558441227158 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.5954415587728423 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.454558441227158 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.45455844122716 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.18 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8499999999999961 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.5954415587728406 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7767819612930194 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.7767819612930194 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.7767819612930194 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.05091168824543183 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.05091168824543183 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7767819612930194 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.050000000000001 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.05 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.05091168824543183 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2545584412271571 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2545584412271571 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.76 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.200000000000005 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.03679493500861687 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.03679493500861687 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.03679493500861687 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.03679493500861687 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.202081528017126 [METRE]
    Abstand Oberkante = -9.899999999999997 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.454558441227158 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.5954415587728423 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.454558441227158 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.45455844122716 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.18 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8499999999999961 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.5954415587728406 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.05091168824543128 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7767819612930121 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.7767819612930121 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.7767819612930121 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.05091168824543128 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.05091168824543128 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.05091168824543093 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.05091168824543093 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.05091168824543128 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7767819612930121 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.050000000000001 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.05 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.05091168824543128 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.05091168824543093 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2545584412271571 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2545584412271571 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.76 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.200000000000005 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.03679493500861622 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.03679493500861622 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.03679493500861622 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.03679493500861622 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.25 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.1000000000000001 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999993 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.03999999999999959 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 14.2 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999993 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 14.2 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.25 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.25 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.799999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.799999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.799999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.799999999999994 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.449999999999999 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.45 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.03999999999999972 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 14.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 14.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999993 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.08999999999999936 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.08999999999999936 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.08999999999999936 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.08999999999999936 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.20208152801713 [METRE]
    Abstand Oberkante = -9.899999999999997 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.454558441227158 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.5954415587728423 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.45455844122716 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.454558441227158 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.45455844122716 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.18 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8499999999999996 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.5954415587728423 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.7767819612930275 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.7767819612930275 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.7767819612930275 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.7767819612930275 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.050000000000001 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16.05 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.05 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.05091168824543219 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2545584412271571 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2545584412271571 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.18 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.76 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.200000000000001 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.03679493500861732 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.03679493500861732 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.03679493500861732 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.03679493500861732 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.202081528017133 [METRE]
    Abstand Oberkante = -9.899999999999997 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 4.079300976740889 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.1 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.567157287525383 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 18.07930097674089 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 18.07930097674089 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 18.07930097674089 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 4.079300976740889 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 18.07930097674089 [METRE]
    Kernbreite = 0.1 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8500000000000014 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.567157287525383 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.6012489168102801 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.6012489168102801 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.6012489168102801 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.6012489168102801 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 18.64645826426627 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 18.64645826426627 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.646458264266272 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 18.64645826426627 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 18.64645826426627 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.028284271247462 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.282842712474619 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.282842712474619 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 17.79645826426627 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 17.79645826426627 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 3.796458264266271 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 17.79645826426627 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 17.79645826426627 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.02004163056034273 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.02004163056034273 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.02004163056034273 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.02004163056034273 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.25 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.1000000000000001 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999993 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000004 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 14.2 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999993 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 14.2 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.25 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.25 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.80000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.80000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.80000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.80000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.449999999999999 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.45 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.04000000000000042 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 14.2 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 14.2 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.1999999999999993 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 14.2 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.202081528017133 [METRE]
    Abstand Oberkante = -9.899999999999997 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.882842712474616 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.1 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.567157287525383 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 15.88284271247462 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 15.88284271247462 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 15.88284271247462 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.882842712474616 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 15.88284271247462 [METRE]
    Kernbreite = 0.1 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.8500000000000014 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.567157287525383 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.6012489168102784 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.6012489168102784 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.6012489168102784 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.6012489168102784 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.449999999999999 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 16.45 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.45 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.1 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.02828427124746175 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.282842712474619 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.282842712474619 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 15.6 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 15.6 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.599999999999998 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 15.6 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 15.6 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.02004163056034255 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.02004163056034255 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.02004163056034255 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.02004163056034255 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.166458264266272 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.1000000000000001 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.48 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000092 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.166458264266272 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 16.48 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 16.48 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 16.48 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.48 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 16.48 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.166458264266272 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.166458264266272 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.73316661141303 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.73316661141303 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.73316661141303 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.73316661141303 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 18.64645826426627 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 18.64645826426627 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 4.646458264266272 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 18.64645826426627 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 18.64645826426627 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0400000000000006 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 16.48 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 16.48 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.48 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 16.48 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 16.48 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 551 more contents on 673 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.484769213004829 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 2.2 [METRE]
    Volume = 0.1544638190705777 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.200000000000003 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 11.49999999999999 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.7 [METRE]
    Height = 5. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 2.299999999999997 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 11.49961124717352 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.7 [METRE]
    Height = 4.999830977031969 [METRE]
    Volume = 4.984740633410834 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.299999999999997 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 11.5 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.7 [METRE]
    Height = 5. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 2.300000000000001 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 11.49961124717353 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.7 [METRE]
    Height = 4.999830977031969 [METRE]
    Volume = 4.984740633410834 [CUBIC_METRE]
    Width = 2.300000000000001 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.426209794368968 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 2.149999999999999 [METRE]
    Volume = 0.1523720677200076 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.200000000000003 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.1950903220161281 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.7 [METRE]
    Height = 0.5 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0.5 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.851859829434945 [SQUARE_METRE]
    Depth = 1.1 [METRE]
    Height = 1.901239886289963 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 46 more contents on 54 objects not shown
  AC_Pset_F_Altbau_Segment-Abschl_26 | properties | on 21 objects (21 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 1 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 72 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = -9999 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 15 objects (11 IFCWINDOW, 4 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "UG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 15 objects (14 IFCWINDOW, 1 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "OG--" (IFCLABEL)
  Produktinformationen | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Zugehörigkeit = "2.DG--" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 13 objects (13 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.2 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.15 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 2.3 [METRE]
    Rohbauhöhe = 4.999830977031969 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.2 [METRE]
    Rohbauhöhe = 2.2 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "-1.UG--Fenster-018" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-019" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Fenster-020" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Rohbaubreite = 1.5 [METRE]
    Rohbauhöhe = 1.900047665942261 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "-1.UG--Tür-015" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 38 more contents on 43 objects not shown
  Pset_WindowCommon | properties | on 39 objects (39 IFCWINDOW)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Area = 2.484769213004829 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.2 [METRE]
    Perimeter = 6.800000000000006 [METRE]
    Width = 1.200000000000003 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 11.49961124717352 [SQUARE_METRE]
    Height = 4.999830977031969 [METRE]
    Perimeter = 14.59966195406393 [METRE]
    Width = 2.299999999999997 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Area = 11.49961124717353 [SQUARE_METRE]
    Height = 4.999830977031969 [METRE]
    Perimeter = 14.59966195406394 [METRE]
    Width = 2.300000000000001 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 2.426209794368968 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.149999999999999 [METRE]
    Perimeter = 6.700000000000005 [METRE]
    Width = 1.200000000000003 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Area = 2.426209794368964 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.149999999999999 [METRE]
    Perimeter = 6.699999999999998 [METRE]
    Width = 1.199999999999999 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.850071498913392 [SQUARE_METRE]
    Height = 1.900047665942261 [METRE]
    Perimeter = 6.800095331884522 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.426209794368969 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.149999999999999 [METRE]
    Perimeter = 6.700000000000005 [METRE]
    Width = 1.200000000000003 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Area = 2.426209794368964 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.149999999999999 [METRE]
    Perimeter = 6.700000000000001 [METRE]
    Width = 1.200000000000001 [METRE]
  Qto_WindowBaseQuantities: 14 more contents on 15 objects not shown
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_26 | quantities | on 7 objects (7 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.2 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.18 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4500000000000002 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.08 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.15 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.6 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.15 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.494975955423502 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.05 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.15 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.15 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.15 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_26 | quantities | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.2 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.58 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.35 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.08 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.2 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.6 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.2 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.494975955423502 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.05 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.2 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.2 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_26 | quantities | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.2 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.58 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4500000000000002 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.08 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.15 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.6 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.15 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.494975955423502 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.05 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.15 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.15 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.15 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.2 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.18 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.35 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.08 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.2 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.6 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.2 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.494975955423502 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.05 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.2 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.2 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.05 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.7 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.7 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.58 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.35 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.08 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.5 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.75 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.5 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.487299871835898 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.05 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.7 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.7 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.7 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.5 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_F_Altbau_Segment-Abschl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.1 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.2 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.2 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.13 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.06 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rahmen außen = 0.12 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.4500000000000002 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.13 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.06 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk) = 0.02 [METRE]
    Glasstärke (gs_glass_thk_hardcoded) = 0.01 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.15 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.6 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 2.15 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.494975955423502 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.1 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.2 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.15 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.2 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.15 [METRE]
    Rahmen-Breite (gs_frame_width) = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Breite (rab_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite (stb_k) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke (gs_frame_thk) = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Stärke (ras_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (sts_k) = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke (tk) = 0.06 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.2 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 2.15 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sonnenschutz-Höhe = 0.05 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Rahmen außen = 0.06 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungs-Breite = 0.02 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 83 objects (83 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "30/50" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "30" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "50" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "180/120" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD 180/120" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD 180/120" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "180" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "180" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "120" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "10" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "27/27" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "27" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "27" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "14/7" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "14" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "7" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "5/194⁵" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "5" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "194⁵" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite/Höhe = "5/195" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "5" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "195" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "30/50" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "30" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "30" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "19⁵" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche: 4 more contents on 4 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 50 objects (50 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 20 objects (20 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 17 objects (17 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.04978184126551707 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.04978184126551709 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 3.969877730832051 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 9.0035178963045 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0612500000000002 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.007999999999999952 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.1935999999999989 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 40 more contents on 46 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 132 objects (132 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 180" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 33. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 66 objects (66 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 180" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 33 objects (33 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Säule Eckig 288 x 2710" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Säule Innenraum Deko (1) 204 x 1672" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene 45 Grad 481 x 129" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene 45 Grad 481 x 129" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 25. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 1 more content on 1 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 12.07562630772582 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.5997813153862934 [CUBIC_METRE]
    Length = 15.63299999999998 [METRE]
    NetSurfaceArea = 12.07562630772582 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.5997813153862934 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 11.99562630772582 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 6.865208511693309 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3217835610802124 [CUBIC_METRE]
    Length = 9.319074628236727 [METRE]
    NetSurfaceArea = 6.865208511693309 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3217835610802143 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 6.793208511693309 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 12.07562630772577 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.5997813153862863 [CUBIC_METRE]
    Length = 15.63299999999998 [METRE]
    NetSurfaceArea = 12.07562630772577 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.5997813153862863 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 11.99562630772577 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 6.865208511693268 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3217835610802092 [CUBIC_METRE]
    Length = 9.31907462823672 [METRE]
    NetSurfaceArea = 6.865208511693268 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3217835610802075 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 6.793208511693268 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 6.865208511693315 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3217835610802128 [CUBIC_METRE]
    Length = 9.319074628236732 [METRE]
    NetSurfaceArea = 6.865208511693315 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3217835610802127 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 6.793208511693315 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.327918037132999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2016000000000025 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.599892154122331 [METRE]
    NetSurfaceArea = 4.327918037132999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2015961175484065 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.255918037132999 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.327946088386057 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2016000005364418 [CUBIC_METRE]
    Length = 5.600000014901174 [METRE]
    NetSurfaceArea = 4.327946088386057 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2015967651601119 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.255946088386057 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 6.865208511693291 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3217835610802099 [CUBIC_METRE]
    Length = 9.319074628236713 [METRE]
    NetSurfaceArea = 6.865208511693291 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3217835610802099 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 6.793208511693291 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 171 more contents on 204 objects not shown
  AC_Pset_Eigenes_Fenster_04 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Holz Lärche" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigenes_Fenster_04 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 1.5 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.3 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.900047665942261 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 11 objects (11 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 3.428755511572255 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.6857511023144525 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3.428755511572255 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.6857511023144525 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 7.503493506067761 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.35 [METRE]
    GrossArea = 251.2049990297099 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 87.92174966039846 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 251.2049990297099 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 87.92174966039846 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 68.80000006258494 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.35 [METRE]
    GrossArea = 80.70000031471284 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 28.24500011014949 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 80.70000031471284 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 28.24500011014949 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 43.4 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 2.559999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.5119999999999997 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 2.559999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.5119999999999997 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 6.399999999999999 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.35 [METRE]
    GrossArea = 2339.998127923025 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 818.999344773059 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 1871.838127923025 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 655.143344773059 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 195.0908410153827 [METRE]
    Width = 0.35 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 2.559999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.5119999999999996 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 2.559999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.5119999999999996 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 6.399999999999999 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 169.4503254424689 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 50.83509763274074 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 164.1065754424689 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 49.23197263274074 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 63.31163174909924 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.15 [METRE]
    GrossArea = 88.80000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 13.32000000000003 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 88.80000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 13.32000000000003 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 38.8 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 2 more contents on 2 objects not shown
  AC_Pset_2-Flügelfenster_1+1_26 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    3D-Konturstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bearbeitbares Gitter = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eck-Profil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ecke Verbindungstyp 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Ecke Verbindungstyp 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Eckfenster Debugfunktion = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eckfenster Funktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Eckwinkel 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einsetzmodus (1=CW,0=W) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschen Unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Faschentiefe >= Anschlagstiefe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Innen ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Flügel 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Gehäuseunterseite außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gleiche Flügelteilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_SashCat_2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel 2 Kategorie (gs_iSashCat_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu2_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Horiz. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter Hauptflügel = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter oberes Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Num. of Vert. Gitter unteres Feld = 0 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_o2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_o2) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_o1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Oberer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_o1) = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche Eckstütze = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Oberlicht 1 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Putz Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur (gs_faschen_fill) = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift (gs_faschen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift (gs_faschen_fg) = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schwelle/Fenstereinfassung Übergröße = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Hg. Schnittschraffur Fensterbank Innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Transom Vertikal Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Faschen = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Fensterbank = 8 (IFCINTEGER)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querbalken 2 Öffnungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_SashCat_u2) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel 2 Kategorie (gs_iSashCat_u2) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_SashCat_u1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Unterer Querriegel Kategorie (gs_iSashCat_u1) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterer Querriegel Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld 1 Eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld 2 eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unteres Feld geteilt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wand Dicke 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Wanddicken = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Voreingestellte Faschen - links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Voreingestellte Faschen - rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Hauptflügel = 6 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Oberlicht 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Sprossenfenster = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp Unteres Feld = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Links = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D-Rechts = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Sprossenfenster in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Unteres Feld in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_2-Flügelfenster_1+1_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschließende Wanddicke = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe = 1.65 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Side = -1. [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Eck-Profil = 0. [METRE]
    Breite Fensterbank = 0.03 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 1.66 [METRE]
    Breite Flügel 1 = 0.55 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links/Rechts = 0.12 [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (efsu) = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 1.85 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (casingOverhangBottomSideOut) = 0.05 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_parapet_botelev) = 0. [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_in) = 0.1 [METRE]
    Erweiterung unten (gs_trimov_bot_right_out) = 0.1 [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe Fensterbank = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_faschen_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.65 [METRE]
    Höhe Faschen links = 1.5 [METRE]
    Höhe Faschen rechts = 1.5 [METRE]
    Höhe Hauptflügel = 0.3 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Höhe oben = 0.25 [METRE]
    Höhe unten = 0.25 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.1 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.65 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.65 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.65 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.08 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_faschen_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.065 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Eck-Profil = 0.06 [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke an Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke in Wandloch (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.09 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Stützenbreite = 0.08 [METRE]
    Stützendicke = 0.08 [METRE]
    Tiefe Faschen = 0.165 [METRE]
    Tiefe Heizk. = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.15 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 1 = 1.7 [METRE]
    Verbundene Wand Dicke 2 = 1.7 [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsstärke = 0.12 [METRE]
    Versatz Eck-Profil = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank = 0.05 [METRE]
    Vorstand v. Fenster = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Links = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Innen Rechts = 0.03 [METRE]
    Überhang Fensterbank Links = 0. [METRE]
    Überhang Fensterbank Rechts = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überlappungshöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
  AC_Pset_Pintu_Jati_Dobel1 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Automatic Hotspots in 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Daun Datar Material = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Frame Pen = "" (IFCLABEL)
    Handle Materials = "Metall Gold" (IFCLABEL)
    Hole Has Wall's Side Material = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hole Material's Split is Curved = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotspots 0-None,1-2D,2-3D,3-All = 3 (IFCINTEGER)
    IFC Operation (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Operation (ifc_optypestr) = "Not Defined" (IFCLABEL)
    Kaca Materials = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Kusen Datar Materials = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Kusen Tegak Material = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Leaf pen = "" (IFCLABEL)
    Lembar Tgk Materials = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Opening Angle in 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Opening Angle in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Strip Materials = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Symbol Pen = "Gefahrenzeichen" (IFCLABEL)
    Wall Contours (0-None,1-Full,2-Side,3-Length) = 0 (IFCINTEGER)
  Pset_DoorCommon | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_DoorCommon | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Pintu_Jati_Dobel1 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Left Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Lower Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Right Opening Oversize = 0. [METRE]
    AC Upper Opening Oversize = 0. [METRE]
    Bottom Level = 1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.35 [METRE]
    Frame Thickness = 0.1 [METRE]
    Frame Width = 0.05 [METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Leaf Thickness = 0.04 [METRE]
    Top Level = 0. [METRE]
    Width = 1.65 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.125000000000004 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.5 [METRE]
    Perimeter = 8.300000000000002 [METRE]
    Width = 1.650000000000001 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.702499999999996 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.85 [METRE]
    Perimeter = 8.999999999999996 [METRE]
    Width = 1.649999999999999 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.032154262966047 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.850000000000001 [METRE]
    Perimeter = 8.700000000000001 [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.030354924592042 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.1 [METRE]
    Perimeter = 6.2 [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 2.030354924592044 [SQUARE_METRE]
    Height = 2.1 [METRE]
    Perimeter = 6.200000000000001 [METRE]
    Width = 1.000000000000001 [METRE]
  AC_Equantity_Blockrahmentür_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0.3500000000000001 [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.35 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.625 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.2 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.65 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.85 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.05 [METRE]
    Block Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.65 [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 1 (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite 2 (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.35 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.45 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.4 [METRE]
    Eigene Kote Rohöffnung = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_n) = 0. [METRE]
    Eigene Kote Schwelle fertig (gs_q) = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.025 [METRE]
    Falztiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Gegenüberliegende Seite Tiefe = 1.2 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.85 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.5 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_transom_height) = 0. [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.2 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.5 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.42 [METRE]
    NominaleBreite = 1.65 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.65 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite links = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite unten = 0.9 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.65 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.85 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_left) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Breite (gs_sidelight_width_right) = 0. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0.005 [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt 1 Breite = 0.8249999999999997 [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Öffnungsseite Breite 1 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Breite 2 = 0.1 [METRE]
    Öffnungsseite Tiefe = 1.8 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Blockrahmentür_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Links = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschluss Rechts = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 5 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Klinketyp (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinketyp (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen eigenes Paneel = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Rollschicht 3D Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge assuen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Sprossen horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Symmetrische Teilung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Türfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Ecksteine_26 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Eckstein (boardSurface) = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Eckstein (brickSurface) = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endschnittwinkel = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gehrungswinkel = 135. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Mörtelfüllung = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Oberflächen überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stil = 3 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Ecksteine_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite der zweiten Wölbsteins 2 = 0.15 [METRE]
    Breite der zweiten Wölbsteins = 0.3 [METRE]
    Breite des ersten Wölbsteins 2 = 0.15 [METRE]
    Breite des ersten Wölbsteins = 0.5 [METRE]
    Fugenausfüllmuster Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe des ersten Wölbsteins = 0.25 [METRE]
    Höhe des zweiten Wölbsteins = 0.25 [METRE]
    Obere Ebene = 1.94712933463904 [METRE]
    Position = 0.1 [METRE]
    Stärke des Wölbsteins = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Z Größe = 1.94712933463904 [METRE]
  AC_Equantity_Ecksteine_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Breite der zweiten Wölbsteins 2 = 0.15 [METRE]
    Breite der zweiten Wölbsteins = 0.3 [METRE]
    Breite des ersten Wölbsteins 2 = 0.15 [METRE]
    Breite des ersten Wölbsteins = 0.5 [METRE]
    Fugenausfüllmuster Höhe = 0.05 [METRE]
    Höhe des ersten Wölbsteins = 0.25 [METRE]
    Höhe des zweiten Wölbsteins = 0.25 [METRE]
    Obere Ebene = 1.950006401590147 [METRE]
    Position = 0.1 [METRE]
    Stärke des Wölbsteins = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Z Größe = 1.950006401590147 [METRE]
  AC_Pset_Schornstein_einzügig_26 | properties | on 1 object (1 IFCCHIMNEY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung oben (bTopCover) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung oben (matTopCover) = "Mauerziegel DF flämisch rot" (IFCLABEL)
    Abzug Form = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anschluss = "Mauerziegel DF flämisch rot" (IFCLABEL)
    Anschluss Winkel (smokeAngle_1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_10) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_3) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_4) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_5) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_6) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_7) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_8) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschluss Winkel (smokeAngle_9) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anschlussanzahl = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_1) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_10) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_2) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_3) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_4) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_5) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_6) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_7) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_8) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anschlusstyp (ConConnectorType_9) = "Einfacher Körper" (IFCLABEL)
    Anzahl der Rauchanschlüsse = 1 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 16 (IFCINTEGER)
    Fläche = 0. (IFCREAL)
    Form-Typ (ConType_1) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_10) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_2) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_3) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_4) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_5) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_6) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_7) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_8) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Form-Typ (ConType_9) = "Kreis" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 999 (IFCINTEGER)
    HKLSE-System (ConSystem_1) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_10) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_2) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_3) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_4) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_5) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_6) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_7) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_8) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    HKLSE-System (ConSystem_9) = "Undefiniert" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kaminabdeckung = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Material = "" (IFCLABEL)
    Maß-Typ = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_10) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_4) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_5) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_6) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_7) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_8) = "" (IFCLABEL)
    Nominaler Durchmesser (ConNominalWidth_9) = "" (IFCLABEL)
    Oben Abdeckung Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Obere Tür Verbindungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Produkt ID = "" (IFCLABEL)
    Produktname = "" (IFCLABEL)
    Programm einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 10 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 3 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 4 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 5 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 6 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 7 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 8 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rauchanschluss 9 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reinigungstür = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Reinigungstür oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reinigungstür unten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "MW Kalksandstein" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Struktur = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Symbolstil = 1 (IFCINTEGER)
    System Oberflächenmaterial = "Keramikfliese terrakotta" (IFCLABEL)
    System Oberflächenmaterial benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Untere Tür Verbindungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Volumen = 0. (IFCREAL)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_10) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_2) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_3) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_4) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_5) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_6) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_7) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_8) = 1 (IFCINTEGER)
    Werkzeg-Typ (ConToolType_9) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    mit Belüftung = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ChimneyCommon | properties | on 1 object (1 IFCCHIMNEY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Schornstein_einzügig_26 | quantities | on 1 object (1 IFCCHIMNEY)
    Abdeckung oben Stärke = 0.015 [METRE]
    Abzug Breite = 0.3 [METRE]
    Abzug Tiefe = 0.3 [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_10) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_3) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_4) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_5) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_6) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_7) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_8) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite (ConConnectorWidth2_9) = 0. [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_1) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_10) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_2) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_3) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_4) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_5) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_6) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_7) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_8) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Höhe (ConConnectorWidth_9) = 0.02 [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_1) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_10) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_2) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_3) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_4) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_5) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_6) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_7) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_8) = 0. [METRE]
    Anschluss Tiefe (ConConnectorDepth_9) = 0. [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_1) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_10) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_2) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_3) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_4) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_5) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_6) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_7) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_8) = 0.1 [METRE]
    Anschlusslänge (ConLength_9) = 0.1 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_1) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_10) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_2) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_3) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_4) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_5) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_6) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_7) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_8) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition X (ConPosX_9) = -1.387778780781446E-17 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_1) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_10) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_2) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_3) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_4) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_5) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_6) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_7) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_8) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Y (ConPosY_9) = -0.2 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_1) = 1.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_10) = 4.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_2) = 1.8333333 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_3) = 2.16666666 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_4) = 2.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_5) = 2.8333333 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_6) = 3.1666666 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_7) = 3.5 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_8) = 3.8333333 [METRE]
    Anschlussposition Z (ConPosZ_9) = 4.1666666 [METRE]
    Durchmesser Schlot = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_1) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_10) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_2) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_3) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_4) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_5) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_6) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_7) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_8) = 0.2 [METRE]
    Innere Höhe (ConDepth_9) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_1) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_10) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_2) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_3) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_4) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_5) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_6) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_7) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_8) = 0.2 [METRE]
    Innerndurchmesser (ConWidth_9) = 0.2 [METRE]
    Länge = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_1) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_10) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_2) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_3) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_4) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_5) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_6) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_7) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_8) = 0. [METRE]
    Nominale Tiefe (ConNominalDepth_9) = 0. [METRE]
    Obere Ebene = 17.0933317 [METRE]
    Obere Tür Z-Position = 14.833332 [METRE]
    Segmenthöhe = 0.3333333 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_1) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_10) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_2) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_3) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_4) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_5) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_6) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_7) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_8) = 0.002 [METRE]
    Wanddicke (ConWallThickness_9) = 0.002 [METRE]
    Zug Radius = 0.1 [METRE]
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 5 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt gelb" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 6 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Sichtmauerwerk" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "Gleich" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.4 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.85 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.5 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.35 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.4 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.02 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.85 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.75 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.3 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.3 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.4 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.36 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.43 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 2.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0.07000000000000001 [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.5 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.85 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.5 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.2 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0.15 [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26 | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der unteren Gewölbe = 3 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Bogenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linienstift Achse = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type) = "beide Seiten" (IFCLABEL)
    Position der unteren Gewölbes (gs_f_type_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien-Typ = 21 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    unteres Gewölbes ist symmetrisch = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Korbbogen_Gewölbe_mit_Stichkappen_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Dist. der ersten Gewölbe Achse = 2.350000000000002 [METRE]
    Dist. der unteren Gewölbe Achse = 3.650000000000003 [METRE]
    Hälfte Breite oberes Gewölbe = 3.15 [METRE]
    Hälfte Breite untere Gewölbe = 1.08 [METRE]
    Höhe = 2. [METRE]
    Höhe des oberen Gewölbes = 2. [METRE]
    Höhe des unteren Gewölbes = 0.8 [METRE]
    Maß 1 = 12.00000000000001 [METRE]
    Maß 2 = 6.300000000000001 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Projektion unteres Gewölbe = -8.881784197001252E-16 [METRE]
    Radius kleinerer Kreis (gs_radius_2) = 0.5 [METRE]
    Radius kleinerer Kreis (radius_1) = 0.55 [METRE]
    Stärke unteres Gewölbe = 0.12 [METRE]
    Stärke vorgesetztes Gewölbe = 0.12 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Volle Breite untere Gewölbe = 2.16 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.45 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.35 [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.45 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.875 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.8600000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.45 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 2.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 2.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.8 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 2.1 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 1.875 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.8600000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 2.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1. [METRE]
    Rahmen Höhe = 2.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 2.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 2.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 3 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 3 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 0 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 4 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Holz Mahagony" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 5 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Rundfenster_26 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_iOpLinePen) = 1 (IFCINTEGER)
    2D & 3D Öffnungslinien-Stift (or_opLinePen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 8 (IFCINTEGER)
    Abschlussart automatisch verändert = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anschlag im Grundriss zeigen = 1 (IFCINTEGER)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anz. der horiz. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der horiz. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Main Sash = 0 (IFCINTEGER)
    Anz. der vert. Gitter Upper Transom = 0 (IFCINTEGER)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenkante = "Senkrecht" (IFCLABEL)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bogen Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad in 3D Rollsicht Fensterbank = 1 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Fenstergriff Name = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Innen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_board_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Linienstift 3D und Aufsicht (gs_sill_pen_3D) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Fensterbank Typ = 8 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fensterbank gebogen in gebogenen Wände = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbrett Oberflächenmaterial = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in) = "" (IFCLABEL)
    Fensterfutter innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Fenstergriff Oberflächenmaterial = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win) = "Stil 3" (IFCLABEL)
    Fenstergriff Typ (gs_handle_type_win_m) = 3 (IFCINTEGER)
    Fensterklinke (gs_window_handle) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fenstersims in polygonalen Wänden = 2 (IFCINTEGER)
    Fenstersims ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Grundriss = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel Kategorie (gs_SashCat_1) = "Haupt" (IFCLABEL)
    Hauptflügel Kategorie (gs_iSashCat_1) = 1 (IFCINTEGER)
    Hauptflügel eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hintergrundschraffurstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Horizontales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Farbe grau DB 701" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linien-Ausrichtung (or_iOplineStyle) = 1 (IFCINTEGER)
    Linien-Ausrichtung (or_oplineStyle) = "Griff" (IFCLABEL)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_iOpLineType3dOut) = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Gegenüberliegende Seite (or_opLineType3dOut) = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Linientyp Öffnungsseite (or_iOpLineType3dIn) = 0 (IFCINTEGER)
    Linientyp Öffnungsseite (or_opLineType3dIn) = "Vollinie" (IFCLABEL)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Modelldarstell. für 3D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Modelldarstell. für symbolische 2D-Darstellung überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Name (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custo_panel) = "" (IFCLABEL)
    Name (gs_custu_panel) = "" (IFCLABEL)
    Nebenflügel Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Nebenflügel Linientyp in 3D = "Strichlinie" (IFCLABEL)
    Nebenöffnung Linientyp in 2D = 4 (IFCINTEGER)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht Geteilt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberlicht eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 7 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schnitt / Ansicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank Außen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittkontur-Stift Fensterbank innen = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur Fensterbank innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift Fensterbank innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_sill_fill_ins_fg) = "Luftschicht" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_sill_pen_ins_bg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Stift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_sill_pen_ins_fg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Stift Hintergrundschraffur Fensterbank = "" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stärke wenden = 1 (IFCINTEGER)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unteres Feld eigener Flügel = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_stockb) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Unterschiedliche Breiten (gs_ver_r) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vertikales Gitter (An/Aus) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Fensterbank Innen = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien in 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungslinien-Form (or_SlidingType) = "Keine" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_SwingType) = "Gebogen" (IFCLABEL)
    Öffnungslinien-Form (or_iSlidingType) = 0 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Form (or_iSwingType) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungslinien-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungswinkel Flügel oben = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (gs_ow21) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel Hauptflügel 2D (op2) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Öffnungswinkel in 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Rundfenster_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = -0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Fenster = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen Anschlag Maß = 1.7 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.7 [METRE]
    Breite Fensterbank Innen = 0.12 [METRE]
    Breite Heizkörpernische = 1. [METRE]
    Breite Links = 0. [METRE]
    Breite Oben (gs_rab_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Oben (gs_stb_ob) = 0.08 [METRE]
    Breite Rechts = 0. [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.1 [METRE]
    Breite Unten (gs_rab_u) = 0.08 [METRE]
    Breite Unten (gs_stb_u) = 0.08 [METRE]
    Breite links = 0.08 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.1 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.1 [METRE]
    Breite rechts = 0.08 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_in) = 0.1 [METRE]
    Breite unten (gs_tw_bottom_out) = 0.1 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -1. [METRE]
    Brett Falztiefe = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.8999999999999995 [METRE]
    Eigene Kote Sturz fertig = 0. [METRE]
    Eigene Kote Öffnung roh = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung fertig = 0. [METRE]
    Eigene Koten Brüstung roh = 0. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Erweiterung unten = 0. [METRE]
    Falzbreite = 0.02 [METRE]
    Falztiefe = 0.04 [METRE]
    Falztiefe außen = 0. [METRE]
    Fensterbank Ansicht = 0. [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_element_thk) = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Stärke (gs_sill_thk) = 0.05 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überstand = 0.03 [METRE]
    Fensterbankbreite = 0.18 [METRE]
    Feste breite in mm (0= autom.) = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Gitter Breite = 0.025 [METRE]
    Gitter Stärke = 0.025 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_xOffset) = 0. [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_xOffset) = 0.15 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah1) = 0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah2) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah3) = -0.05 [METRE]
    Horizontaler Abstand (gs_ah4) = 0.05 [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 1.7 [METRE]
    Höhe Fensterlaibung = 1.7 [METRE]
    Höhe Fußboden = 0.05 [METRE]
    Höhe Heizkörpernische = 0.9 [METRE]
    Höhe Kämpfer = 1.05 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.7 [METRE]
    NominaleHöhe = 1.7 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Position Links = 0. [METRE]
    Position Rechts = 0. [METRE]
    Position X = 0. [METRE]
    Position Y = 0.4 [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Rahmen Breite = 1.7 [METRE]
    Rahmen Höhe = 1.7 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.08 [METRE]
    Rahmen-Stärke 1:100 = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.7 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe = 1.7 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_IDText_fontSize_model) = 0.1 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_lsize) = 0.075 [METRE]
    Schriftgröße (modell) (gs_sggri) = 0.075 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = -1. [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = -1. [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Stärke Fensterbank Innen = 0.025 [METRE]
    Stärke Fensterbank vorne außen = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Text Position X = 0. [METRE]
    Text Position Y = 0.4 [METRE]
    Tiefe Heizkörpernische = 0.05 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Links = 0.01 [METRE]
    Tiefe Rechts = 0.01 [METRE]
    Tiefe Schicht-Rahmen Überstand = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = -1. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T5_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_PlanViewInfos_T6_yOffset) = -0.15 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av1) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av2) = 0.045 [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av3) = 0. [METRE]
    Vertikaler Abstand (gs_av4) = 0. [METRE]
    Z Größe = 1. [METRE]
    Zeilenabstand (modell) = 0.05 [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = -1. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen links = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank Innen rechts = 0.03 [METRE]
    Überstand Fensterbank links = 0. [METRE]
    Überstand Fensterbank rechts = 0. [METRE]
    Überstand Seite 1 = 0. [METRE]
    Überstand Seite 2 = 0. [METRE]
    Überstandhöhe Fensterbank = 0.01 [METRE]
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Kugel_26 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 36 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Hintergrund Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kugel = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Kugel_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 0.2696619360113086 [METRE]
    Maß 1 = 0.2696619360113086 [METRE]
    Maß 2 = 0.2696619360113086 [METRE]
    Obere Ebene = 0.2696619360113086 [METRE]
    Radius Sphäre = 0.1348309680056543 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 99 objects (99 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 96 objects (96 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 100 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 66 objects (66 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 180" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Säule_dorisch_02_26 | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Breite (A) = 0.35 [METRE]
    Breite (A2) = 0.175 [METRE]
    Höhe = 2.05 [METRE]
    Obere Ebene = 2.05 [METRE]
    Tiefe (B) = 0.35 [METRE]
    Tiefe (B2) = 0.175 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Pset_Säule_dorisch_02_26 | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Auflösung = 18 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kapitell = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Kapitell Schraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Kontur-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Konturstift Kapitell = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Kapitell = 1 (IFCINTEGER)
    Linientyp Säule = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 3 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (capital_back_pen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_back_pen) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stütze = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Säulenfuß = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 21 objects (21 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.879999999999993 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.08999999999999936 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.25 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.08999999999999936 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.799999999999994 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 17 objects (17 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.880000000000011 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.25 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.09000000000000097 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.80000000000001 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.8786053377838833 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03679493500861687 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.202081528017126 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03679493500861687 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.7767819612930194 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.880000000000011 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.09000000000000095 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.25 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.09000000000000095 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.80000000000001 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.8786053377838743 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03679493500861622 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.202081528017126 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03679493500861622 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.7767819612930121 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.813166611413015 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.08665833057065064 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.166458264266272 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.08665833057065064 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.733166611413015 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.813166611413032 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.166458264266272 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.08665833057065217 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.73316661141303 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.036 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.8786053377838918 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03679493500861732 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.20208152801713 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03679493500861732 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.7767819612930275 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 82 more contents on 150 objects not shown
  AC_Equantity_Regenrinne_Gehrung_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß X Position 1 = 0.1524 [METRE]
    Abfluß X Position 2 = 0.1524 [METRE]
    Abfluß Y Position 1 = 0. [METRE]
    Abfluß Y Position 2 = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen 1 = 0.6096 [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen 2 = 0.6096 [METRE]
    Aufhänger Versatz 1 = 0.3048 [METRE]
    Aufhänger Versatz 2 = 0.3048 [METRE]
    Dachneigung 1 (gs_gutter_roof_pitch1_12_f) = 1.207008 [METRE]
    Dachneigung 1 (gs_gutter_roof_pitch1_12_i) = 0.100584 [METRE]
    Dachneigung 2 (gs_gutter_roof_pitch2_12_f) = 1.207008 [METRE]
    Dachneigung 2 (gs_gutter_roof_pitch2_12_i) = 0.100584 [METRE]
    Gehrung Länge 1 = 2.642555380586443 [METRE]
    Gehrung Länge 2 = 2.064203459494084 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite Fallrohr (gs_gutter_aa) = 0.0381 [METRE]
    Profilbreite Fallrohr (gs_gutter_aa2) = 0.0762 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius Fallrohr (gs_gutter_dd) = 0.0381 [METRE]
    Profilradius Fallrohr (gs_gutter_dd2) = 0.0762 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe Fallrohr (gs_gutter_bb) = 0.0508 [METRE]
    Profiltiefe Fallrohr (gs_gutter_bb2) = 0.1016 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1_in_12_f) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1_in_12_i) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2_in_12_f) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2_in_12_i) = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Verbindungshaken Höhe = 0. [METRE]
    X Größe = 2.642555380586443 [METRE]
    Y Größe = 2.064203459494084 [METRE]
    Z Größe = 0.07000000000000001 [METRE]
  AC_Equantity_Regenrinne_Gehrung_26 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß X Position 1 = 0.1524 [METRE]
    Abfluß X Position 2 = 0.1524 [METRE]
    Abfluß Y Position 1 = 0. [METRE]
    Abfluß Y Position 2 = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen 1 = 0.6096 [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen 2 = 0.6096 [METRE]
    Aufhänger Versatz 1 = 0.3048 [METRE]
    Aufhänger Versatz 2 = 0.3048 [METRE]
    Dachneigung 1 (gs_gutter_roof_pitch1_12_f) = 1.207008 [METRE]
    Dachneigung 1 (gs_gutter_roof_pitch1_12_i) = 0.100584 [METRE]
    Dachneigung 2 (gs_gutter_roof_pitch2_12_f) = 1.207008 [METRE]
    Dachneigung 2 (gs_gutter_roof_pitch2_12_i) = 0.100584 [METRE]
    Gehrung Länge 1 = 2.644581547692568 [METRE]
    Gehrung Länge 2 = 2.233864261065966 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite Fallrohr (gs_gutter_aa) = 0.0381 [METRE]
    Profilbreite Fallrohr (gs_gutter_aa2) = 0.0762 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius Fallrohr (gs_gutter_dd) = 0.0381 [METRE]
    Profilradius Fallrohr (gs_gutter_dd2) = 0.0762 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe Fallrohr (gs_gutter_bb) = 0.0508 [METRE]
    Profiltiefe Fallrohr (gs_gutter_bb2) = 0.1016 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1_in_12_f) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1_in_12_i) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2_in_12_f) = 0. [METRE]
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2_in_12_i) = 0. [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Verbindungshaken Höhe = 0. [METRE]
    X Größe = 2.644581547692568 [METRE]
    Y Größe = 2.233864261065966 [METRE]
    Z Größe = 0.07000000000000001 [METRE]
  AC_Pset_Regenrinne_Gehrung_26 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abschlußkappe 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abschlußkappe 1 Winkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Abschlußkappe 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Abschlußkappe 2 Winkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art = 4 (IFCINTEGER)
    Aufhängung 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aufhängung 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Bügel = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Dachneigung 1 (gs_gutter_roof_angle1) = 18.26288994219413 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung 1 (gs_gutter_roof_pitch1_perc) = 33. (IFCREAL)
    Dachneigung 2 (gs_gutter_roof_angle2) = 18.26288994219413 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung 2 (gs_gutter_roof_pitch2_perc) = 33. (IFCREAL)
    Eckwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fallrohr Profile = 1 (IFCINTEGER)
    Fallrohr Profilnummer = 1 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Neigungsmodus 1 = 2 (IFCINTEGER)
    Neigungsmodus 2 = 4 (IFCINTEGER)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Positionierung Aufhänger 1 (gs_gutter_hanger_positioning1) = 2 (IFCINTEGER)
    Positionierung Aufhänger 1 (gs_gutter_hanger_positioning2) = 2 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Regenrinne (gs_gutter_mat) = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Regenrinne / Fallrohr Loch 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Regenrinne / Fallrohr Loch 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Regenrinne Profilnummer = 1 (IFCINTEGER)
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1_in_deg) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Regenrinnen- Gefälle 1 (gs_gutter_slope1_in_perc) = 0. (IFCREAL)
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2_in_deg) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Regenrinnen- Gefälle 2 (gs_gutter_slope2_in_perc) = 0. (IFCREAL)
    Rinnenprofil = 1 (IFCINTEGER)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger = "Metall Bronze" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard_mat) = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Seite = 1 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stiftfarbe = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 4 objects (4 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Eigenes_Fenster_01 | properties | on 12 objects (12 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Linie 2 = 48 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Dachziegel rot 1" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Oberfläche 4 = "Lack schwarz" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schraffur 1 = "Nur Vordergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur 2 = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stift 3 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift 4 = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Stift 5 = "" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigenes_Fenster_01 | quantities | on 11 objects (11 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.3 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 4.999830977031969 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Eigenes_Fenster_01 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.300002019086214 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 4.999830604216022 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Konzeptioneller_Baum_26 | properties | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anzahl Laubelemente = 16 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Baumtyp = 1 (IFCINTEGER)
    Bezeichnung Wert = "Bibliothekselementname" (IFCLABEL)
    DIM Durchmesser = "30,00" (IFCLABEL)
    DIM Höhe = "50,00" (IFCLABEL)
    DIM Umfang = "" (IFCLABEL)
    Datum Aufnahme = "" (IFCLABEL)
    Ellipsoid = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Grün = "Natur Gras 1" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    ID-Nummer = "Stuhl-006" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturlinien-Typ = 4 (IFCINTEGER)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Pflanzenart = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Stamm = "Holz Nussbaum" (IFCLABEL)
    Verwaltungseinheit = "" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 1 = "" (IFCLABEL)
    Zusatzinformation 2 = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_description) = "" (IFCLABEL)
    Zusätzliche Beschreibung (gs_onorm_name) = "Konzeptioneller Baum 26" (IFCLABEL)
    Änderungsdatum = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Konzeptioneller_Baum_26 | quantities | on 6 objects (6 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Durchmesser Laub = 0.3 [METRE]
    Durchmesser Stamm = 0.15 [METRE]
    Gesamtbreite Laub = 0.3 [METRE]
    Gesamthöhe Laub = 0.4 [METRE]
    Höhe = 0.5 [METRE]
    Höhe Stamm = 0.1 [METRE]
    Maß 1 = 0.3 [METRE]
    Maß 2 = 0.3 [METRE]
    Obere Ebene = 0.5 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  Berechnungen | properties | on 5 objects (5 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 64.94075931975107 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 14.72651206414158 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 14.72651206534985 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 597.1732764155697 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 597.1732764216919 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.9790852948601905 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.9790852949244317 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.9790518637177703 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.9790518637820165 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.9767662171188289 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.9767662172507325 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 14.72651206534985 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 14.72651206534985 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 600.176366349011 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 597.1732764216919 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.9790852949244317 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.9790852949244317 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.9790518637820165 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.9790518637820165 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.9767662172507325 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.9767662172507325 [SQUARE_METRE]
  AC_Pset_Satteldachgaube_26 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    2D-Symbol Linientyp = 4 (IFCINTEGER)
    3D Eigenschaften anwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anzahl waagr. Sprossen = 1 (IFCINTEGER)
    Aufsichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Belag = "" (IFCLABEL)
    Beschlag = "" (IFCLABEL)
    Brandschutz = "" (IFCLABEL)
    Brüstung-Detail = "" (IFCLABEL)
    Brüstungskante (AC_edge_lower_type) = 2 (IFCINTEGER)
    Brüstungskante (gs_edge_lower_type) = "Horizontal" (IFCLABEL)
    Brüstungskantenwinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Bänder = "" (IFCLABEL)
    Dach Oberseite = "Metall Stehfalz" (IFCLABEL)
    Dach Seite = "Metall Stehfalz" (IFCLABEL)
    Dach Unterseite = "Metall Stehfalz" (IFCLABEL)
    Dachfensterfunktion = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (ac_roofang) = 32.99999999821675 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung (gs_roofang_deg) = 32.99999999821675 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dachneigung (gs_roofang_perc) = 64.94075931532613 (IFCREAL)
    Detaillierungsgrad im 2D (gs_detlevel_2D) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad im 2D (gs_detlevel_2D_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad im 3D (gs_detlevel_3D) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Detaillierungsgrad im 3D (gs_detlevel_3D_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Detaillierungsgrad im 3D (iDWDet3D) = 2 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Fensterform = 0 (IFCINTEGER)
    Fensterrahmen = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gauben Dach Innen = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_deg) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_perc) = 99.99999999999999 (IFCREAL)
    Geschossabhängige Darstellung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas (0-Allgemein) = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glasbereich überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Grundrissdarstellung = 3 (IFCINTEGER)
    Grundrissdarstellung benutzen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Gurtsims = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Höhenlage = "" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kompletter Glasbereich (gs_list_glassarea) = 0. (IFCREAL)
    Kompletter Glasbereich (gs_list_glassarea_tmp) = 0. (IFCREAL)
    Konturstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Laibungsdetail = "" (IFCLABEL)
    Linke Gaube Dach = "Dachziegel rot 1" (IFCLABEL)
    Lüftung = "" (IFCLABEL)
    Neigungseinheit = "°" (IFCLABEL)
    Oberflächenmaterialien von Dach/Schale übernehmen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Operationstyp = "" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Projektion zeigen = 3 (IFCINTEGER)
    Rechte Gaube Dach = "Dachziegel rot 1" (IFCLABEL)
    Regenrinne = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Rinne links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rinne rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schallschutz = "" (IFCLABEL)
    Schloss = "" (IFCLABEL)
    Schneidekörper = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schnitt / Ansicht (gs_detlevel_SE) = "nach Modelldarstellung" (IFCLABEL)
    Schnitt / Ansicht (gs_detlevel_SE_m) = 100 (IFCINTEGER)
    Schnittlinien = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seitenwand Außen = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Seitenwand Innen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Senkr.Sprosse = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Sturz Detail = "" (IFCLABEL)
    Typ Add-On = "Dachfenster" (IFCLABEL)
    U-Wert = "" (IFCLABEL)
    Umfang der Glasfläche = 0. (IFCREAL)
    Untersichtslinien = 21 (IFCINTEGER)
    Untersichtslinien-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Verglasung = "" (IFCLABEL)
    Verknüpfung Oberflächen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Vordere Wand Innen = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Satteldachgaube_26 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Abstand der Markertexte = 0.12 [METRE]
    Aufteilung Stärke = 0.06 [METRE]
    Breite (A) = 1.4 [METRE]
    Breite (xFensterbreite) = 1. [METRE]
    Dachdicke = 0.15 [METRE]
    Dachneigung (gs_roofang_12f) = 2.375273212717369 [METRE]
    Dachneigung (gs_roofang_12i) = 0.197939434393114 [METRE]
    Dachseiten-Überhang = 0.2 [METRE]
    Dachvorderseiten-Überhang = 0.2 [METRE]
    Gaube Tiefe = 0. [METRE]
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_12f) = 3.10896 [METRE]
    Gaubendach Neigung (gs_dormroofang_12i) = 0.25908 [METRE]
    Höhe (ZZYZX) = 1. [METRE]
    Höhe (zOkFenster) = 1. [METRE]
    Höhe Achse obere Sprosse = 0.5 [METRE]
    Höhe Achse untere Sprosse = 0. [METRE]
    Laibung = 0.06 [METRE]
    Loch obere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Loch untere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Loch äußere Tiefe = 0.5 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Ortgangüberberst.n.oben = 0.03 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.06 [METRE]
    Rahmenbr.(0=kein Fst) = 0.06 [METRE]
    Rinnenbreite = 0.1 [METRE]
    Senkr. Stärke Gaubendach = 0.1 [METRE]
    Stichhöhe(bei Bogen) = 0.25 [METRE]
    Stärke Seite Wände = 0.12 [METRE]
    Tiefe = 1.836078458864659 [METRE]
    Toler.(kleiner=runder) = 0.003 [METRE]
    Traufhöhe = 1. [METRE]
    UK Fst(0=ohne Brüstg) = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Eigenes_Fenster_02 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Aufsichtslinien-Stift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Automatische Fixpunkte im 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Flügel Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Glas Oberflächenmaterial = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Glas-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    IFC Betrieb (ifc_optype) = 0 (IFCINTEGER)
    IFC Betrieb (ifc_optypestr) = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Linie 2 = 48 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberfläche 1 = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche 2 = "Farbe schwarz" (IFCLABEL)
    Oberfläche 3 = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Rahmen Oberflächenmaterial = "Holz Kiefer" (IFCLABEL)
    Rahmen-Stift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "" (IFCLABEL)
    Stift Flügel = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 1 (IFCINTEGER)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Eigenes_Fenster_02 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    AC Linkes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Oberes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Rechtes Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    AC Unteres Öffnungsübermaß = 0. [METRE]
    Breite = 2.400000000000006 [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0.5500000000000007 [METRE]
    Flügelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Flügelrahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Glasstärke = 0.02 [METRE]
    Höhe = 1.2 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Regenrinne_26 | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Abdeckung links = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Abdeckung rechts = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile) = "Rinneisen 1" (IFCLABEL)
    Aufhänger-Art (gs_gutter_h_profile_num) = 4 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 12 (IFCINTEGER)
    Bügel = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dachneigung (%) = 57.735026919 (IFCREAL)
    Dachneigung (°) = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe linker Winkel (gs_gutter_endcap_l_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Endkappe rechter Winkel (gs_gutter_endcap_r_ang2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Fallrohr = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Fallrohr Profile (gs_gutter_ds_profile_num) = 2 (IFCINTEGER)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Halterung = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Neigung Regenrinne (%) = 0. (IFCREAL)
    Neigung Regenrinne (°) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Position Aufhänger = 2 (IFCINTEGER)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Regenrinne = "Metall Stahl verzinkt" (IFCLABEL)
    Rinnenprofil (gs_gutter_p_num) = 1 (IFCINTEGER)
    Rinnenprofil (gs_gutter_profile) = "Halbrund" (IFCLABEL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schmutzfänger (gs_gutter_strainer_mat) = "Metall Chrom" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schutzgitter (gs_gutter_guard_mat) = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Seite = 2 (IFCINTEGER)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode) = "°" (IFCLABEL)
    Typ Gefälle (gs_slope_mode_m) = 1 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Regenrinne_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    12 Fuß = 3.6576 [METRE]
    12 Inch = 0.3048 [METRE]
    Abfluß 'x' Position = 0.15 [METRE]
    Abfluß 'y' Position = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Aufhängungen = 1. [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_f) = 2.1336 [METRE]
    Dachneigung (gs_gutter_roof_pitch_in_12_inc) = 0.1778 [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_f) = 0. [METRE]
    Dachrinnen- Gefälle (gs_gutter_slope_in_12_inch) = 0. [METRE]
    Höhe = 0.07000000000000001 [METRE]
    Höhendistanz Dachkante/Rinne = 0.02 [METRE]
    Maß 1 = 31.18223150626638 [METRE]
    Maß 2 = 0.14 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa) = 0.05 [METRE]
    Profilbreite (gs_gutter_aa2) = 0.1 [METRE]
    Profilbreite Rinne = 0.14 [METRE]
    Profildurchmesser = 0.1 [METRE]
    Profilhöhe Rinne = 0.14 [METRE]
    Profilradius = 0.05 [METRE]
    Profilradius Rinne = 0.07000000000000001 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb) = 0.05 [METRE]
    Profiltiefe (gs_gutter_bb2) = 0.1 [METRE]
    Regenrinne Profildurchmesser = 0.14 [METRE]
    Rinnenhöhe in Mittellänge = 0. [METRE]
    Rinnenlänge = 31.18223150626638 [METRE]
    Rinnenlänge horizontal = 31.18223150626638 [METRE]
    Untere Ebene = -0.07000000000000001 [METRE]
    Versatz Aufhänger = 0.2 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 2.15 [METRE]
    NetHeight = 2.15 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5.399999999999999 [METRE]
    NetHeight = 5.399999999999999 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 7.5 [METRE]
    NetHeight = 7.5 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.699999999999999 [METRE]
    NetHeight = 4.699999999999999 [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 4. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 4. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 12. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 13. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.25 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 5. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 4. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 1. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 7. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 8. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 2. (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 1 object (1 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 15. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.2333333333333333 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 3.75 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]