IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "C:\Users\dario\Desktop\Architektur Studium\3D\Lublin_Maharsal_Beta_S24_01.ifc"
Time stamp: "2024-07-06T22:39:56"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 26.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6014 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1720297307 (2024-07-06T20:21:47Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 237 elements
          12 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 700" | names: "Wand-025", "Wand-030", "Wand-032" (+9 more) | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          11 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-001", "Tür-002", "Tür-003" (+8 more) | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26, Produktinformationen, Türen + Tore + Fenster, Qto_DoorBaseQuantities, Pset_DoorCommon
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 100" | names: "Wand-071" | material: "Gipsputz" | property sets: Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 700 - 700" | names: "Wand-076", "Wand-080", "Wand-081" (+4 more) | material: "Gipsputz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 800 - 800" | names: "Wand-084" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 26" | DOOR | names: "Tür-017" | property sets: ArchiCADProperties, Türen + Tore + Fenster, Pset_DoorCommon, Qto_DoorBaseQuantities, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_26
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 500 - 500" | names: "Wand-094", "Wand-098" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          38 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 24 100 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-005" | material: constituents "Neues Profil - 24" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon
          38 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 8 350 x 250" | JOIST | names: "Unterzug-004", "Unterzug-006" | material: constituents "Neues Profil - 8" ("Kupfer": "Kupfer") | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities, Pset_BeamCommon
          38 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 23 100 x 120" | JOIST | names: "Unterzug-007" | material: constituents "Neues Profil - 23" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Component Quantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Pset_BeamCommon
          31 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 25 100 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-009" | material: constituents "Neues Profil - 25" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          12 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 2" | object type "ELEMENTS" | USERDEFINED | names: "Stuhl-068" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenster_2, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Fenster_2
          3 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer" | names: "Modellkörper-140", "Modellkörper-141", "Modellkörper-142" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          18 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Vollholz" | names: "Modellkörper-143", "Modellkörper-144", "Modellkörper-145" | material: "Vollholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          22 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-013", "Geländer-014", "Geländer-015" | parts: 2762 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RailingCommon, Qto_RailingBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Brettschichtholz 200" | FLOOR | names: "RD-001" | material: "Brettschichtholz" | property sets: Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 5.
        contains 361 elements
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 16 200 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-179", "Unterzug-177", "Unterzug-176" (+4 more) | material: constituents "Neues Profil - 16" ("Keramik rotbraun": "Keramik rotbraun") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          15 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 700" | names: "Wand-056", "Wand-058", "Wand-030" (+12 more) | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 700 - 700" | names: "Wand-093", "Wand-088", "Wand-076" (+5 more) | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 100" | names: "Wand-071" | material: "Gipsputz" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 800 - 800" | names: "Wand-084" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 500 - 500" | names: "Wand-094", "Wand-097" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Allgemeine Werte, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 25 100 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-013" | material: constituents "Neues Profil - 25" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          11 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 1 50 x 250" | JOIST | names: "Unterzug-015" | material: constituents "Neues Profil - 1" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities
          6 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Neues Profil - 9 400 x 50" | COLUMN | names: "Stütze-004" | material: constituents "Neues Profil - 9" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          18 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 10 107 x 122" | JOIST | names: "Unterzug-016", "Unterzug-017", "Unterzug-018" (+15 more) | material: constituents "Neues Profil - 10" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          18 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 3 28 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-034", "Unterzug-035", "Unterzug-036" (+6 more) | material: constituents "Neues Profil - 3" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          18 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 6 50 x 316" | JOIST | names: "Unterzug-040", "Unterzug-041", "Unterzug-043" (+15 more) | material: constituents "Neues Profil - 6" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          18 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 7 50 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-062", "Unterzug-063", "Unterzug-065" (+15 more) | material: constituents "Neues Profil - 7" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          20 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer" | names: "Modellkörper-090", "Modellkörper-091", "Modellkörper-092" (+16 more) | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          15 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 1" | object type "ELEMENTS" | USERDEFINED | names: "Stuhl-067" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenster_1, Component Properties, AC_Equantity_Fenster_1, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          8 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 3" | object type "ELEMENTS" | USERDEFINED | names: "Stuhl-069" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenster_3, Component Properties, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Fenster_3, Component Quantities
          29 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 2" | object type "ELEMENTS" | USERDEFINED | names: "Stuhl-068" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fenster_2, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Fenster_2
          19 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "wasser 400 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-154", "Unterzug-155", "Unterzug-157" (+9 more) | material: constituents "wasser" ("Edelstahl": "Edelstahl") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities
          16 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Gipsputz 300 x 75" | COLUMN | names: "Stütze-015" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities
          16 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Gipsputz 250 x 50" | COLUMN | names: "Stütze-015" | material: "Gipsputz" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          57 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 4 50 x 67" | JOIST | names: "Unterzug-178", "Unterzug-179", "Unterzug-180" (+16 more) | material: constituents "Neues Profil - 4" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 5 50 x 228" | JOIST | names: "Unterzug-185" | material: constituents "Neues Profil - 5" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz" | names: "Wand-161" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Component Quantities
          20 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 26 21 x 89" | JOIST | names: "Unterzug-195", "Unterzug-196" | material: constituents "Neues Profil - 26" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Gipsputz" | names: "Modellkörper-135", "Modellkörper-136", "Modellkörper-137" (+1 more) | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Pset_RoofCommon
          4 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Gipsputz 0" | names: "Dach-014", "Dach-015" | material: "Gipsputz" | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Berechnungen, Component Properties
      IFCBUILDINGSTOREY "DG" | elevation 10.
        contains 72 elements
          11 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 700 - 700" | names: "Wand-125", "Wand-126", "Wand-127" (+8 more) | material: "Gipsputz" | property sets: Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Quantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 345" | names: "Dach-014" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          26 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer" | names: "Modellkörper-084", "Modellkörper-082", "Modellkörper-083" (+22 more) | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-103" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Schlitze und Durchbrüche, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz" | names: "Wand-128" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 2" | object type "ELEMENTS" | USERDEFINED | names: "Stuhl-068" | material: "Bauteil" | property sets: AC_Pset_Fenster_2, ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 800 - 800" | names: "Wand-152" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties
          19 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Neues Profil - 9 400 x 50" | COLUMN | names: "Stütze-006" | material: constituents "Neues Profil - 9" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 500 - 500" | names: "Wand-162", "Wand-163" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 100 - 100" | names: "Wand-164" | material: "Gipsputz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Gipsputz 0" | names: "Dach-007", "Dach-010" | material: "Gipsputz" | property sets: Pset_RoofCommon, ArchiCADProperties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Brettschichtholz" | names: "Modellkörper-163" | material: "Brettschichtholz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_RoofCommon, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "DG" | elevation 13.4
        contains 411 elements
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 16 200 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-122", "Unterzug-123", "Unterzug-124" (+4 more) | material: constituents "Neues Profil - 16" ("Keramik rotbraun": "Keramik rotbraun") | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Gipsputz 700 - 700" | names: "Wand-144", "Wand-145", "Wand-146" (+4 more) | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 381" | names: "Dach-020" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Berechnungen, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer 345" | names: "Dach-026" | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          3 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 2" | object type "ELEMENTS" | USERDEFINED | names: "Stuhl-068" | material: "Bauteil" | property sets: AC_Pset_Fenster_2, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, AC_Equantity_Fenster_2
          67 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Kupfer" | names: "Modellkörper-097", "Modellkörper-101", "Modellkörper-102" (+50 more) | material: "Kupfer" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Pset_RoofCommon
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Keramik rotbraun D250" | COLUMN | names: "Stütze-008" | material: "Keramik rotbraun" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities
          30 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 12 57 x 84" | JOIST | names: "Unterzug-092", "Unterzug-093", "Unterzug-168" (+4 more) | material: constituents "Neues Profil - 12" ("Keramik rotbraun": "Keramik rotbraun") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          13 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Gipsputz" | names: "Modellkörper-101", "Modellkörper-130", "Modellkörper-131" (+4 more) | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RoofCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 13 1400 x 900" | JOIST | names: "Unterzug-096", "Unterzug-097" | material: constituents "Neues Profil - 13" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Gipsputz 0" | names: "Dach-004", "Dach-006" | material: "Gipsputz" | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_RoofBaseQuantities, Pset_RoofCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 14 700 x 730" | JOIST | names: "Unterzug-109", "Unterzug-111", "Unterzug-112" (+2 more) | material: constituents "Neues Profil - 14" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 1 50 x 250" | JOIST | names: "Unterzug-114", "Unterzug-115", "Unterzug-116" (+4 more) | material: constituents "Neues Profil - 1" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          16 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 15 100 x 400" | JOIST | names: "Unterzug-118", "Unterzug-119", "Unterzug-120" (+4 more) | material: constituents "Neues Profil - 15" ("Keramik rotbraun": "Keramik rotbraun") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 17 75 x 300" | JOIST | names: "Unterzug-126", "Unterzug-127", "Unterzug-128" (+1 more) | material: constituents "Neues Profil - 17" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Pset_BeamCommon
          8 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 18 38 x 300" | JOIST | names: "Unterzug-130", "Unterzug-131", "Unterzug-132" (+5 more) | material: constituents "Neues Profil - 18" ("Keramik rotbraun": "Keramik rotbraun") | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 19 75 x 100" | JOIST | names: "Unterzug-134", "Unterzug-135", "Unterzug-136" (+1 more) | material: constituents "Neues Profil - 19" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 20 218 x 310" | JOIST | names: "Unterzug-138", "Unterzug-140", "Unterzug-141" (+1 more) | material: constituents "Neues Profil - 20" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 21 50 x 300" | JOIST | names: "Unterzug-143", "Unterzug-144", "Unterzug-145" (+1 more) | material: constituents "Neues Profil - 21" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties
          4 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 22 175 x 150" | JOIST | names: "Unterzug-147", "Unterzug-148", "Unterzug-149" (+1 more) | material: constituents "Neues Profil - 22" ("Keramik rotbraun": "Keramik rotbraun") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          30 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 11 99 x 210" | JOIST | names: "Unterzug-151", "Unterzug-152", "Unterzug-171" (+4 more) | material: constituents "Neues Profil - 11" ("Keramik rotbraun": "Keramik rotbraun") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          11 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | names: "Geländer-002", "Geländer-003", "Geländer-004" (+8 more) | parts: 553 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Pset_RailingCommon, Qto_RailingBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "wasser 400 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-159", "Unterzug-161", "Unterzug-162" | material: constituents "wasser" ("Edelstahl": "Edelstahl") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          16 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Edelstahl 300 x 300" | COLUMN | names: "Stütze-009" | material: "Edelstahl" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon
          68 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Edelstahl D150" | COLUMN | names: "Stütze-010", "Stütze-012" | material: "Edelstahl" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 25 100 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-171" | material: constituents "Neues Profil - 25" ("Gipsputz": "Gipsputz") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Gipsputz 100 x 500" | COLUMN | names: "Stütze-013" | material: "Gipsputz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          56 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Vollholz" | names: "Modellkörper-153", "Modellkörper-154", "Modellkörper-155" (+48 more) | material: "Vollholz" | property sets: Pset_RoofCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities

Types
  IFCWALLTYPE "Gipsputz 700" | 27 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 2-Fl 26" | DOOR | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 11 occurrences
  IFCWALLTYPE "Gipsputz 100" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Gipsputz 700 - 700" | 33 occurrences
  IFCWALLTYPE "Gipsputz 800 - 800" | 5 occurrences
  IFCDOORTYPE "Eingang Segm 1-Fl 26" | DOOR | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Gipsputz 500 - 500" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 24 100 x 100" | JOIST | 38 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 8 350 x 250" | JOIST | 38 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 23 100 x 120" | JOIST | 38 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 25 100 x 500" | JOIST | 43 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 2" | element type "ELEMENTS" | USERDEFINED | 49 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kupfer" | 116 occurrences
  IFCROOFTYPE "Vollholz" | 74 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Geländerart" | 33 occurrences
  IFCSLABTYPE "Brettschichtholz 200" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 16 200 x 150" | JOIST | 32 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 1 50 x 250" | JOIST | 27 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Neues Profil - 9 400 x 50" | COLUMN | 25 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 10 107 x 122" | JOIST | 18 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 3 28 x 50" | JOIST | 18 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 6 50 x 316" | JOIST | 18 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 7 50 x 100" | JOIST | 18 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 1" | element type "ELEMENTS" | USERDEFINED | 15 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Fenster 3" | element type "ELEMENTS" | USERDEFINED | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "wasser 400 x 200" | JOIST | 22 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Gipsputz 300 x 75" | COLUMN | 16 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Gipsputz 250 x 50" | COLUMN | 16 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 4 50 x 67" | JOIST | 57 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 5 50 x 228" | JOIST | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Gipsputz" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 26 21 x 89" | JOIST | 20 occurrences
  IFCROOFTYPE "Gipsputz" | 17 occurrences
  IFCROOFTYPE "Gipsputz 0" | 8 occurrences
  IFCROOFTYPE "Kupfer 345" | 3 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Gipsputz 100 - 100" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Brettschichtholz" | 1 occurrence
  IFCROOFTYPE "Kupfer 381" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Keramik rotbraun D250" | COLUMN | 12 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 12 57 x 84" | JOIST | 30 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 13 1400 x 900" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 14 700 x 730" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 15 100 x 400" | JOIST | 16 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 17 75 x 300" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 18 38 x 300" | JOIST | 8 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 19 75 x 100" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 20 218 x 310" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 21 50 x 300" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 22 175 x 150" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Neues Profil - 11 99 x 210" | JOIST | 30 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Edelstahl 300 x 300" | COLUMN | 16 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Edelstahl D150" | COLUMN | 68 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Gipsputz 100 x 500" | COLUMN | 2 occurrences

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1x73AlaFT1qx9IkqRG_EcQ" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "7B1C32AF-90F7-41D3-B252-BB46D0F8E99A" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Zentriert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-025" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 4 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3pg9QM3X13OwTAivByLHfE" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F3A89696-0E10-4363-A74A-B392FC551A4E" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-030" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-030" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "BD-041; BD-041; BD-041; BD-041" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-030" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1wr0DPguHCWOXZYy$6rYn2" (IFCLABEL)
    Aufsichtssymbol-Name = "Symbol Übereck 1 gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Begrenzt an einer Seite" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "7AD40359-AB84-4C81-8863-8BCFC6D62C42" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-030" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Schnittsymbol-Name = "Symbol Kreuz gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-030" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2GZaPQfKfAo9EBOopcuht6" (IFCLABEL)
    Aufsichtssymbol-Name = "Symbol Übereck 1 gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Begrenzt an einer Seite" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "908E465A-A54A-4AC8-938B-632CE6E2BDC6" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-030" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Schnittsymbol-Name = "Symbol Kreuz gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-030" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1HZ_KTKnXCkfWM6ClWFrbJ" (IFCLABEL)
    Aufsichtssymbol-Name = "Symbol Übereck 1 gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Begrenzt an einer Seite" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "518FE51D-5318-4CBA-9816-18CBE03F5953" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-030" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Schnittsymbol-Name = "Symbol Kreuz gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-030" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0kJ_DFban4vAabTMosv7kN" (IFCLABEL)
    Aufsichtssymbol-Name = "Symbol Übereck 1 gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Begrenzt an einer Seite" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "2E4FE34F-964C-44E4-A925-756CB6E47B97" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-041" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-030" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Schnittsymbol-Name = "Symbol Kreuz gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-030" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3n$ihmETn6uA7jtMRYdBPj" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "F1FECAF0-39DC-46E0-A1ED-DD66E29CB66D" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-032" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-032" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-032" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3fit90cSX0cgv1HiguI_B4" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Gipsputz" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E9B37240-99C8-409A-AE41-46CAB84BE2C4" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-040" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-040" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Putz rauh weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-040" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 1131 more contents on 1131 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 77 objects (76 IFCWALL, 1 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 76 objects (76 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 94 objects (94 IFCROOF)
    Kupfer: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 56 objects (56 IFCROOF)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 49 objects (49 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "40.3084 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 825.0619139895712 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "63.4934 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1299.630455633676 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    Gipsputz: Enthaltenes CO2 = "2.95663 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 43.0055790541718 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCROOF)
    Gipsputz: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCROOF)
    Kupfer: Enthaltenes CO2 = "1688.33 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 26165.99999999744 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "68.0692 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1393.291851837435 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties: 716 more contents on 775 objects not shown
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 4.375000232830889 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 31.875 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 22.74709933864041 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.2 [METRE]
    Length = 6.249999999999999 [METRE]
    NetFootprintArea = 4.375000232830889 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 25.14111655705145 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 17.90254232607679 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 13.58000254392865 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 97.19999999999993 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 68.03999999999991 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.2 [METRE]
    Length = 19.39999999999998 [METRE]
    NetFootprintArea = 13.58000254392865 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 95.91214272748047 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 67.65364281824347 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 18.37670002595123 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 136.5126287642091 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 95.55884013494639 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.2 [METRE]
    Length = 25.90136311891223 [METRE]
    NetFootprintArea = 18.37670002595123 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 136.5126287642091 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 95.55884013494639 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 13.57999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 96.99999999999989 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 67.89999999999962 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.000000000000001 [METRE]
    Length = 19.39999999999998 [METRE]
    NetFootprintArea = 13.57999999999996 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 96.99999999999989 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 67.89999999999962 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 19.63370952636233 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 168.3123856960972 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 120.3716840701695 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.2 [METRE]
    Length = 32.64735492808354 [METRE]
    NetFootprintArea = 19.63370952636233 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 135.8096193949564 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 96.50798833250546 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 12.17999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 90.47999999999982 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 63.33599999999988 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.2 [METRE]
    Length = 17.39999999999995 [METRE]
    NetFootprintArea = 12.17999999999996 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 89.20023601428419 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 62.95207080428535 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 2.167734144751613 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 14.28663246655077 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 11.2722090637059 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.2 [METRE]
    Length = 1.941924694525946 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.167734144751613 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 12.45802762947982 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.376373885751644 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Gipsputz: Width = 0.7 [METRE]
    GrossFootprintArea = 2.919691515769361 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 30.28049671921352 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 20.82017458093382 [CUBIC_METRE]
    Height = 5.2 [METRE]
    Length = 7.107010177352365 [METRE]
    NetFootprintArea = 2.919691515769361 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 20.97638523227689 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 14.99507665482913 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.7 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 68 more contents on 68 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 94 objects (94 IFCROOF)
    Kupfer: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 56 objects (56 IFCROOF)
    Vollholz: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 49 objects (49 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 62.98182549538711 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1259636509907742 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1259636509907742 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    Gipsputz: Masse = 26.87848690885737 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.05 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.0125 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 99.20843172776154 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.1984168634555231 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.1984168634555231 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCROOF)
    Kupfer: Masse = 622.999999999939 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.06999999999999314 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.06999999999999314 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 106.3581566288119 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.2127163132576237 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.2127163132576237 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Gipsputz: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0. [METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 726 more contents on 790 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.150278952708712 [METRE]
    Abstand Oberkante = 1.865718953069996 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.287243684897437 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.25 [METRE]
    Fläche = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.150278952708712 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 6.287243684897437 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 6.287243684897437 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 6.287243684897437 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.287243684897437 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 6.287243684897437 [METRE]
    Kernbreite = 0.25 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.05 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.150278952708712 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.150278952708712 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.290167371625215 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.290167371625215 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.290167371625215 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.290167371625215 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.437522637606149 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.437522637606149 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.437522637606149 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.437522637606149 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.437522637606149 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.01249999999999929 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.05 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.05 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.6000000000000001 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 6.287243684897437 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 6.287243684897437 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.287243684897437 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 6.287243684897437 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.287243684897437 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -13. [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.3999999999999986 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.3999999999999986 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.3999999999999986 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -13. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.3999999999999986 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.05000000000000027 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.05000000000000027 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.5999999999999996 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.5999999999999996 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -12.8 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.3999999999999986 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.3999999999999986 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -13. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.3999999999999986 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.3999999999999986 [METRE]
    Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -12.8 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -12.8 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.5999999999999996 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.6999999999999993 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.6999999999999993 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -12.7 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.6999999999999993 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.6999999999999993 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.5999999999999996 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -12.8 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -12.9 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.5 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.5 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.5 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -12.9 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.5 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.5999999999999996 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.5999999999999996 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -12.8 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.5 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.5 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -12.9 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.5 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5 [METRE]
    Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -13. [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -13. [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.4000000000000004 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.009999999999999929 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.5 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.5 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -12.9 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.5 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.5 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.4000000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -13. [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -13.2 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -13.2 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.2000000000000011 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.00999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.00999999999999975 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.2999999999999989 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.2999999999999989 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -13.1 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.2000000000000011 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -13.2 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -13.1 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -13.1 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.2999999999999989 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.4000000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.4000000000000004 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -13. [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.4000000000000004 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.2999999999999989 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -13.1 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.2999999999999989 [METRE]
    Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -13.3 [METRE]
    Fläche = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 0. [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 0.09999999999999964 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 0.09999999999999964 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 0.09999999999999964 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -13.3 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 0.09999999999999964 [METRE]
    Oberflächenbereich = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.01000000000000011 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 0.2000000000000011 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 0.2000000000000011 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -13.2 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.2000000000000011 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.09999999999999964 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.09999999999999964 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -13.3 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.09999999999999964 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.09999999999999964 [METRE]
    Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 1036 more contents on 1067 objects not shown
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.1963495408493621 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0. [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 0. [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 0. [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.329287135095498 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 2.671102735874397 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.742205471748795 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.259219034623384 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Volume = 0.1807015473603144 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 0.6435011087932236 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.149999999999999 [METRE]
    Volume = 0.09658929543895399 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 5.374610418144774 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 3.271102735874397 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.742205471748795 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 5.374610418144779 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 3.271102735874397 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.742205471748797 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 4.329287135095497 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.7 [METRE]
    Height = 2.671102735874396 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.742205471748795 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 127 more contents on 129 objects not shown
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 17 objects (17 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "182⁵/106⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "182⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "182⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "106⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "10" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 12 objects (12 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "120/60" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "120" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "120" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "60" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "15" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 10 objects (10 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "50/50" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD Ø 50" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD Ø 50" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "10" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "70/70" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "70" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "70" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "70" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "10" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "50/50" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD Ø 50" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD Ø 50" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "0" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "120/40" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "120" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "120" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "40" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "0" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "18⁵/15⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "18⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "18⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "15⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "0" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "22/20" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "22" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "22" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "20" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "0" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche: 4 more contents on 4 objects not shown
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 58 objects (58 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 4 objects (4 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 0 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 79.95751198892873 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Keine" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 0 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 0 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 17.85354389545991 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Eingang_Segm_2-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigener Griff außen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen 2 = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Paneel Name 2 = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einheitliche Panele pro Blatt 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen 2 (gs_handle_type2_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen 2 = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal 2 = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertikal 2 = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Keine Laibung - Ecke" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt 2 = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 54.48960395764853 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Produktinformationen | properties | on 12 objects (12 IFCDOOR)
    Zugehörigkeit = "EG--" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 7 objects (7 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.5 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3. [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.6 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.11 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Rohbaubreite = 1.5 [METRE]
    Rohbauhöhe = 3.1 [METRE]
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-001" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-003" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-002" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-004" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "L" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Fenster/Türnummer = "0.EG--Tür-005" (IFCLABEL)
    Flügelanzahl = "2 Flügel" (IFCLABEL)
    Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Öffnungsrichtung = "R" (IFCLABEL)
  Türen + Tore + Fenster: 8 more contents on 8 objects not shown
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Area = 4.259219034623384 [SQUARE_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Perimeter = 9. [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.259219034623383 [SQUARE_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Perimeter = 9. [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 4.259219034623386 [SQUARE_METRE]
    Height = 3. [METRE]
    Perimeter = 9. [METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.705630166211985 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.005249277610087 [METRE]
    Perimeter = 8.606415472816185 [METRE]
    Width = 1.297958458798005 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.705615493344311 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.005249277610087 [METRE]
    Perimeter = 8.606799724309296 [METRE]
    Width = 1.298150584544561 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 3.698567625458201 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.005355500771126 [METRE]
    Perimeter = 8.601501570711211 [METRE]
    Width = 1.29539528458448 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 6.147394933267699 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.304724075332418 [METRE]
    Perimeter = 10.58834445199452 [METRE]
    Width = 1.989448150664842 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Area = 6.166267695518089 [SQUARE_METRE]
    Height = 3.335425723661262 [METRE]
    Perimeter = 10.61717405641466 [METRE]
    Width = 1.973161304546066 [METRE]
  Qto_DoorBaseQuantities: 3 more contents on 3 objects not shown
  Pset_DoorCommon | properties | on 12 objects (12 IFCDOOR)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.3799999999999999 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.02365806522730315 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.9 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3. [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.31 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.36 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.93 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 3. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.02365806522730315 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.6 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.4 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 3.01 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.11 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.31 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.115 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.46 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 3.04 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 3. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.6 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3.11 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.6 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.11 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3.11 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0. [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = -0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 3. [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.1 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.41 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.36 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 3.03 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 3.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.2365806522730315 [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3.1 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3.1 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.2365806522730315 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.2365806522730315 [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0. [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.02365806522730315 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.9 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3. [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.31 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.76 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.36 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.93 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 3. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_2-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links 2 = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.3 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben 2 = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts 2 = 0.3799999999999999 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 1.02 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten 2 = 1.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0. [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1.5 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3. [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.02365806522730315 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.5 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 1.3 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 2.9 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3. [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.31 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.8100000000000003 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkenhöhe 2 = 1.05 [METRE]
    Klinkeposition 2 = 0.06 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0. [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 1.36 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 2.93 [METRE]
    NominaleBreite = 1.5 [METRE]
    NominaleHöhe = 3. [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Radius Türfüllung Radius 2 = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.5 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3. [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Breite unten 2 = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite oben 2 = 0.1 [METRE]
    Rahmenbreite rechts 2 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.5 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3. [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3. [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe 2 = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung 2 = 0.02 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Equantity_Eingang_Segm_1-Fl_26 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    3D geschlossene Höhe = 0. [METRE]
    3D geschlossene Länge = 0. [METRE]
    3D-Öffnungshöhe = 1.5 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_1) = 0.5600000000000001 [METRE]
    3D-Öffnungslänge 1 (gs_shutter_opLength_2) = 0.14 [METRE]
    3D-Öffnungslänge = 1.5 [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_in) = 0. [METRE]
    Abstand (gs_trim_offs_out) = 0. [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - links = 0.4 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - oben = 0.61 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - rechts = 0.42 [METRE]
    Abstand Mittelpunkt - unten = 1.4 [METRE]
    Abstand Schicht zu Abschluss = 0. [METRE]
    Abstand zwischen Bogen und Tür = 0. [METRE]
    Anschlagstiefe = 0.05 [METRE]
    Anschlagstiefe Seite 2 = 0.05 [METRE]
    Anschlagtiefe (AC_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschlagtiefe (gs_wido_sill) = 0.115 [METRE]
    Anschluss Breite = 0.038 [METRE]
    Anschluss Stärke = 0.1 [METRE]
    Architekturlichte Breite = 1. [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height) = 3.1 [METRE]
    Architekturlichte Höhe (ac_reveal_height_original) = 3.1 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_in) = 0.03 [METRE]
    Auskragung (gs_trim_jambext_nosing_out) = 0.05 [METRE]
    Außen-Überhang = 0. [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite 2 = 0.02365806522730315 [METRE]
    Außenabschrägung Breite Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Block Breite = 0.04 [METRE]
    Block Stärke = 0.05 [METRE]
    Breite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite Baurichtmaß = 1.1 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_left_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_in) = 0.05 [METRE]
    Breite Seite (gs_tw_right_out) = 0.05 [METRE]
    Breite Sturz außen = 0.06 [METRE]
    Breite oben (efb_t1) = 0.3 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_in) = 0.05 [METRE]
    Breite oben (gs_tw_top_out) = 0.05 [METRE]
    Breite unten = 0.07000000000000001 [METRE]
    Breite äußere Abschrägung an Unterseite = 0. [METRE]
    Brüstungshöhe zum aktuellen Geschoss = 0. [METRE]
    Durchgangslichte Breite = 0.9 [METRE]
    Durchgangslichte Höhe = 3.11 [METRE]
    Eigene Stärke = 0.015 [METRE]
    Eigene Wandöffnung Übergröße = 0.05 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite links = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite oben = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite rechts = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Breite unten = 0.06 [METRE]
    Einbaurahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Einbautoleranz links = 0. [METRE]
    Einbautoleranz oben = 0. [METRE]
    Einbautoleranz rechts = 0. [METRE]
    Einbautoleranz unten = 0. [METRE]
    Extra Rahmen Breite = 0.04 [METRE]
    Extra Rahmen Stärke = 0.03 [METRE]
    Falzbreite = 0.03 [METRE]
    Falztiefe = 0.03 [METRE]
    Fensterbank Einschub Tiefe = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Einschub von Wand = 0. [METRE]
    Fensterbank Tropfüberhang = 0.02 [METRE]
    Fensterbank Vorderseite Stärke = 0.015 [METRE]
    Fensterbank obere Breite = 0.01 [METRE]
    Fensterbank obere Höhe = 0.01 [METRE]
    Fensterbank Überhang links = 0. [METRE]
    Fensterbank Überhang rechts = 0. [METRE]
    Fensterbankbreite = 0. [METRE]
    Fugenbreite (gs_brick_sill_mort_thk) = 0.015 [METRE]
    Fugenbreite (gs_masonry_arch_mort_thk) = 0.01 [METRE]
    Geländerbreite = 0.03 [METRE]
    Griff-Höhe = 1.05 [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_masonry_arch_rearHoleDepth) = 0. [METRE]
    Hintere Lochtiefe (gs_sill_holeDepthBehind) = 0. [METRE]
    Höhe Baurichtmaß = 3.21 [METRE]
    Höhe Bogenanfang = 2.66 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hhs) = 0.2 [METRE]
    Höhe Hintersturz (gs_hsturz_height) = 0.08 [METRE]
    Höhe Kämpfer (gs_am) = 0.51 [METRE]
    Höhe Sichtmauerwerk = 0.24 [METRE]
    Innere Paneel-Breite = 0.12 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_double_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe (gs_reveal_splayed_innerRight) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_double_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Anschlagstiefe Seite 2 (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 0.06 [METRE]
    Innerer Versatz = 0.02 [METRE]
    Keilsteinbreite = 0.1 [METRE]
    Klinkeposition = 0.06 [METRE]
    Laibung zum Wandkern = 0.115 [METRE]
    Max. Putzdicke = 0.04 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Mittlerer Rahmen Seite 2 = 0.1 [METRE]
    Mörtel = 0.01 [METRE]
    Nominale Türblatt Breite = 0.9600000000000001 [METRE]
    Nominale Türblatt Höhe = 3.14 [METRE]
    NominaleBreite = 1. [METRE]
    NominaleHöhe = 3.1 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Obere Seitenabschrägung Breite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_in) = 0.1 [METRE]
    Oberer Überstand (gs_trimov_top_right_out) = 0.1 [METRE]
    Paneel-Abstand = 0.006 [METRE]
    Paneeldicke = 0.05 [METRE]
    Paneelhöhe = 1.5 [METRE]
    Paneelrahmen-Breite = 0.05 [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos1) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos2) = 0. [METRE]
    Position Schwelle (thresholdPos3) = 0. [METRE]
    Profilbreite = 0.075 [METRE]
    Projektion Keilstein = 0.01 [METRE]
    Projektion Sturz = 0. [METRE]
    Querbalken oben Breite = 0.02 [METRE]
    Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Radius Türfüllung = 0.2 [METRE]
    Rahmen Breite = 1.1 [METRE]
    Rahmen Höhe = 3.21 [METRE]
    Rahmen-Breite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite Seite = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite links = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite oben = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite rechts = 0.1 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (gs_shutPanel_frameWidthBottom) = 0.05 [METRE]
    Rahmen-Breite unten (leafFrWidthBottom) = 0.9 [METRE]
    Rahmen-Stärke = 0.05 [METRE]
    Rahmenbreite Seite 1 = 0.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Breite = 1.1 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height) = 3.21 [METRE]
    Rohbauöffnung Höhe (ac_wallhole_height_original) = 3.21 [METRE]
    Schichtüberlappung zu Rahmen-Tiefe = 0. [METRE]
    Schließtiefe = 0. [METRE]
    Schwelle Ansicht = 0.005 [METRE]
    Schwelle Überstand = 0.03 [METRE]
    Schwellenbreite = 0.07000000000000001 [METRE]
    Schwellendicke = 0.025 [METRE]
    Schwellenhöhe (b) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (c) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight1) = 0.02 [METRE]
    Schwellenhöhe (thresholdHeight3D) = 0.02 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite 2 = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenabschrägung Breite Seite = 0.1947240753324182 [METRE]
    Seitenfeld Querbalkenrahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Seitenfeld oberer Rahmen Breite = 0.1 [METRE]
    Spalt unter Türblatt = 0. [METRE]
    Sprossenbreite = 0.025 [METRE]
    Sprossentiefe = 0.025 [METRE]
    Steinbreite (gs_brick_sill_br_thk) = 0.065 [METRE]
    Steinbreite (gs_masonry_arch_brick_thk) = 0.052 [METRE]
    Streifen-Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturz Bogenhöhe = 0.03 [METRE]
    Sturz Überhang links = 0. [METRE]
    Sturz Überhang rechts = 0. [METRE]
    Sturzbrett Stärke = 0.025 [METRE]
    Sturzbrett Überstand = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 1 = 0.03 [METRE]
    Stärke Dämmung 2 = 0.03 [METRE]
    Stärke Fensterbankkante = 0.03 [METRE]
    Stärke Metalplatte = 0.005 [METRE]
    Stärke Türfüllung = 0.02 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_in) = 0.019 [METRE]
    Stärke der Wand (gs_trim_thk_out) = 0.019 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_in) = 0.025 [METRE]
    Stärke des Wandlochs (gs_trim_width_out) = 0.025 [METRE]
    Stärke oben = 0.06 [METRE]
    Stärke vorne = 0.06 [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Laibung Innen (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 0. [METRE]
    Tiefe Sichtmauerwerk = 0.115 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_double_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe Sturz Innen (gs_reveal_splayed_innerTop) = 0.06 [METRE]
    Tiefe des oberen Anschlags = 0.05 [METRE]
    Tiefe des unteren Anschlags = 0.06 [METRE]
    Tiefe von Wandebene = 0. [METRE]
    Tiefe äußerer Anschlag = 0.05 [METRE]
    Toleranz außen links = 0. [METRE]
    Toleranz außen oben = 0. [METRE]
    Toleranz außen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz außen unten = 0. [METRE]
    Toleranz innen links = 0. [METRE]
    Toleranz innen oben = 0. [METRE]
    Toleranz innen rechts = 0. [METRE]
    Toleranz innen unten = 0. [METRE]
    Türblatt Stärke = 0.04 [METRE]
    Türzapfen-Länge = 0.02 [METRE]
    Türzapfen-Radius = 0.005 [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
    Untere Rahmenbreite = 0.1 [METRE]
    Untere Seitenabschrägung Breite = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Links = 0. [METRE]
    Verkleidungsbreite Rechts = 0. [METRE]
    Verkleidungsdicke = 0.28 [METRE]
    Versatz vom Fensterrahmen = 0. [METRE]
    Vorstand v. Fassade = 0.025 [METRE]
    Vorstand v. Fassade Fensterbank Außen = 0.05 [METRE]
    Z-Achse = 1. [METRE]
    Äußere Abschrägung Breite an oberer Seite = 0.02365806522730315 [METRE]
    Überhang Keilstein = 0. [METRE]
    Überstand 1 = 0.01 [METRE]
    Überstand 2 = 0.01 [METRE]
  AC_Pset_Eingang_Segm_1-Fl_26 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anschlagtiefe und Laibungswinkel gleich = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Architekturlichte als Nominalmaß einstellen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 64 (IFCINTEGER)
    Ausrichtung Schraffur = 1 (IFCINTEGER)
    Außenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Außenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Außenwinkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel obere Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Außenwinkel untere Seite = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Baurichtmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Bemaßungsfangpunkte in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Blindschwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur = "Erde 1" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Bogen Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Konturstift" (IFCLABEL)
    Darstellungseinstellung Grundr. = 3 (IFCINTEGER)
    Dichtungsband einfügen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dichtungsband zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dämmung Schnittlinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur = "Dämmung, hart 1" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Dämmung Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Dämmung unter Fensterbank = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Editierbare Schwellenhöhe im Symbol = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Editierte Anschlagseite = 1 (IFCINTEGER)
    Editierte Wandseite = 1 (IFCINTEGER)
    Eigener Griff außen = "" (IFCLABEL)
    Eigener Griff innen = "" (IFCLABEL)
    Eigenes Nischen-Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Eigenes Oberflächenmaterial = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Einbaurahmen Aufsichtslinien-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Konturstift (gs_mountingFrame_pen_cont) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur (gs_mountingFrame_fill) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Einbaurahmen Schraffur-Vordergrundstift (gs_mountingFrame_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Einheitliche Oberflächen Verkleidung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Einzugsdicke = 1 (IFCINTEGER)
    Einzuziehende Schichten = 1 (IFCINTEGER)
    Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbank Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer rotbraun" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnitt Schraffur Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Fensterbank Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Fensterbank Stift für 3D und Aufsicht = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Fensterbank ist gebogen in gebogenen Wänden = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fensterbanktyp = 2 (IFCINTEGER)
    Fixpunkte 0-Kein,1-2D,2-3D,3-Alle = 3 (IFCINTEGER)
    Freies Öffnungsmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Futter Außen (gs_trimtype_out) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Außen (gs_trimtype_out_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Innen (gs_trimtype_in) = "Rechteckig" (IFCLABEL)
    Futter Innen (gs_trimtype_in_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Futter Schnittlinienstift auf beiden Seiten = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Gehäuse Kopftyp = 1 (IFCINTEGER)
    Glas = "Glas Normalglas" (IFCLABEL)
    Griff = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Griff Zubehör = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Heizkörpernische = 2 (IFCINTEGER)
    Innenverkleidung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Innenverkleidung Oberflächenmaterial = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out) = "Knopf 1" (IFCLABEL)
    Klinkentyp außen (gs_handle_type_out_m) = 2 (IFCINTEGER)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type) = "Klinke 3" (IFCLABEL)
    Klinkentyp innen (gs_handle_type_m) = 13 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltJoint) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturlinien-Typ (gs_ltPlug) = 1 (IFCINTEGER)
    Konturstift (gs_penJoint) = "" (IFCLABEL)
    Konturstift (gs_penPlug) = "" (IFCLABEL)
    Laibung Ankerposition = 2 (IFCINTEGER)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by) = "Winkel und Tiefe" (IFCLABEL)
    Laibung bearbeiten von (gs_reveal_angle_edit_by_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Laibungstyp Innen = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Letzte ausgewählte Seite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linientyp Schwelle = 1 (IFCINTEGER)
    Loch übernimmt Oberflächenmaterial der Wandseite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Marker-Text = "Arial" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz rauh grau" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Schlusstein Oberflächenmaterial = "Naturstein Kalkstein" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbogen Stein Oberflächenmaterial = "Mauerziegel DF Läufer blaurot" (IFCLABEL)
    Mauerwerksbrüstung Mörtel Oberflächenmaterial = "Putz glatt rot" (IFCLABEL)
    Metallteile = "Metall Stahl matt" (IFCLABEL)
    Namen Eigenes Paneel (gs_cust_panel) = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Nische unterm Bogen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nischen-Oberflächenmaterial = "Putz rauh gelb" (IFCLABEL)
    Nominalmaß = 0 (IFCINTEGER)
    Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Oberlicht (gs_kamp) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Paneel = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (SIASymbolSide) = "Rechts" (IFCLABEL)
    Position Schwellensymbol (iSIASymbolSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Putzschicht außen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Putzschicht innen einziehen = 0 (IFCINTEGER)
    Querbalken Typ oben = 1 (IFCINTEGER)
    Querbalken oben = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rahmen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Rahmen-Außenmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rahmentyp (gs_frame_type) = "Standard" (IFCLABEL)
    Rahmentyp (iFrameType) = 1 (IFCINTEGER)
    Rohbauöffnung als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (bMasonryArch) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Rollschicht (gs_masonry_arch_int) = 5 (IFCINTEGER)
    Rollschicht-Fensterbank 3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht Nummer = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht als Putz ansehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht an Seite einziehen (gs_cavity_side) = "Beide" (IFCLABEL)
    Schicht an Seite einziehen (iCavityClosureSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schicht einziehen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schicht einziehen zu Abschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug (gs_closure_type) = "Kein Schichteinzug" (IFCLABEL)
    Schichteinzug (gs_closure_type_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug auf Seite 1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug auf Seite 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug oben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug unten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide) = 1 (IFCINTEGER)
    Schichteinzug von Seite (gs_cc_dutch_ClosureToSide_str) = "" (IFCLABEL)
    Schichteinzug zu Schicht = 1 (IFCINTEGER)
    Schichten von (gs_nTurnDir) = "Außenseite" (IFCLABEL)
    Schichten von (iCavityClosureTurnDir) = 1 (IFCINTEGER)
    Schraffur (gs_fillJoint) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur (gs_fillPlug) = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge außen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur Zarge innen = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penJointBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift (gs_penPlugBg) = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penJointFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift (gs_penPlugFg) = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge außen = "" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift Zarge innen = "" (IFCLABEL)
    Schriftgröße = 1. (IFCREAL)
    Schwelle (bThreshold) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwelle (iThresholdType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwelle Metallmaterial = "Metall Stahl gebürstet" (IFCLABEL)
    Schwelle Oberflächenmaterial = "Holz Esche" (IFCLABEL)
    Schwelle Winkel = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Schwelle in 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Schwellensymbol nach SIA (iShowSIASymbol) = 0 (IFCINTEGER)
    Schwellensymbol nach SIA (showSIASymbol) = "Maßstabsabhängig" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (SIASymbolType) = "Typ 1" (IFCLABEL)
    Schwellentyp (iSIASymbolType) = 1 (IFCINTEGER)
    Schwellentyp (thresholdType) = "Normal" (IFCLABEL)
    Seite Laibung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Spiegeln = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sprossen - horizontal = 3 (IFCINTEGER)
    Sprossen - vertical = 2 (IFCINTEGER)
    Sprossen = "Fensterrahmen" (IFCLABEL)
    Standard-Schwelle Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Stift Schwelle = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Text = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Trennlinie = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Stift Ziegelsturz = "Schraffur" (IFCLABEL)
    Sturz direkt über der Tür = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Symbol-Stift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Trennlinie am Einzug = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleInnerTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_doubleOuterTypeInt) = 0 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_int) = 9 (IFCINTEGER)
    Typ Anschlag (gs_reveal_type_new) = "Doppelt abgeschrägte Laibung" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure) = "Verputzt" (IFCLABEL)
    Typ Sturz (gs_masonry_arch_structure_int) = 1 (IFCINTEGER)
    Türblatt = 1 (IFCINTEGER)
    Türblattmaß als Nominalmaß einstellen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Türfüllung = "Farbe grau" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom) = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Untere Laibung Typ (gs_reveal_type_bottom_int) = 2 (IFCINTEGER)
    Unterschiedliche Breiten = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_in) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Verkleidung (gs_trim_show_cover_out) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Dämmschicht benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wand-Typ = 1 (IFCINTEGER)
    Wandbekleidung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Wandkontur (0-Keine,1-Voll,2-Seite,3-Länge) = 0 (IFCINTEGER)
    Wandquerschnittstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandrichtungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Wandöffnung unter Schwelle (holeUnderThreshold) = "Wandöffnung zum aktuellen Geschoss" (IFCLABEL)
    Wandöffnung unter Schwelle (iHoleUnderThreshold) = 1 (IFCINTEGER)
    Winkel Seite 2 = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Seite = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel oben = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel unten = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Winkel Öffnungsposition = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    automatischer Schichteinzug Putz außen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    automatischer Schichteinzug Putz innen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_inside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    einheitliche Einfassungsbreiten (gs_trim_outside_uniform) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Äußerer Laibungstyp = "ohne Anschlag" (IFCLABEL)
    Öffnungsoberfläche ist gebogen in gebogenen Wänden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Öffnungsrichtung = 1 (IFCINTEGER)
    Übergröße Fensterbank Außen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Übertrage aktuelle Nominal Größe auf die Auswahl = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.05999999999998631 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0009999999999996561 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1999999999999673 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.05999999999998631 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0009999999999996561 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.0399999999999863 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0158124174834437 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.08656208741722579 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001185931311258458 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1000000000000085 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.08656208741722579 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001185931311258458 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.05493725245033838 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04374999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1905116263353654 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.004375000000006384 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.450000000000145 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1905116263353654 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.004375000000006384 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1030116263353655 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.97837734928564 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.07395943373214156 [CUBIC_METRE]
    Length = 7.492191172025012 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.97837734928564 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.07395943373214156 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.95837734928564 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04374999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.081622076519739 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.04083333333333306 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.399999999999985 [METRE]
    NetSurfaceArea = 1.081622076519739 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.04083333333333307 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.9941220765197391 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04374999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 6.252685953777579 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.2632291666666692 [CUBIC_METRE]
    Length = 6.249999999999995 [METRE]
    NetSurfaceArea = 6.252685953777579 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2632291666666657 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 6.165185953777579 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04374999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1905116263351897 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.004374999999999021 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.4499999999999744 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1905116263351897 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.004374999999999021 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1030116263351898 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04374999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.243959240240951 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1779166666666667 [CUBIC_METRE]
    Length = 4.300000000000018 [METRE]
    NetSurfaceArea = 4.243959240240951 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1779166666666691 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.156459240240951 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 501 more contents on 501 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 57 objects (57 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 4 50 x 67" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 42 objects (42 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 25 100 x 500" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 38 objects (38 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 8 350 x 250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 38 objects (38 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 24 100 x 100" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 38 objects (38 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 23 100 x 120" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 32 objects (32 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 16 200 x 150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 30 objects (30 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 12 57 x 84" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 30 objects (30 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 11 99 x 210" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 23 more contents on 206 objects not shown
  AC_Pset_Fenster_2 | properties | on 49 objects (49 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Stadtplanung Modellkörper" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 72 objects (72 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fenster_2 | quantities | on 49 objects (49 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 2.4 [METRE]
    Maß 1 = 1.2 [METRE]
    Maß 2 = 0.09999999999999787 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 189 objects (189 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 19 objects (19 IFCROOF)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_RoofCommon | properties | on 12 objects (12 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Brettschichtholz: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 879.5609338937902 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 175.912186778758 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 879.5609338937902 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 175.912186778758 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 137.5727487319723 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Pset_ColumnCommon | properties | on 34 objects (34 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Edelstahl D150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 34 objects (34 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Edelstahl D150" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 30.74149622691685 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 25 objects (25 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Neues Profil - 9 400 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Gipsputz 300 x 75" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Gipsputz 250 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Edelstahl 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Keramik rotbraun D250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Gipsputz 100 x 500" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 16 objects (16 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0125 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.315167371625213 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.150278952708712 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02687848690885737 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.290167371625215 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.02 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.857401156828017 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.04038669237395642 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.019334618697799 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.04038669237395642 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.817401156828017 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2454327636730784 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.006012982910192486 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2672436848974362 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.006012982910192486 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2004327636730772 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.09 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.5402864169994003 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02702148127495502 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.3002386808328357 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02702148127495502 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.3602864169994016 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2454327636730809 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.006012982910192558 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2672436848974362 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.006012982910192558 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2004327636730791 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2454327636730809 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.006012982910192557 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2672436848974362 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.006012982910192557 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2004327636730791 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0225 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.2454327636730803 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.006012982910192539 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2672436848974362 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.006012982910192539 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.2004327636730786 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.02 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.857401156828018 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.04038669237395645 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.019334618697801 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.04038669237395645 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.817401156828018 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 104 more contents on 109 objects not shown
  AC_Pset_Fenster_1 | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Stadtplanung Modellkörper" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fenster_1 | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 3. [METRE]
    Maß 1 = 1.2 [METRE]
    Maß 2 = 0.1238219445419872 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Fenster_3 | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Baustoff 1 = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Gespeicherte Umgebung benutzen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linie 1 = 1 (IFCINTEGER)
    Oberfläche 1 = "Stadtplanung Modellkörper" (IFCLABEL)
    Stift 1 = "" (IFCLABEL)
    Stift 2 = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fenster_3 | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Höhe = 3.2 [METRE]
    Maß 1 = 0.1000000000000005 [METRE]
    Maß 2 = 1.6 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 147.7579694136995 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 147.7579694136995 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 213.0227577134603 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 213.0227577134603 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 0.7999862072844128 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 0.7999862072844128 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 817.4762941073297 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 817.4762941073297 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 8 objects (8 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0. [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 46.63076581549986 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 147.7579694136995 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 147.7579694136995 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 50.44979517821944 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 213.0227577134603 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 213.0227577134603 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 0. (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 0.7999862072844128 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 0.7999862072844128 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | properties | on 1 object (1 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 99.99999999999999 (IFCREAL)
  Berechnungen: 1 more content on 1 objects not shown
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 5. [METRE]
    NetHeight = 5. [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.4 [METRE]
    NetHeight = 3.4 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.999999999999998 [METRE]
    NetHeight = 4.999999999999998 [METRE]
  Pset_RailingCommon | properties | on 33 objects (33 IFCRAILING)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCRAILING)
    Length = 1.199999999999989 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCRAILING)
    Length = 1.199999999999982 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCRAILING)
    Length = 1.199999999999992 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 5.206483392479804 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 5.206483392479819 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.241262526719062 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.241262526719058 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    Length = 2.241262526719059 [METRE]
  Qto_RailingBaseQuantities: 14 more contents on 14 objects not shown