IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "C:\Users\Prinz\Documents\3D Modellieren neu endabgabe\10. reine Rekonstruktion Dateien\Zagen-Alpha-S24-01.ifc"
Time stamp: "2024-07-19T12:01:01"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 26.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6014 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1721383248 (2024-07-19T10:00:48Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -3.
        contains 30 elements
          10 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-094", "Modellkörper-157", "Modellkörper-151" (+4 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          14 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | names: "Modellkörper-008" | material: "Bauholz" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          6 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Marmor" | names: "Stütze-028", "Stütze-030", "Stütze-027" (+3 more) | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.2
        contains 266 elements
          70 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | names: "Wand-168", "Wand-170", "Wand-103" (+65 more) | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCROOF | type IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 200" | names: "Dach-001" | material: "Dachziegel rot" | property sets: ArchiCADProperties, Berechnungen, Pset_RoofCommon, Qto_RoofBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 900" | names: "Wand-086", "Wand-070", "Wand-172" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Allgemeine Werte
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "eigenes Bauteil Attika (1) 400 x 350" | JOIST | names: "Unterzug-002" | material: constituents "eigenes Bauteil Attika (1)" ("Vollziegel": "Vollziegel") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 800" | names: "Wand-171" | material: "Vollziegel" | property sets: Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities
          6 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Sandstein D200" | COLUMN | names: "Stütze-003", "Stütze-004", "Stütze-005" (+3 more) | material: "Sandstein" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSTAIR | type IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | names: "Treppe-002" | parts: 74 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_StairCommon, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Parkett 200" | FLOOR | names: "RD-007", "RD-002" | material: "Parkett" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_SlabCommon, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          13 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-095", "Modellkörper-032", "Modellkörper-097" (+10 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Component Quantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
          6 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Sandstein 300 x 300" | COLUMN | names: "Stütze-008", "Stütze-009", "Stütze-010" (+3 more) | material: "Sandstein" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities
          45 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-004" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 450" | names: "Wand-056" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Allgemeine Werte, Component Quantities
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 756" | names: "Wand-100" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "eigenes Bauteil Ornamente 3100 x 501" | JOIST | names: "Unterzug-009" | material: constituents "eigenes Bauteil Ornamente" ("Vollziegel": "Vollziegel") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "eigenes Bauteil Ornament 2 3300 x 500" | JOIST | names: "Unterzug-010" | material: constituents "eigenes Bauteil Ornament 2" ("Vollziegel": "Vollziegel") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Brettschichtholz 50" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Brettschichtholz" | property sets: ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte
          7 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Sandstein 50 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-031", "Unterzug-030", "Unterzug-029" (+2 more) | material: "Sandstein" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Sandstein 250 x 600" | JOIST | names: "Unterzug-024" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Sandstein 250 x 400" | JOIST | names: "Unterzug-022" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Sandstein 250 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-021" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities
          10 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 120 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-011" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Brettschichtholz 14800 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-011" | material: "Brettschichtholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          5 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Marmor" | names: "Stütze-033", "Stütze-035", "Stütze-036" (+2 more) | material: "Marmor" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 597 x 800" | COLUMN | names: "Stütze-018" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 647 x 900" | COLUMN | names: "Stütze-018" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 1000 x 1000" | COLUMN | names: "Stütze-018" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel" | names: "Wand-089", "Wand-069", "Wand-087" (+2 more) | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "unteres profil rund 2 1050 x 550" | JOIST | names: "Unterzug-020" | material: constituents "unteres profil rund 2" ("Vollziegel": "Vollziegel") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BeamBaseQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 819 x 2200" | COLUMN | names: "Stütze-018" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | names: "Wand-173" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | names: "Unterzug-003" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 500 x 140" | COLUMN | names: "Stütze-019" | material: "Vollziegel" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities
          30 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Sandstein D250" | COLUMN | names: "Stütze-020" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Sandstein 250 x 250" | COLUMN | names: "Stütze-021" | material: "Sandstein" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kalkzementputz" | names: "Unterzug-026" | material: "Kalkzementputz" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.4
        contains 242 elements
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 250 x 40" | JOIST | names: "Unterzug-008" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          103 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 200" | COLUMN | names: "Stütze-014" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          15 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Marmor" | names: "Unterzug-011", "Unterzug-006", "Unterzug-020" (+12 more) | material: "Marmor" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, ArchiCADProperties, Component Quantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Vollholz 300" | FLOOR | names: "RD-001" | material: "Vollholz" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          44 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-116", "Modellkörper-133", "Modellkörper-035" (+41 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 400" | JOIST | names: "Unterzug-005" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          45 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-006", "Unterzug-005", "Unterzug-031" (+6 more) | material: "Vollholz" | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, ArchiCADProperties
          7 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Vollholz 100" | names: "Wand-117" | material: "Vollholz" | property sets: Pset_WallCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Allgemeine Werte, Component Quantities
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kalkzementputz" | names: "Unterzug-009" | material: "Kalkzementputz" | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Brettschichtholz 14800 x 50" | COLUMN | names: "Stütze-016" | material: "Brettschichtholz" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | names: "Stuhl-003", "Stuhl-002" | material: "Aluminium" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, Component Quantities, Pset_BuildingElementProxyCommon
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Schiefer" | names: "Modellkörper-062" | material: "Schiefer" | property sets: Schlitze und Durchbrüche, Component Properties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Qto_BuildingElementProxyQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Attika rund 1 400 x 350" | JOIST | names: "Unterzug-014" | material: constituents "Attika rund 1" ("Vollziegel": "Vollziegel") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          11 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | names: "Modellkörper-058" | material: "Vollziegel" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities

Types
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 67 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauholz" | 14 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Marmor" | 26 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 150" | 70 occurrences
  IFCROOFTYPE "Dachziegel rot 200" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 900" | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "eigenes Bauteil Attika (1) 400 x 350" | JOIST | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 800" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Sandstein D200" | COLUMN | 6 occurrences
  IFCSTAIRTYPE "Treppentyp" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Parkett 200" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Sandstein 300 x 300" | COLUMN | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 200" | JOIST | 90 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 450" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 756" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "eigenes Bauteil Ornamente 3100 x 501" | JOIST | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "eigenes Bauteil Ornament 2 3300 x 500" | JOIST | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Brettschichtholz 50" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Sandstein 50 x 50" | JOIST | 7 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Sandstein 250 x 600" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Sandstein 250 x 400" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Sandstein 250 x 200" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 120 x 50" | JOIST | 10 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Brettschichtholz 14800 x 50" | JOIST | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 597 x 800" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 647 x 900" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 1000 x 1000" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollziegel" | 6 occurrences
  IFCBEAMTYPE "unteres profil rund 2 1050 x 550" | JOIST | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 819 x 2200" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Vollziegel 1000" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Vollziegel" | 13 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollziegel 500 x 140" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Sandstein D250" | COLUMN | 30 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Sandstein 250 x 250" | COLUMN | 12 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Kalkzementputz" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 250 x 40" | JOIST | 6 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Vollholz 200 x 200" | COLUMN | 103 occurrences
  IFCSLABTYPE "Vollholz 300" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Vollholz 200 x 400" | JOIST | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Vollholz 100" | 7 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Brettschichtholz 14800 x 50" | COLUMN | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Aluminium" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Schiefer" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Attika rund 1 400 x 350" | JOIST | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1_zEBEzbD6avY_77Qu6Dsl" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "60 Ausstattung außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "7EF4E2CE-F653-4693-98BE-1C76B818DDAF" (IFCLABEL)
    Element ID = "Modellkörper-094" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Modellkörper-094" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Modellkörper-094" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1oW7NttIzCBvGJZsTgv0Ga" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Marmor" (IFCLABEL)
    Ebene = "50 Throaschrein" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "728075F7-DD2F-4C2F-9413-8F676AE40424" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-028" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-028" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stütze-028" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0m2Oik_tj5T98w4GQV3rOK" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Marmor" (IFCLABEL)
    Ebene = "50 Throaschrein" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "30098B2E-FB7B-4574-923A-11069F0F5614" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-030" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-030" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stütze-030" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3_pfrHkLv6JAdrrQmA83yD" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "60 Ausstattung außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "FECE9D51-B95E-464C-A9F5-D5AC0A203F0D" (IFCLABEL)
    Element ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1MbbJ$mPL1vRtEm3PCp8RM" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Marmor" (IFCLABEL)
    Ebene = "50 Throaschrein" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "569654FF-C195-41E5-BDCE-C0364CCC86D6" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-027" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-027" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stütze-027" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2CAo_gAc59W8HXtC$ETT1Y" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Marmor" (IFCLABEL)
    Ebene = "50 Throaschrein" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "8C2B2FAA-2A61-4980-8461-DCCFCE75D062" (IFCLABEL)
    Element ID = "Stütze-029" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Stütze-029" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Naturstein Sandstein gelb" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Stütze-029" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1SVYCTlrP0dQycqtAyUgII" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "60 Ausstattung außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "5C7E231D-BF56-409D-AF26-D372BC7AA492" (IFCLABEL)
    Element ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2qyVGObin0LhJ3upR2Ks1A" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauholz" (IFCLABEL)
    Ebene = "60 Ausstattung außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B4F1F418-96CC-4056-B4C3-E336C253604A" (IFCLABEL)
    Element ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Morph" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
    Klassifizierung nach DIN 277 = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Oberfläche = "Holz Eiche" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Nicht definiert" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    empfängt Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    wirft Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Überobjekt-ID = "Modellkörper-008" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 530 more contents on 530 objects not shown
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 94 objects (94 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 124 objects (124 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Component Properties | properties | on 34 objects (34 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 26.56756764748563 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "1.10857 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 7.127726686434412 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.297416 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Enthaltene Energie = 7.12772668643441 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
    Enthaltenes CO2 = "0.297416 (kgCO₂)" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 14 objects (14 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Enthaltenes CO2 = "54.8845 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1315.334453522364 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    Sandstein: Enthaltenes CO2 = "2.4375 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 40.625 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "10.208 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 244.6399999999993 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Enthaltenes CO2 = "13.398 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 321.0900000000007 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties: 374 more contents on 478 objects not shown
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 16 objects (16 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 14 objects (14 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.3785135118049968 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.03224354430238378 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 1.049418185859006 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.4559448120420063 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.4029705062057479 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.725400002048691 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.4165492751557394 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 76 more contents on 78 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.31 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 6.623543136949229 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000004 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.31 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 6.623543136949229 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.02354313694923 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.31 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.31 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.848000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.848000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.848000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.848000000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 12.33354313694923 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 12.33354313694923 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 8.933543136949229 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 12.33354313694923 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 12.33354313694923 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.02354313694923 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 6.623543136949229 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 6.85 [METRE]
    Fläche = 0.389999996125697 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 3.19999999403954 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.85 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.85 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.85 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 6.85 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.85 [METRE]
    Oberflächenbereich = 9.801309368781345 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.389999996125697 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 9.801309368781345 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 6.900000000000002 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 6.900000000000002 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 9.900000000000002 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 6.900000000000002 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 6.900000000000002 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.85 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.85 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 6.85 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.85 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.85 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.3785135118049968 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.743 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 7.048546877581266 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000004 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.743 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 7.048546877581266 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.44854687758127 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.743 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.743 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.194399999999997 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.194399999999997 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.194399999999997 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.194399999999997 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 13.19154687758127 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 13.19154687758127 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 9.791546877581267 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 13.19154687758127 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 13.19154687758127 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.44854687758127 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 7.048546877581266 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1097199999999997 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1097199999999997 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.1097199999999997 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.1097199999999997 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 0.25 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 2.45 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.25 [METRE]
    Fläche = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.65 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.45 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.65 [METRE]
    Kernbreite = 0.25 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.25 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.25 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.25 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.9 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.9 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.7 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.9 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.9 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 2.45 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.65 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 0.25 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 7.649999999999999 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.25 [METRE]
    Fläche = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.25 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 7.85 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 7.85 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 7.85 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 7.649999999999999 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 7.85 [METRE]
    Kernbreite = 0.25 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.25 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.25 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.25 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.25 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 8.1 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 8.1 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 7.899999999999999 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 8.1 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 8.1 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.25 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.25 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1. [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 7.85 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 7.85 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 7.649999999999999 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 7.85 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 7.85 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.743 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 7.048546877581266 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000004 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.743 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 7.048546877581266 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.44854687758127 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.743 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.743 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 2.194400000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.194400000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 2.194400000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.194400000000002 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 13.19154687758127 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 13.19154687758127 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 9.791546877581267 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 13.19154687758127 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 13.19154687758127 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.44854687758127 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 7.048546877581266 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.44854687758127 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.1097200000000002 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.1097200000000002 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.1097200000000002 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.1097200000000002 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 1.76 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 6.233724197606858 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000004 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 1.76 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 9.633724197606858 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 9.633724197606858 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 9.633724197606858 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 6.233724197606858 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 9.633724197606858 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 1.76 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 1.76 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.408000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.408000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.408000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.408000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 11.39372419760686 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 11.39372419760686 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 7.993724197606857 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 11.39372419760686 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 11.39372419760686 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.04000000000000008 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 9.633724197606858 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 9.633724197606858 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 6.233724197606858 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 9.633724197606858 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 9.633724197606858 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.07040000000000013 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.07040000000000013 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.07040000000000013 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.07040000000000013 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 2.31 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 6.623543136949229 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.2 [METRE]
    Fläche = 0.04000000000000004 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 2.31 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 6.623543136949229 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 10.02354313694923 [METRE]
    Kernbreite = 0.2 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 2.31 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 2.31 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 1.847999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.847999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 1.847999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 1.847999999999998 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 12.33354313694923 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 12.33354313694923 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 8.933543136949229 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 12.33354313694923 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 12.33354313694923 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.0399999999999999 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 0.8 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 10.02354313694923 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 6.623543136949229 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 10.02354313694923 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.09239999999999977 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.09239999999999977 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.09239999999999977 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.09239999999999977 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 459 more contents on 486 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 34 objects (34 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 3.822671603954767 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.007645343207909534 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.007645343207909534 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 1.025572185098476 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.002051144370196953 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.002051144370196953 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 18 objects (18 IFCBUILDINGELEMENTPART)
    Masse = 1.025572185098476 [KILO GRAM]
    Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.002051144370196952 [CUBIC_METRE]
    Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.002051144370196952 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 14 objects (14 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauholz: Masse = 189.2567559024984 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.3785135118049968 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.3785135118049968 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    Sandstein: Masse = 40.625 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.25 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.0625 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.015625 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 11 objects (11 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Masse = 35.1999999999999 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03999999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.07039999999999981 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.07039999999999981 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Vollholz: Masse = 46.2000000000001 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.03999999999999999 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 393 more contents on 478 objects not shown
  Allgemeine Werte | properties | on 102 objects (96 IFCWALL, 6 IFCSLAB)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 90 objects (90 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 4 objects (4 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_WallCommon | properties | on 2 objects (2 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"DEMOLISH"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.06749999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.225 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.03374999999999999 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.5 [METRE]
    Length = 0.45 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.06749999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.225 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.03374999999999999 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 1. [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.05000000000000071 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.05000000000000071 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.05000000000000071 [METRE]
    Length = 1. [METRE]
    NetFootprintArea = 1. [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.05000000000000071 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.05000000000000071 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 1. [METRE]
    Width = 1. [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.04499999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.1529999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02294999999999998 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.51 [METRE]
    Length = 0.2249999999999997 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.04499999999999996 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.1529999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02294999999999998 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.09000171964223903 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 0.3060058467836127 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0459008770175419 [CUBIC_METRE]
    Height = 0.51 [METRE]
    Length = 0.6000114642815935 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.09000171964223903 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 0.3060058467836127 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0459008770175419 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.08996499804680491 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 1.240908390918048 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1857966416886453 [CUBIC_METRE]
    Height = 8.369403408927017 [METRE]
    Length = 0.3747671337338456 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.08996499804680491 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 1.240908390918012 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1857966416886392 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.1049999989575463 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.589582500371487 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.8368393082176073 [CUBIC_METRE]
    Height = 8.369401052548543 [METRE]
    Length = 0.6999999999999993 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1049999989575463 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.589582500371318 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.8368393082175791 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.104999998957228 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.589582954557865 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.8368449853333354 [CUBIC_METRE]
    Height = 8.369402350227222 [METRE]
    Length = 0.6999999999999993 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.104999998957228 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.589582954557696 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.8368449853333071 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    GrossFootprintArea = 0.1049999989578649 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 5.589582046180363 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.8368336311032121 [CUBIC_METRE]
    Height = 8.369399754853204 [METRE]
    Length = 0.6999999999999988 [METRE]
    NetFootprintArea = 0.1049999989578649 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 5.589582046180194 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.8368336311031838 [CUBIC_METRE]
    Vollziegel: Width = 0.15 [METRE]
    Width = 0.15 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 86 more contents on 86 objects not shown
  Berechnungen | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    Neigung in Prozent = 81.73253529033082 (IFCREAL)
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 133.9132510272304 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 133.9132510272304 [SQUARE_METRE]
  Berechnungen | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    Dach-/Schalenoberfläche (konditional) = 133.9069352361714 [SQUARE_METRE]
    Dach-/Schalenoberfläche (netto) = 133.9069352361714 [SQUARE_METRE]
  Pset_RoofCommon | properties | on 2 objects (2 IFCROOF)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 133.9132510272304 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 133.9132510272304 [SQUARE_METRE]
  Qto_RoofBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCROOF)
    GrossArea = 133.9069352361714 [SQUARE_METRE]
    NetArea = 133.9069352361714 [SQUARE_METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 53 objects (53 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 32 objects (32 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 18.75 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 10 objects (10 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 120 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Sandstein 50 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 6 objects (6 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "eigenes Bauteil Ornamente 3100 x 501" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 250 x 40" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "eigenes Bauteil Attika (1) 400 x 350" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "eigenes Bauteil Ornament 2 3300 x 500" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon: 13 more contents on 20 objects not shown
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 1.107887606613116 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 3.682189757710385 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1661831409919668 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1500000000000007 [METRE]
    NetSurfaceArea = 3.682189757710385 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1661831409919668 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.466414544484154 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 6.322896436945414 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.3358563799818158 [CUBIC_METRE]
    Length = 8.404364053561745 [METRE]
    NetSurfaceArea = 6.322896436945414 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.3158832905964412 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 6.242896436945414 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.09750000000000825 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 22.98421905209066 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.551452551660288 [CUBIC_METRE]
    Length = 15.98737045449322 [METRE]
    NetSurfaceArea = 22.98421905209066 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.551452551660288 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 22.78921905209064 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.09750000000000825 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 22.72187162996961 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.535625000036937 [CUBIC_METRE]
    Length = 15.75000000037753 [METRE]
    NetSurfaceArea = 22.72187162996961 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.535625000036937 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 22.52687162996959 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.120230203779166 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1213999999999995 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.550292511950716 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.120230203779166 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1020114806543878 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.040230203779166 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.120230572678674 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1213999999999995 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.550292511950716 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.120230572678674 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1020115175443384 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.040230572678674 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.120230764426863 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1213999999999997 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.550292511950717 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.120230764426863 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1020115367191577 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.040230764426862 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.120088210239707 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1213999999999991 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.550112272230889 [METRE]
    NetSurfaceArea = 2.120088210239707 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.102004410511985 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.040088210239706 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 126 more contents on 126 objects not shown
  Pset_ColumnCommon | properties | on 103 objects (103 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollholz 200 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 30 objects (30 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Sandstein D250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Sandstein 250 x 250" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Sandstein D200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Sandstein 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollziegel 500 x 140" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollziegel 597 x 800" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Vollziegel 1000 x 1000" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon: 3 more contents on 5 objects not shown
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0625 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.375 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.25 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.015625 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.25 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 9 objects (9 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 2.274399999999997 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.1097199999999997 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.743 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.1097199999999997 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 2.194399999999997 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.927999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.09239999999999977 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.31 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.09239999999999977 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.847999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.928000000000002 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.31 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.09240000000000019 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.848000000000002 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.487999999999994 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.07039999999999949 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.76 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.07039999999999949 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.407999999999995 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.487999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0703999999999998 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.76 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0703999999999998 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.407999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 7 objects (7 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.927999999999998 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.09239999999999979 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.31 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.09239999999999979 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.847999999999998 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 6 objects (6 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.04000000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 1.488000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.07040000000000013 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.76 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.07040000000000013 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 1.408000000000001 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 76 more contents on 106 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 6 objects (6 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 39.95153771316161 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 8.057961349985376 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 39.27499804242876 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 7.922653415838805 [CUBIC_METRE]
    Parkett: Width = 0.2 [METRE]
    Perimeter = 26.60797531370999 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 152.5915315400396 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 30.56031219499111 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 152.3115387529859 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 30.50431363758037 [CUBIC_METRE]
    Parkett: Width = 0.2 [METRE]
    Perimeter = 50.51830141424266 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Brettschichtholz: Width = 0.05 [METRE]
    GrossArea = 28.2185641203607 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.410928206018055 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 27.3859301046477 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.369296505232405 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 34.20204951382503 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Brettschichtholz: Width = 0.05 [METRE]
    GrossArea = 28.220949299536 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.411047464976819 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 27.38817660239932 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.369408830119985 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 34.20236231221789 [METRE]
    Width = 0.05 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 30.34048774899327 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.101715379177046 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 30.10694715380302 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.031653200619969 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 33.7006758550391 [METRE]
    Vollholz: Width = 0.3 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    GrossArea = 30.34045097366442 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 9.102135292099385 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 30.1531937234321 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 9.045958117029688 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 33.7006758550391 [METRE]
    Vollholz: Width = 0.3 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.864468405109965 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.45 [METRE]
    Height = 3.1 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.300000000000001 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.86452384102406 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.45 [METRE]
    Height = 3.100000000000001 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.300018957436294 [METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 3.3 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.45 [METRE]
    Height = 2.2 [METRE]
    Volume = 0. [CUBIC_METRE]
    Width = 1.5 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.2 [METRE]
    NetHeight = 3.2 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 8.300000000000001 [METRE]
    NetHeight = 8.300000000000001 [METRE]
  Pset_StairCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSTAIR)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NumberOfRiser = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    NumberOfTreads = 18. (IFCCOUNTMEASURE)
    RequiredHeadroom = 2.2 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    RiserHeight = 0.1777777777777791 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
    WalkingLineOffset = 4.750653895053054 (IFCPOSITIVELENGTHMEASURE) [METRE]