IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.2]"
Description: "ExchangeRequirement [Architecture]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and Archicad 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: Off]"
Description: "Option [Split complex elements: On]"
Description: "Option [IFC Domain For Space Containment: Custom]"
Description: "Option [IFC Model position: Survey Point and Project Origin]"
Description: "Option [Curtain Wall export mode: Single Element]"
Description: "Option [Railing export mode: Single Element]"
Description: "Option [Stair export mode: Single Element]"
File name: "C:\Users\isabe\Documents\Studium\HS Mainz\2 Semester\Digitale 3D Modelierung\SY_Tarnow_Alpha_S24_01\04_BIM\Tarnow_Stara_Alpha_S24_01.ifc"
Time stamp: "2024-06-13T10:35:43"
Author: "Architect"
Organization: "Building Designer Office"
Preprocessor: "DDS_IFC v3.0"
Originating system: "IFC file generated by Graphisoft Archicad 26.0.0 GER FULL Windows version (IFC add-on version: 6014 GER FULL)."
Authorization: "The authorising person"
Application: "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft"

People and organizations
  Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert"
  Owner history of Person "Nicht definiert" of Organization "Nicht definiert" | application "Archicad" version "26.0.0" identifier "IFC add-on version: 6014 GER FULL" by Organization "Graphisoft" id "GS" description "Graphisoft" | change NOCHANGE | created 1718267737 (2024-06-13T08:35:37Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: SQUAREDEGREE (conversion based)
  CURRENCY: EUR
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN
  ENERGYUNIT: MEGA JOULE
  THERMALCONDUCTANCEUNIT: derived
  SPECIFICHEATCAPACITYUNIT: derived
  MASSDENSITYUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "Projekt"
  IFCSITE "Gelände" | latitude 52° 31′ 0″ | longitude 13° 24′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Gebäude"
      IFCBUILDINGSTOREY "UG" | elevation -3.
        contains 1 element
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "RD-003" | material: "Bauteil" | property sets: Component Properties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Qto_SlabBaseQuantities, ArchiCADQuantities
      IFCBUILDINGSTOREY "EG" | elevation 0.
        contains 111 elements
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 800" | names: "Wand-037" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Pset_WallCommon, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | names: "Wand-038", "Wand-039" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 850" | names: "Wand-041" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_WallCommon, ArchiCADProperties, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1350" | names: "Wand-042" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | names: "RD-004" | material: "Bauteil" | property sets: Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_SlabBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities
          7 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | names: "RD-005", "RD-002" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 650" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          14 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 600" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Properties
          12 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 750 x 750" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          20 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 700 x 700" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D550" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 618" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Component Quantities, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 606" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: Qto_ColumnBaseQuantities, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties, ArchiCADProperties
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 3500 x 3000" | COLUMN | names: "Stütze-005" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities, Component Properties
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bauteil 1095" | FLOOR | names: "RD-006" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_SlabCommon, Allgemeine Werte, Qto_SlabBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Tonnengewölbe 26" | FLOOR | names: "Stuhl-003" | material: "Stahlbeton" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tonnengewölbe_26, Component Properties, AC_Equantity_Tonnengewölbe_26, ArchiCADQuantities, Pset_SlabCommon
          20 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Säule klassisch 26" | names: "Stuhl-001" | material: "Marmor" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Säule_klassisch_26, Pset_ColumnCommon, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          7 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-077", "Modellkörper-013", "Modellkörper-014" (+3 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Schlitze und Durchbrüche, Pset_BuildingElementProxyCommon, Component Properties, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "EIgene Bima Gesims 246 x 2235" | JOIST | names: "Unterzug-006" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon
      IFCBUILDINGSTOREY "OG" | elevation 3.35
        contains 115 elements
          9 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein 2 50 x 50" | JOIST | names: "Unterzug-023" | material: constituents "Eigene Profil Toraschrein 2" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Component Properties, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADProperties
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 800" | names: "Wand-037" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          4 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | names: "Wand-038", "Wand-039" | material: "Bauteil" | property sets: Component Quantities, ArchiCADQuantities, Qto_WallBaseQuantities, Component Properties, Pset_WallCommon, Allgemeine Werte
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 850" | names: "Wand-041" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Pset_WallCommon, Component Properties, Qto_WallBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bauteil 1350" | names: "Wand-042" | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Allgemeine Werte, Component Properties, Pset_WallCommon, Qto_WallBaseQuantities, Component Quantities
          7 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein 65 x 187" | JOIST | names: "Unterzug-005", "Unterzug-002", "Unterzug-003" (+4 more) | material: constituents "Eigene Profil Toraschrein" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Properties, ArchiCADProperties, Component Quantities
          24 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein Kapitell 150 x 350" | JOIST | names: "Unterzug-019", "Unterzug-020", "Unterzug-021" (+12 more) | material: constituents "Eigene Profil Toraschrein Kapitell" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          39 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | names: "Modellkörper-089", "Modellkörper-029", "Modellkörper-011" (+33 more) | material: "Bauteil" | property sets: ArchiCADProperties, Pset_BuildingElementProxyCommon, Schlitze und Durchbrüche, Qto_BuildingElementProxyQuantities, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "EIgene Bima innen Gesims 352 x 324" | JOIST | names: "Unterzug-011" | material: constituents "EIgene Bima innen Gesims" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Quantities, ArchiCADQuantities, Component Properties
          8 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Eigene Profil Toraschrein 2 50 x 50" | COLUMN | names: "Stütze-010" | material: constituents "Eigene Profil Toraschrein 2" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Component Properties, ArchiCADProperties, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities
          4 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 500 x 200" | COLUMN | names: "Stütze-006", "Stütze-007" | material: "Bauteil" | property sets: Pset_ColumnCommon, ArchiCADProperties, Component Properties, ArchiCADQuantities, Qto_ColumnBaseQuantities, Component Quantities
          10 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Säule klassisch 26" | names: "Stuhl-001" | material: "Marmor" | property sets: AC_Pset_Säule_klassisch_26, ArchiCADProperties, Component Properties, Pset_ColumnCommon, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein 3 50 x 200" | JOIST | names: "Unterzug-028" | material: constituents "Eigene Profil Toraschrein 3" ("Bauteil": "Bauteil") | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, Component Properties, ArchiCADQuantities, Component Quantities
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "EIgene Bima 2929 x 3338" | JOIST | names: "Unterzug-005" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: Pset_BeamCommon, ArchiCADProperties, Qto_BeamBaseQuantities, ArchiCADQuantities
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "EIgene Bima Gesims 246 x 2235" | JOIST | names: "Unterzug-010" | parts: 4 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, ArchiCADQuantities, Pset_BeamCommon, Qto_BeamBaseQuantities

Types
  IFCSLABTYPE "Bauteil 300" | FLOOR | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 800" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1400" | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 850" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bauteil 1350" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 250" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bauteil 200" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 650" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 600" | COLUMN | 14 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 750 x 750" | COLUMN | 12 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 700 x 700" | COLUMN | 20 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil D550" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 618" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 600 x 606" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 3500 x 3000" | COLUMN | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bauteil 1095" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Tonnengewölbe 26" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Säule klassisch 26" | 30 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bauteil" | 46 occurrences
  IFCBEAMTYPE "EIgene Bima Gesims 246 x 2235" | JOIST | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein 2 50 x 50" | JOIST | 9 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein 65 x 187" | JOIST | 7 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein Kapitell 150 x 350" | JOIST | 24 occurrences
  IFCBEAMTYPE "EIgene Bima innen Gesims 352 x 324" | JOIST | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Eigene Profil Toraschrein 2 50 x 50" | COLUMN | 8 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Bauteil 500 x 200" | COLUMN | 4 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Eigene Profil Toraschrein 3 50 x 200" | JOIST | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "EIgene Bima 2929 x 3338" | JOIST | 1 occurrence

Property sets
  Qto_SiteBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSITE)
    GrossArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossPerimeter = 0. [METRE]
  Qto_BuildingBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
  Component Properties | properties | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0.0568258 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1.163152757005795 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0.0568258 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1.163152757005796 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Marmor: Enthaltenes CO2 = "0.117755 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 1.811608233044354 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "0 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 0. (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Keine" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Marmor: Enthaltenes CO2 = "52.6226 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 809.5784730853903 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Marmor: Enthaltenes CO2 = "12.8391 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 197.5245791684257 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]
  Component Properties | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "3.2 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 65.49999999999983 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties | properties | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    Bauteil: Enthaltenes CO2 = "7.93972 (kgCO₂)" (IFCTEXT); Enthaltene Energie = 162.516096861728 (IFCENERGYMEASURE) [MEGA JOULE]; Schicht/Komponenten-Typ = "Kern" (IFCTEXT)
  Component Properties: 158 more contents on 173 objects not shown
  Pset_SlabCommon | properties | on 17 objects (17 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Allgemeine Werte | properties | on 31 objects (17 IFCSLAB, 14 IFCWALL)
    WU = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0MllWOeqr4tOaiKCnuAgeK" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Deckschraffur = "Misch-Schraffur 25 %" (IFCLABEL)
    Ebene = "20 Decke" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "16BEF818-A34D-44DD-892C-50CC782AAA14" (IFCLABEL)
    Element ID = "RD-003" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Decke" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "RD-003" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzebene = "Oben" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche oben = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche unten = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "UG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "-1" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "RD-003" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0fKLr29xTF7gIq7g4X4PlG" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "29515D42-27B7-4F1E-A4B4-1EA121119BD0" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-037" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-037" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-037" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2r8b8UMJb9R8LtRTIMYsmh" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "B522521E-5939-496C-8577-6DD4968B6C2B" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-038" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-038" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-038" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "3WbuQ1A9v4ogPeSjIMV5vf" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "E0978681-289E-44CA-A668-72D4967C5E69" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-039" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-039" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-039" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 13 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1G8$ciCXT3qf3r$D1orcBl" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "5023F9AC-3217-43D2-90F5-FCD072D662EF" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-042" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-042" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001; BD-001" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-042" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALL)
    Absolutes Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "OG" (IFCLABEL)
    Anzahl der Öffnungen = 0 (IFCINTEGER)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "1sariHWSLDJwrpmS2Xm43M" (IFCLABEL)
    Außenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Baustoff / Mehrschichtiger Aufbau / Profil / Schraffur = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoff = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "Bauteil" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand innen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "76935B11-81C5-4D4F-AD73-C1C0A1C040D6" (IFCLABEL)
    Element ID = "Wand-041" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Wand" (IFCLABEL)
    Erzeugen des Tragwerksanalyse-Modells = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Geometriemethode = "Uni" (IFCLABEL)
    Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1 (OG)" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "Wand-041" (IFCLABEL)
    ID der verbundenen Öffnungen = "" (IFCLABEL)
    Innenseite Oberfläche = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Außen" (IFCLABEL)
    Lage der Referenzlinie = "Außen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Oberfläche Kante = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Relatives Geschoss für Oberkantenverknüpfung = "Ursprung + 1" (IFCLABEL)
    Struktur-Typ = "Einfach" (IFCLABEL)
    Tragende Funktion = "Tragende Elemente" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Wand Innerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wand Äußerer Neigungswinkel = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Wandkomplexität = "gerade" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-041" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "0cyqZrjc94$ePFra$q0lxK" (IFCLABEL)
    Aufsichtssymbol-Name = "Symbol Übereck 1 gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Begrenzt an beiden Seiten" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "26F348F5-B662-44FE-864F-D64FF402FED4" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-001" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-042" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Schnittsymbol-Name = "Symbol Kreuz gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-042" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Anzeigen auf Umbau-Filter = "Alle relevanten Filter" (IFCLABEL)
    Archicad IFC ID = "2gwuXzagLEYfMJsjJj1Nfe" (IFCLABEL)
    Aufsichtssymbol-Name = "Symbol Übereck 1 gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Ausrichtung = "Ausgerichtet" (IFCLABEL)
    Baustoffe (Alle) = "" (IFCLABEL)
    Begrenzung = "Begrenzt an beiden Seiten" (IFCLABEL)
    Ebene = "10 Wand außen" (IFCLABEL)
    Eindeutige ID = "AAEB887D-92A5-4E8A-9593-DAD4ED057A68" (IFCLABEL)
    Element ID = "BD-001" (IFCLABEL)
    Element-Typ = "Öffnung" (IFCLABEL)
    Externe IFC ID = "" (IFCLABEL)
    Form = "Polygon" (IFCLABEL)
    Geschützt = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hotlink Master-ID = "" (IFCLABEL)
    Hotlink und Element-ID = "BD-001" (IFCLABEL)
    IDs der geschnittenen Elemente = "Wand-042" (IFCLABEL)
    Kollidierende Räume = "" (IFCLABEL)
    Lage = "Innen" (IFCLABEL)
    Name des Eigenschafts-Objekts = "" (IFCLABEL)
    Neigungswinkel = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Oberfläche (Alle) = "Farbe weiß" (IFCLABEL)
    Schnittsymbol-Name = "Symbol Kreuz gefüllt 26" (IFCLABEL)
    Umbau-Status = "Bestand" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Name = "EG" (IFCLABEL)
    Ursprungsgeschoss Nummer = "0" (IFCLABEL)
    Verknüpfte Änderungen = "" (IFCLABEL)
    Zugehörige Raumnummer = "" (IFCLABEL)
    Zugehöriger Raumname = "" (IFCLABEL)
    Überobjekt-ID = "Wand-042" (IFCLABEL)
  ArchiCADProperties: 240 more contents on 240 objects not shown
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 82.11 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 82.11 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 66.19999999999999 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 5.175206774122518 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.29380169353063 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 5.175206774122518 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.29380169353063 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 9.100183799220016 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2 [METRE]
    GrossArea = 4.474280630241877 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.8948561260483751 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 4.474280630241877 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.8948561260483751 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 8.490707157004557 [METRE]
    Width = 0.2 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.3 [METRE]
    GrossArea = 61.19999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 18.35999999999999 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 61.19999999999996 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 18.35999999999999 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 41.2 [METRE]
    Width = 0.3 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.2000000000000028 [METRE]
    GrossArea = 3.094225490475868 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.6188450980951824 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3.094225490475868 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.6188450980951824 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 7.290707157004555 [METRE]
    Width = 0.2000000000000028 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 3.784253060358877 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.9460632650897191 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 3.784253060358877 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.9460632650897191 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 7.890707157004559 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 1.095469428380234 [METRE]
    GrossArea = 4.815695543641352 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 5.563135057944808 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.2876878134987756 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 12.04190289187679 [METRE]
    Width = 1.095469428380234 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Bauteil: Width = 0.25 [METRE]
    GrossArea = 5.181903449079797 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 1.295475862269949 [CUBIC_METRE]
    NetArea = 5.181903449079797 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 1.295475862269949 [CUBIC_METRE]
    Perimeter = 9.106136399182041 [METRE]
    Width = 0.25 [METRE]
  Qto_SlabBaseQuantities: 9 more contents on 9 objects not shown
  ArchiCADQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCOPENINGELEMENT)
    3D-Umfang = 5.040204649054888 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.7415155172348022 [METRE]
    Anzahl der geschnittenen Elemente = 1.
    Breite = 0.5428994515070049 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Projektursprung = 0.7415155172348022 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Ursprungsgeschoss = 0.7415155172348022 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandoberkante = -2.608484482765197 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandunterkante = 1.945536152538896 [METRE]
    Fläche = 1.101973722573708 [SQUARE_METRE]
    Gesamtstärke = 0.249999922513888 [METRE]
    Höhe = 2.094677250558019 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 2.836192782743283 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 2.836192782743283 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 2.836192782743283 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 2.836192782743283 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 2.836192782743283 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.260623777531171 [SQUARE_METRE]
    Mittlere Höhe zu Projektursprung = 1.789372503757477 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Ursprungsgeschoss = 1.789372503757477 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandoberkante = -1.560627496242523 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandunterkante = 2.99339313906157 [METRE]
    Oberflächenbereich = 2.36290856837262 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 1.101973722573708 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 2.36290856837262 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 2.837229330740605 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 2.837229330740605 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 2.837229330740605 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 2.837229330740605 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 2.837229330740605 [METRE]
    Sturzhöhe zu Projektursprung = 2.837229490280151 [METRE]
    Sturzhöhe zu Ursprungsgeschoss = 2.837229490280151 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandoberkante = -0.5127705097198483 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandunterkante = 4.041250125584245 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.741515532185264 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.741515532185264 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.741515532185264 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.741515532185264 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.741515532185264 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.2755711122985993 [CUBIC_METRE]
    Öffnung Extrusions-Oberfläche (netto) = 1.260623777531171 [SQUARE_METRE]
    Öffnungsfläche (netto, gesamt) = 1.102284790841449 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    3D-Länge = 0.1000000000000001 [METRE]
    Abstand Oberkante = -0.3000000000000002 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -0.114718406171074 [METRE]
    Anzahl der Segmente = 1.
    Breite = 0.5 [METRE]
    Fläche = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Höhe = 0.1 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.235281593828926 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.235281593828926 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.235281593828926 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -0.114718406171074 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.235281593828926 [METRE]
    Kernbreite = 0.5 [METRE]
    Kernhöhe / Durchmesser = 0.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Stütze = 0.1000000000000001 [METRE]
    Minimale Höhe der Stütze = 0.1000000000000001 [METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 0.14 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung oben (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (brutto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Stützen-Ummantelung unten (netto) = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (brutto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.14 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns (netto, ohne Ober-/Unterseite) = 0.14 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (brutto) = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns oben (netto) = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (brutto) = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich des Stützenkerns unten (netto) = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 0.14 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.335281593828926 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.335281593828926 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = -0.01471840617107389 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.335281593828926 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.335281593828926 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.5 [METRE]
    Querschnitt Breite an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.5 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.5 [METRE]
    Querschnitt Breite an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.5 [METRE]
    Querschnitt Fläche an Oberkante/Ende = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Fläche an Unterkante/Anfang = 0.09999999999999964 [SQUARE_METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Oberkante/Ende (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (Schnitt) = 0.2 [METRE]
    Querschnitt Höhe an Unterkante/Anfang (senkrecht) = 0.2 [METRE]
    Umfang des Stützenprofils (unten) = 1.4 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 3.235281593828926 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 3.235281593828926 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -0.114718406171074 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 3.235281593828926 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.235281593828926 [METRE]
    Volumen (brutto) = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen-Ummantelung (netto) = 0. [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (brutto) = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]
    Volumen des Stützenkerns (netto) = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCOPENINGELEMENT)
    3D-Umfang = 6.387453630965894 [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 0.7415155172348022 [METRE]
    Anzahl der geschnittenen Elemente = 1.
    Breite = 0.8999999999999992 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Projektursprung = 0.7415155172348022 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Ursprungsgeschoss = 0.7415155172348022 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandoberkante = -2.608484482765197 [METRE]
    Brüstungshöhe zu Wandunterkante = 1.945536152538896 [METRE]
    Fläche = 2.151155986107335 [SQUARE_METRE]
    Gesamtstärke = 0.2499999225138883 [METRE]
    Höhe = 2.485025686414143 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 3.226541218599407 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 3.226541218599407 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 3.226541218599407 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 3.226541218599407 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 3.226541218599407 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 1.597463476159403 [SQUARE_METRE]
    Mittlere Höhe zu Projektursprung = 1.984589636325836 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Ursprungsgeschoss = 1.984589636325836 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandoberkante = -1.365410363674163 [METRE]
    Mittlere Höhe zu Wandunterkante = 3.18861027162993 [METRE]
    Oberflächenbereich = 3.749153331763578 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 2.151155986107335 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 3.749153331763578 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.227663520086172 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.227663520086172 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.227663520086172 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.227663520086172 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.227663520086172 [METRE]
    Sturzhöhe zu Projektursprung = 3.22766375541687 [METRE]
    Sturzhöhe zu Ursprungsgeschoss = 3.22766375541687 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandoberkante = -0.1223362445831295 [METRE]
    Sturzhöhe zu Wandunterkante = 4.431684390720964 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 0.7415155321852644 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 0.7415155321852644 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 0.7415155321852644 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 0.7415155321852644 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 0.7415155321852644 [METRE]
    Volumen (netto) = 0.5379222971749631 [CUBIC_METRE]
    Öffnung Extrusions-Oberfläche (netto) = 1.597463476159403 [SQUARE_METRE]
    Öffnungsfläche (netto, gesamt) = 2.151689855604176 [SQUARE_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 1.795979364695905 [METRE]
    Dicke = 0.3 [METRE]
    Fläche = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Durchbruch Umfang = 0. [METRE]
    Grundriss-Umfang = 66.19999999999999 [METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -1.204020635304095 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -1.204020635304095 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -1.204020635304095 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 1.795979364695905 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -1.204020635304095 [METRE]
    Höhenwert Oberkante = -1.204020635304095 [METRE]
    Höhenwert Unterkante = -1.504020635304095 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 19.86 [SQUARE_METRE]
    Kantenflächenbereich (Brutto) = 19.86 [SQUARE_METRE]
    Löcher Oberflächenbereich = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberer Flächenbereich (Brutto) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (brutto, mit Öffnungen) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke oben (konditional) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Decke unten (brutto, mit Öffnungen) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto) = 19.86 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Deckenkanten (brutto, mit Öffnungen) = 19.86 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (konditional) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (konditional) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = -1.204020635304095 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = -1.204020635304095 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 1.795979364695905 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = -1.204020635304095 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = -1.204020635304095 [METRE]
    Unterer Flächenbereich (Brutto) = 273.6999999999999 [SQUARE_METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -1.504020635304095 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -1.504020635304095 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 1.495979364695905 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -1.504020635304095 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -1.504020635304095 [METRE]
    Volumen (brutto) = 82.11 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 82.11 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 82.11 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 14.2 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 0.8 [METRE]
    Dicke = 0.8 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 15.6 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 11.36000000000001 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 34.42490309931942 [METRE]
    Höhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 22.72000000000002 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 17. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 15.6 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 17. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 14.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.35 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 56.95 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 56.95 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 11.36000000000001 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Volumen (brutto) = 45.56000000000004 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 38.05600000000003 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 38.05600000000003 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 17. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 14.2 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 0.8 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3.599999999999998 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 1.4 [METRE]
    Dicke = 1.4 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 3.199999999999998 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 9.412451549659707 [METRE]
    Höhe = 3.35 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 14.76999999999999 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3.599999999999998 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 3.199999999999999 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3.599999999999998 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 2.799999999999997 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.35 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -2.220446049250313E-16 [METRE]
    Volumen (brutto) = 16.88399999999999 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 16.88399999999998 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 16.88399999999998 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3.599999999999998 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 2.799999999999997 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 1.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 3.600000000000001 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 0. [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 1.4 [METRE]
    Dicke = 1.4 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 3.200000000000001 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 9.412451549659712 [METRE]
    Höhe = 3.349999999999999 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 14.77 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 3.600000000000001 [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 3.199999999999999 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 3.600000000000001 [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 2.800000000000001 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 3.349999999999999 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 12.06 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = 4.440892098500626E-16 [METRE]
    Volumen (brutto) = 16.884 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 16.88400000000001 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 16.88400000000001 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 3.600000000000001 [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 2.800000000000001 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 1.4 [METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    3D-Länge = 14.2 [METRE]
    Abstand Oberkante = 0. [METRE]
    Abstand zu Ursprungsgeschoss = -1.204020635304094 [METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Außenseite = 0. [SQUARE_METRE]
    Analytische Oberfläche der Öffnungen an der Innenseite = 20.54713995437307 [SQUARE_METRE]
    Analytisches Volumen der Öffnungen = 5.136785233766687 [CUBIC_METRE]
    Anzahl der Durchbrüche (Anzahl der leeren Öffnungen) = 0.
    Anzahl der Fenster = 0.
    Anzahl der Stützen = 0.
    Anzahl der Türen = 0.
    Breite = 1.35 [METRE]
    Dicke = 1.35 [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Außenfläche = 0. [METRE]
    Dicke der Wandkomponente an der Innenfläche = 0. [METRE]
    Durchschnittliche Länge der Wand = 15.6 [METRE]
    Dämmungsschichtdicke = 0. [METRE]
    Fläche = 19.16999999999999 [SQUARE_METRE]
    Fläche der Fenster = 0. [SQUARE_METRE]
    Fläche der Türen = 0. [SQUARE_METRE]
    Grundriss-Umfang = 35.08973006775535 [METRE]
    Höhe = 4.554020635304093 [METRE]
    Höhe zu 1. Referenzhöhe = -1.204020635304094 [METRE]
    Höhe zu 2. Referenzhöhe = -1.204020635304094 [METRE]
    Höhe zu Meereshöhe = -1.204020635304094 [METRE]
    Höhe zu verknüpftem/Ursprungsgeschoss = -1.204020635304094 [METRE]
    Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt = -1.204020635304094 [METRE]
    Kanten-Oberflächenbereich (netto) = 38.33999999999999 [SQUARE_METRE]
    Kombinierte Breite der Fenster = 0. [METRE]
    Kombinierte Breite der Türen = 0. [METRE]
    Luftschichtdicke = 0. [METRE]
    Länge der Referenzlinie = 17. [METRE]
    Länge der Wand in der Achse = 15.6 [METRE]
    Länge der Wand-Außenfläche (konditional) = 17. [METRE]
    Länge der Wand-Innenfläche (konditional) = 14.2 [METRE]
    Maximale Höhe der Wand = 4.554020635304093 [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Maximale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wand = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Außenseite = 0. [METRE]
    Minimale Höhe der Wandschicht an der Innenseite = 0. [METRE]
    Oberflächenbereich = 64.66709302131812 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (brutto) = 77.41835080016959 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (konditional) = 64.66709302131812 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Außenfläche (netto) = 64.66709302131812 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (brutto) = 77.41835080016959 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (konditional) = 64.66709302131812 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der Wand-Innenfläche (netto) = 44.11995306694505 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich der leeren Öffnungen in der Wand = 0. [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich oben (netto) = 19.16999999999999 [SQUARE_METRE]
    Oberflächenbereich unten (netto) = 64.66709302131812 [SQUARE_METRE]
    Oberkante zu Meeresspiegel = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Projektursprung = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu Ursprungsgeschoss = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu erster Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Oberkante zu zweiter Referenzhöhe = 3.35 [METRE]
    Unterkante zu Meereshöhe = -1.204020635304094 [METRE]
    Unterkante zu Projektursprung = -1.204020635304094 [METRE]
    Unterkante zu Ursprungsgeschoss = -1.204020635304094 [METRE]
    Unterkante zu erster Referenzhöhe = -1.204020635304094 [METRE]
    Unterkante zu zweiter Referenzhöhe = -1.204020635304094 [METRE]
    Volumen (brutto) = 104.5147735802289 [CUBIC_METRE]
    Volumen (konditional) = 84.06970039854707 [CUBIC_METRE]
    Volumen (netto) = 82.16379034501276 [CUBIC_METRE]
    Volumen der Stützen = 0. [CUBIC_METRE]
    Wandlänge an der Außenseite = 17. [METRE]
    Wandlänge an der Innenseite = 14.2 [METRE]
    Wandstärke am Ende = 1.35 [METRE]
  ArchiCADQuantities: 232 more contents on 232 objects not shown
  Component Quantities | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0.08879028679433552 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.000177580573588671 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.000177580573588671 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0.08879028679433554 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0001775805735886711 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0001775805735886711 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Marmor: Masse = 0.9058041165221771 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0003235014701864918 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0003235014701864918 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Bauteil: Masse = 0. [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0. [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0. [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Marmor: Masse = 404.7892365426952 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.144567584479534 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.144567584479534 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Marmor: Masse = 98.76228958421284 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.03527224628007601 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.03527224628007601 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Bauteil: Masse = 4.999999999999987 [KILO GRAM]; Schichtdicke = 0.5 [METRE]; Schicht/Komponente Höhe (rechteckig, brutto) = 0.2 [METRE]; Schicht/Komponente Breite (rechteckig) = 0.5 [METRE]; Schicht/Komponente Querschnittsbereich = 0.1 [SQUARE_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    Bauteil: Masse = 12.4058089207426 [KILO GRAM]; Schicht/Komponenten Volumen (netto) = 0.0248116178414852 [CUBIC_METRE]; Schicht/Komponenten Volumen (brutto) = 0.0248116178414852 [CUBIC_METRE]
  Component Quantities: 161 more contents on 173 objects not shown
  Pset_WallCommon | properties | on 14 objects (14 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.8 [METRE]
    GrossFootprintArea = 11.36000000000001 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 38.05600000000003 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.35 [METRE]
    Length = 15.6 [METRE]
    NetFootprintArea = 11.36000000000001 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 47.56999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 38.05600000000003 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.8 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 16.88399999999998 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.35 [METRE]
    Length = 3.199999999999998 [METRE]
    NetFootprintArea = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 12.05999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 16.88399999999998 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 12.06 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 16.88400000000001 [CUBIC_METRE]
    Height = 3.349999999999999 [METRE]
    Length = 3.200000000000001 [METRE]
    NetFootprintArea = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 12.06 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 16.88400000000001 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.35 [METRE]
    GrossFootprintArea = 19.16999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 64.66709302131812 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 87.30057557877944 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.554020635304093 [METRE]
    Length = 15.6 [METRE]
    NetFootprintArea = 19.16999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 54.39352304413158 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 82.16379034501276 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.35 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 0.85 [METRE]
    GrossFootprintArea = 12.06999999999996 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 64.66709302131812 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 54.96702906812035 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.554020635304093 [METRE]
    Length = 14.2 [METRE]
    NetFootprintArea = 12.06999999999996 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 64.66709300791251 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 54.96702905672556 [CUBIC_METRE]
    Width = 0.85 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 22.54 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 73.31973222839591 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 102.6476251197543 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.554020635304094 [METRE]
    Length = 15.425 [METRE]
    NetFootprintArea = 22.54 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 73.31973222839591 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 102.6476251197543 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 21.86804036045621 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 70.51783845640784 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 100.5080509398631 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.554020635304094 [METRE]
    Length = 15.425 [METRE]
    NetFootprintArea = 21.86804036045621 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 63.66910456582323 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 97.08368399457164 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCWALL)
    Bauteil: Width = 1.4 [METRE]
    GrossFootprintArea = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossSideArea = 17.81999999999999 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 24.94799999999998 [CUBIC_METRE]
    Height = 4.950000000000001 [METRE]
    Length = 3.199999999999998 [METRE]
    NetFootprintArea = 5.039999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetSideArea = 17.81999999999999 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 24.94799999999998 [CUBIC_METRE]
    Width = 1.4 [METRE]
  Qto_WallBaseQuantities: 6 more contents on 6 objects not shown
  Pset_OpeningElementCommon | properties | on 21 objects (21 IFCOPENINGELEMENT)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 5 objects (5 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.101973722573708 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.249999922513888 [METRE]
    Volume = 0.2755711122985993 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.151155986107335 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.2499999225138883 [METRE]
    Volume = 0.5379222971749631 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.151155986107335 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.2499999225138883 [METRE]
    Volume = 0.5379222971749629 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.009660686792067 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.249999913573183 [METRE]
    Volume = 0.2524815334218494 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.101973722573708 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.2499999225138883 [METRE]
    Volume = 0.2755711122985995 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.15054109778226 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.2499999225138883 [METRE]
    Volume = 0.5377773818242209 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 2.165066013820547 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.2499999225138883 [METRE]
    Volume = 0.5414086097083135 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Area = 1.030830166108267 [SQUARE_METRE]
    Depth = 0.25 [METRE]
    Volume = 0.2577638775730451 [CUBIC_METRE]
  Qto_OpeningElementBaseQuantities: 7 more contents on 7 objects not shown
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 46 objects (46 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 6 objects (6 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "54⁵/209⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "54⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "54⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "209⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "25" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 5 objects (5 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "90/248⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "90" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "90" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "248⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "25" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 4 objects (4 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "100/250" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "100" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "100" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "250" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "25" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 3 objects (3 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "50/211⁵" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "211⁵" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "25" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "50/207" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "207" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "25" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "90/250" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "90" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "90" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "250" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "25" (IFCLABEL)
  Schlitze und Durchbrüche | properties | on 1 object (1 IFCOPENINGELEMENT)
    Breite/Höhe = "50/211" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Geschoss darunter) = "S DD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Durchbruchstext (Ursprungsgeschoss) = "S BD (Polygon)" (IFCLABEL)
    Einheit = "cm" (IFCLABEL)
    Gewerk = "S" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Geschoss darunter) = "S DD" (IFCLABEL)
    Gewerk+Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "S BD" (IFCLABEL)
    Kernbohrungsdurchmesser = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Geschoss darunter) = "DD" (IFCLABEL)
    Öffnungsart (Ursprungsgeschoss) = "BD" (IFCLABEL)
    Öffnungsbreite = "50" (IFCLABEL)
    Öffnungshöhe = "211" (IFCLABEL)
    Öffnungstiefe = "25" (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 30 objects (30 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 20 objects (20 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 700 x 700" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 14 objects (14 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 600 x 600" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 12 objects (12 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 750 x 750" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Profil Toraschrein 2 50 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 600 x 650" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil D550" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Bauteil 500 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_ColumnCommon: 3 more contents on 3 objects not shown
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.1 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.3399999999999993 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1000000000000001 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.009999999999999974 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.14 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    GrossVolume = 0.0248116178414852 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.05063595477854137 [METRE]
    NetVolume = 0.0248116178414852 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 3 objects (3 IFCCOLUMN)
    GrossVolume = 0.01649214706936721 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.03365744299870869 [METRE]
    NetVolume = 0.01649214706936721 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    GrossVolume = 0.02398879023041773 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.05063595477854137 [METRE]
    NetVolume = 0.02398879023041773 [CUBIC_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.2375829444277281 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 4.615854511176916 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.567857108096039 [CUBIC_METRE]
    Length = 2.4 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.567857108096039 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 4.142640254430217 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.36 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.9010049650442679 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.02715074475664002 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.07541873543511105 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.02715074475664002 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1810049650442666 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0021 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.01968969696196739 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0001312500000000022 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.1124999999999998 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0001312500000000022 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.01375000000000037 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    CrossSectionArea = 0.0021 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.01968969696196682 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0001312499999999951 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.112499999999998 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0. [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0001312499999999951 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.01374999999999987 [SQUARE_METRE]
  Qto_ColumnBaseQuantities: 49 more contents on 49 objects not shown
  AC_Pset_Tonnengewölbe_26 | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Achslinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anpassen an Wand = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Auflösung = 24 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Stahlbeton" (IFCLABEL)
    Bogenlinie zeigen = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Linienstift Achse = "" (IFCLABEL)
    Linientyp Achse = 1 (IFCINTEGER)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "Schichttrennlinien/Kontur" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Strichlinien-Typ = 21 (IFCINTEGER)
    Zubehör = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tonnengewölbe_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Außenradius des Gewölbes = 1.095469428380234 [METRE]
    Bogen Stärke = 0.2276142674027941 [METRE]
    Höhe = 1.095469428380234 [METRE]
    Maß 1 = 2.916691800616456 [METRE]
    Maß 2 = 2.190938856760468 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Equantity_Tonnengewölbe_26 | quantities | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Außenradius des Gewölbes = 1.095469428380236 [METRE]
    Bogen Stärke = 0.2276142674027941 [METRE]
    Höhe = 1.095469428380236 [METRE]
    Maß 1 = 3.104259645321938 [METRE]
    Maß 2 = 2.190938856760472 [METRE]
    Obere Ebene = 0. [METRE]
    Untere Ebene = 1. [METRE]
  AC_Pset_Säule_klassisch_26 | properties | on 14 objects (14 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der Facetten = 12 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Entasis/Schaftschwellung Säule = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kannelierung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kapitell = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Ornamenttyp = 3 (IFCINTEGER)
    Platzierungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Podest = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Prozent = 100 (IFCINTEGER)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Symbol Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Säulenfuß = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zubehör (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Säule_klassisch_26 | properties | on 8 objects (8 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der Facetten = 8 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Entasis/Schaftschwellung Säule = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kannelierung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kapitell = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Ornamenttyp = 3 (IFCINTEGER)
    Platzierungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Podest = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Prozent = 100 (IFCINTEGER)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Symbol Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Säulenfuß = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zubehör (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Säule_klassisch_26 | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der Facetten = 12 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Entasis/Schaftschwellung Säule = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kannelierung = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Kapitell = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Ornamenttyp = 3 (IFCINTEGER)
    Platzierungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Podest = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Prozent = 100 (IFCINTEGER)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Symbol Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Säulenfuß = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Zubehör (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Säule_klassisch_26 | properties | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    2D-Fixpunkte in 3D zeigen = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D-Detaillierungsgrad = 1 (IFCINTEGER)
    Anmerkungen = "" (IFCLABEL)
    Anz. der Facetten = 10 (IFCINTEGER)
    Auflösung = 8 (IFCINTEGER)
    Baustoff = "Marmor" (IFCLABEL)
    Entasis/Schaftschwellung Säule = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Frei definierbar 1 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 2 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 3 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 4 = "" (IFCLABEL)
    Frei definierbar 5 = "" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (FM_Type) = "Andere" (IFCLABEL)
    Gruppe Typ (iFMType) = 25 (IFCINTEGER)
    Hersteller = "" (IFCLABEL)
    Herstellungsjahr = "" (IFCLABEL)
    Inventarnummer = "" (IFCLABEL)
    Kannelierung = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Kapitell = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Konturstift = "Elemente+Text" (IFCLABEL)
    Lage = "" (IFCLABEL)
    Oberflächen überschreiben = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Oberflächenmaterial = "Putz glatt weiß" (IFCLABEL)
    Objektgewicht = 0. (IFCREAL)
    Objektgewichtseinheit = "kg" (IFCLABEL)
    Ornamenttyp = 3 (IFCINTEGER)
    Platzierungstyp = 1 (IFCINTEGER)
    Podest = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Preis = 0. (IFCREAL)
    Prozent = 100 (IFCINTEGER)
    Schatten = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Schnittlinien-Stift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Hintergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schnittschraffur-Stift überschreiben = 0 (IFCINTEGER)
    Schnittschraffur-Vordergrundstift = "" (IFCLABEL)
    Schraffur = "Nur Hintergrund-Stift" (IFCLABEL)
    Schraffur-Hintergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Schraffur-Vordergrundstift = "Schraffurhintergrund" (IFCLABEL)
    Seriennummer = "" (IFCLABEL)
    Symbol Linientyp = 1 (IFCINTEGER)
    Säulenfuß = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Zubehör (gs_list_accessories) = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.03 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.03 [METRE]
    Höhe = 0.4627521724675443 [METRE]
    Obere Ebene = 0.4627521724675443 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.004999999999999999 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.3 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.3 [METRE]
    Höhe = 2.785253916597403 [METRE]
    Obere Ebene = 2.785253916597403 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.09000000000000001 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 4 objects (4 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.25 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.25 [METRE]
    Höhe = 0.3 [METRE]
    Obere Ebene = 0.3 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.09000000000000001 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.36 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.36 [METRE]
    Höhe = 1.48272968358018 [METRE]
    Obere Ebene = 1.48272968358018 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.09000000000000001 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.36 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.36 [METRE]
    Höhe = 1.482729674866844 [METRE]
    Obere Ebene = 1.482729674866844 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.09000000000000001 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.25 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.25 [METRE]
    Höhe = 0.8913609395483109 [METRE]
    Obere Ebene = 0.8913609395483109 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.09000000000000001 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.25 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.25 [METRE]
    Höhe = 0.8913609395483107 [METRE]
    Obere Ebene = 0.8913609395483107 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.09000000000000001 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Durchmesser oben = 0.25 [METRE]
    Durchmesser unten = 0.25 [METRE]
    Höhe = 0.5999999999999996 [METRE]
    Obere Ebene = 0.5999999999999996 [METRE]
    Schnittpunkt zu Achse = 0.09000000000000001 [METRE]
    Tiefe Kanneluren = 0.03 [METRE]
    Untere Ebene = 0. [METRE]
  AC_Equantity_Säule_klassisch_26: 1 more content on 2 objects not shown
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 46 objects (46 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 15 objects (15 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.000177580573588671 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 13 objects (13 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0001775805735886711 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 8 objects (8 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0. [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.001142860213737968 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0001294817273113062 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0001294817273113177 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.0003961961914060958 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    NetVolume = 0.002520351382609929 [CUBIC_METRE]
  Qto_BuildingElementProxyQuantities: 4 more contents on 4 objects not shown
  Pset_BeamCommon | properties | on 24 objects (24 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Profil Toraschrein Kapitell 150 x 350" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 9 objects (9 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Profil Toraschrein 2 50 x 50" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 7 objects (7 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Profil Toraschrein 65 x 187" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "EIgene Bima Gesims 246 x 2235" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "EIgene Bima innen Gesims 352 x 324" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Eigene Profil Toraschrein 3 50 x 200" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 21.33685929180559 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "EIgene Bima 2929 x 3338" (IFCIDENTIFIER)
    Slope = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Status in {"EXISTING"} (IFCLABEL)
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.0021 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.04569999999999991 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.0003959999999999871 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2149999999999999 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.04569999999999991 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.0003959999999999897 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.04149999999999991 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01002130665164384 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1174768839732634 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001945414854678877 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2316519768771457 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1174768839732634 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001786660048149448 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.09743427066997573 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01002130665164384 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.7864842082112485 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.01380238902215175 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.432268296678012 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.7864842082112485 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.01380238902215175 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.7664415949079608 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01002130665164384 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.5416573547451032 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.009269225367510811 [CUBIC_METRE]
    Length = 1.000000000000004 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.5416573547451032 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.009269225367510811 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.5216147414418155 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01002130665164384 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.0986206879815144 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.00167000946153575 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2316519768771421 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.0986206879815144 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001519111803012715 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.07857807467822672 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01002130665164384 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1132769329033488 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001670009462396735 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2316519768771439 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1132769329033488 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001670009462396735 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.09323431960006115 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01002130665164384 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.5416573523431127 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.009269225325640035 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.9999999946506222 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.5416573523431127 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.009269225325640035 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.521614739039825 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    CrossSectionArea = 0.01002130665164384 [SQUARE_METRE]
    GrossSurfaceArea = 0.1307157875634024 [SQUARE_METRE]
    GrossVolume = 0.001945414868165648 [CUBIC_METRE]
    Length = 0.2316519771376527 [METRE]
    NetSurfaceArea = 0.1307157875634024 [SQUARE_METRE]
    NetVolume = 0.001945414868165648 [CUBIC_METRE]
    OuterSurfaceArea = 0.1106731742601147 [SQUARE_METRE]
  Qto_BeamBaseQuantities: 41 more contents on 41 objects not shown
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 4.950000000000001 [METRE]
    NetHeight = 4.950000000000001 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3.35 [METRE]
    NetHeight = 3.35 [METRE]
  Qto_BuildingStoreyBaseQuantities | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    GrossFloorArea = 0. [SQUARE_METRE]
    GrossHeight = 3. [METRE]
    NetHeight = 3. [METRE]